구급장비 구매계약 일반조건

1.	납품기한은 계약일로부터 50일 이내 일괄납품 하여야 하며 납품 계획서(일정)을 수요기관에 사전 제출하여야 한다.
2.	납품자는 모든 물품에 대하여 납품일로부터 5일전까지 한글번역 제품설명서(Clear File A4) 1부 및 사용안내 설명서 원본 1부(매뉴얼 : Part list, Parts Catalogue)를 수요기관에 제출하여야 한다.
3.	납품되는 제품은 납품일 기준 1년 이내에 생산된 제품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.
4.	납품되는 모든 제품은 각각의 제품에 대하여 제조사가 국내 지정한 A/S업체 지정 계약서류 등을 제출하여야 한다.
5.	납품되는 제품의 전 수량(용기, 외장)에 다음 각호의 사항(상표)을 기재하여야 한다. ○ 제품명, 형명(모델명), 품목허가(신고)번호 ○ 제조업자 또는 수입업자의 상호와 주소, 전화번호 ○ 수입품의 경우 제조원(제조국 및 제조사명) ○ 제조번호와 제조년월일
6.	계약자는 납품하는 전 품목에 대해 서울소방재난본부에서 검사(수)를 받은 후 지정하는 장소(소방서 또는 119안전센터 등)까지 계약자의 부담으로 물품을 안전하게 인계하는 것을 원칙으로 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 구급대원 안전모세트 – 870개	구급장비
1. 용 도 ○ 구급대원들이 화재, 교통사고 등 재난현장에서 외부로 부터의 충격 등으로 인한 머리 부상을 방지하고자 착용하는 개인보호 장비 2. 필요조건 ○ 안전모의 사이즈 조절은 장갑을 착용한 상태에서도 외부에 있는 회전식조절기를 이용하여 손쉽게 조절 할 수 있어야 한다. ○ 안전모에 눈 보호를 위한 투명 바이저(visor)가 장착되어 있어야 한다. ○ 안전모에는 랜턴 밴드를 장착 할 수 있는 외부클립(4개)이나 홀이 장착되어 있어야 한다. ○ 안전모 외부에 기관표시 문구가 표시되어야 한다. (문구 내용, 글자체, 글씨크기, 위치 등 세부사항은 수요부서와 협의) ○ 안전모에 에어 인테이크가 10개 이상 있어 땀 배출이 원활하고 이물질 침입을 최소화 할 수 있는 알루미늄 방지그릴이 장착되어 있어야 한다. ○ 충격에 강해야 하며 턱 끈 등을 이용하여 견고하게 머리에 고정 되어야 한다. ○ 안전모 좌우 탈부착 걸이가 있어 사용함에 불편함이 없어야 한다. 3. 제 원 ○ 재 질 : 외부(폴리프로필렌), 내부(HD폴리스틸렌), 헤드밴드(폴리에틸렌) ○ 무 게 : 400g (±30g) ○ 사이즈 조절 : 회전식조절기 ○ 안전모 사이즈 : (S, M, L, XL) - 개수는 수요부서와 협의 ○ 색 상 : 오렌지 4. 구 성 품 1) 랜 턴 ○ 램프타입 : Power LED(Cree XPG) ○ 램프출력 : 5W 이상 ○ 랜턴재질 : 알루미늄(Air Craft Metal) 아노다이징 처리 ○ 랜턴크기 : 길이 100mm 이하, 몸체중간 직경∅21mm(±1mm), 몸체후면 직경∅20mm(±1mm) ○ 본체무게 및 색상 : 55g(배터리 제외)이하, Red계열 ○ 스위치모드 : MAX > MIN > STROBE(다단계 변환 스위치) ○ 구성목록 : 본체, 손목끈, 키링, S-비터, 배터리

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 구급대원 안전모세트 – 870개	구급장비
2) 헤드밴드 ○ 밴드넓이 : 20-25mm ○ 밴드는 신축성이 좋아야 하며 밴드 풀림방지를 위한 고정장치가 있어야 한다. ○ 플라스틱 재질의 C자 모형 브래킷이 장착되어 있고 브래킷에 상기 랜턴을 장착 할 수 있어야 한다. ○ 브래킷 바닥은 안전모 긁힘 및 미끄럼 방지를 위한 소재가 덧대어 있어야 한다. ○ 헤드밴드와 랜턴 장착하면 안전모의 측면에 랜턴이 위치하고 랜턴은 전면을 비추어야 한다. ○ 규격서에 명시 되지 않은 기준에 대한 처리는 명시 된 기준 이상 또는 향상되는 부분은 인정 한다. 5. 안전모 인증기준 ○ 안전모는 CE(유럽) 또는 UIAA(국제산악연맹) 인증제품이어야 한다. 6. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 50일로 한다. ○ 계약자는 계약제품 전부를 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 제품의 A/S 및 무상보증기간은 1년으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다.(보증기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 안전모는 CE 또는 UIAA 인증서를 제출하여야 한다. ○ 계약자는 안전모 총 구매 개수 중 구매담당자가 원하는 사이즈 별 개수를 협의하여 납품하여야 한다. ○ 계약자는 안전모 총 구매 개수 중 외부에 기관표시 문구를 구매담당자와 협의하여 표시하여야 한다. ○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야한다. ○ 지정한 장소에 납품 시 점검 체크리스트를 작성, 제출하여야 한다.