적외선 염색기 규격서

1		구 매 개 요

1. 목적

본 과업내용은 서울공예박물관 보존과학실 분석 및 보존처리 장비 적외선 염색기 구매 계약에 있어 구매표준계약서에 명시되지 아니한 사항을 구체적으로 규정함을 목적으로 한다.

2. 구입품목

물품명	기준규격 및 수량	기초금액*	비고
적외선 염색기 (IR Dyeing Machine)	구매물품규격서 참조	금27,800,000원	부가가치세, 배송비 포함

* 기초금액(구매 예정금액)은 견적에 의한 최저가를 산출한 금액으로 변경될 수 있음.

3. 납품기한 및 장소

가. 납품기한 : 계약일로부터 ~ 2024. 12. 31. 까지

나. 납품장소 : 서울공예박물관 보존과학실(전시3동 4층)

4. 과업수행 일반지침

가. 계약 조건

○“계약상대자”는 물품 일체를 제조사의 정품 및 신제품으로 납품하여야 한다.

○ 서울공예박물관(이하 “박물관”)에 납품하는 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용은“계약상대자”가 부담한다.

○“계약상대자”는 물품의 기성품 모델이 확정되면 발주 전 기성품의 품질조건에 대하여 박물관의 승인을 득해야 한다.

○ 물품의 품질조건은 품목별로 제시된 규격 조건과 동일하거나 동급(이상)으로 납품하여야 한다.

○“계약상대자”는 납품 시 해당 물품 제조사의 보증서, 기술지원서 등 물품에 포함된 일체의 보증서류를 함께 제출하여야 한다.

○ 납품 시 상호검수 과정에서 파손이 확인되어 부품 교체 등이 필요할 경우 “계약상대자”는 동일 기종 혹은 동급 이상의 새 제품으로 교체해야 한다.

○“박물관”에 납품하는 물품이 본 규격서와 다른 것으로 판단될 경우 “박물관”은 계약 및 납품을 거부할 수 있으며 “계약상대자”는 이에 응하여야 하고, 이때 소요되는 비용은 “계약상대자”가 전액 부담한다.

○ 본 물품의 구입에 있어서 “계약상대자”의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인해 발생하는 “박물관”의 손해에 대해서는 “계약상대자”가 변상 조치하여야 한다.

나. 물품 납품

○ 제품의 납품 중 발생하는 모든 안전사고와 행정적, 기술적 비용은 “계약상대자”가 부담하여 처리하여야 한다.

○ 납품하는 물품이 “박물관”의 완전한 목적수행에 전혀 지장이 없도록 하여야 하며, 품질의 신뢰성, 제품의 안전성에 문제가 없어야 한다.

○ 물품 납품 시 박물관 내 부대설비에 영향을 주지 않도록 해야 하며, 부주의 등으로 인하여 부대설비를 손상시켰을 경우 “계약상대자”의 비용으로 즉각 원상복구 시켜야 한다.

다. 물품 검수

○ 검수의 대상범위는 본 규격서에 명시된 구매대상물품으로 하며, 물품의 정상 가동 여부에 대한 확인과정을 포함한다.

○“계약상대자”는 규격서에서 정한 물품 납품을 완료하고 관련 증빙 서류를 제출한 후 “박물관”의 담당공무원 입회하에 현장 시험을 실시하여 물품이 정상 가동됨을 입증하여야 한다.

○ 물품의 규격 확인은 본 규격서 내역을 따르며 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우에는 “계약상대자”가 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통하여 이를 입증하여야 한다.

○“계약상대자”는 시험 가동 시 발견되는 오류나 불합리한 문제점 등에 대해서 즉시 조치하여야 한다.

○ 최종 검수 결과에 따라 물품의 운영이 불가능하다고 판단되거나 기기의 하자 발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 때에는 “박물관”의 요구에 따라 “계약상대자”는 해당물품을 회수하여야 하며 그 비용은 “계약상대자”의 부담으로 한다.

라. 교육 및 운영지원

○“계약상대자”는 제품 납품의 경우와 “박물관”의 요청이 있을 경우 제품의 설치, 조작, 운영 및 장애조치 등에 필요한 교육을 실시하여야 한다. 이에 소요되는 비용은 무상 또는 “계약상대자”가 부담하여야 한다.

○ 다음 물품의 경우 정확한 조작방법과 기술교육 사후 관리를 위하여 설치 및 교육은 제조사에서 인정하는 기술자가 실시한다.

마. 보안유지

○“계약상대자”는 물품 납품과 관련하여 알게 된 “박물관”의 환경, 운영 및 시설 등에 관한 정보를 외부에 누설하여서는 아니 되며, 만일 이를 위반하였을 경우 민·형사상의 책임을 진다.

○“계약상대자”는 납품장소 출입 등에 필요한 제반 보안사항을 충실히 이행하여야 하며, “박물관”이 요구할 경우 납품을 수행하는 기술 인력의 재직증명, 보안서약서 등 관련된 서류를 제출하여야 한다.

5. 기타사항

○ 본 규격서에 따로 규정하지 않은 규격 사항은 국내외의 관련 법규 및 기술 표준 등을 만족하여야 한다.

○ 납품한 물품이 제시된 규격 또는 기준에 미치지 못할 경우 “박물관”은 이 계약을 해지할 수 있다.

○ 본 물품의 납품 기한은 계약서 상에 의거 납품을 하여야 하며, 사업 기한 이후에 납품된 장비의 경우 납품지연금이 부과될 수 있다. 다만 발주기관의 정당한 요청 등에 의하여 납품이 지연된 경우에는 그렇지 아니하다.  끝.

2		물품 규격서

1. 구매물품 규격서

Item No.	물품분류번호	Description	Unit	Q'ty
1	2312161601	적외선 염색기 (IR Dyeing Machine)	set	1

구분	사양(Specification)
	A. 특징(Feature) 1. 염색 용기가 360 〫회전(시료의 유동이 많아 염반 및 불균염의 원인 제거) - CPU 마이크로프로세서를 적용한 최첨단 시험염색기 2. 염색 용기 다양화(1 Chamber – 32, 16, 6 Pots) - 150㎖, 300㎖, 500㎖, 1ℓ, 2ℓ, 3ℓ Pot를 호환되게 사용할 수 있어 T/C, T/R, T/W, T/N에 적합(Pot는 압연해서 특수 전해 처리로 오염 방지) 3. 현장과 실험실 간의 높은 재현성 - 현장과 같은 방식으로 염착곡선을 설계할 수 있어 종래의 항온법으로 인한 현장과 실험실간의 색상차이 해결 4. 다양한 섬유 염색에 적합(직물, 니트, 실) - 폴리에스테르, 나일론(N/Tactel), 아세테이트, 아크릴, 스판덱스 - P/Matte Jersey(강연사), Polar Fleece, 해도사 - 교직물, 초극세사, T/N, A/W, T/W, A/N, T/Aㆍ반응성 염색가능 5. 소음이 거의 없고 가스가 발생하지 않아 환경 친화적인 쾌적한 작업환경 6. 예약기능으로 정확하고 높은 생산성 7. 대형 그래픽 화면의 콘트롤러 사용으로 염색 진행상태 쉽게 확인가능 8. 영문, 중문, 한글 프로그램 선택 가능 9. 다양한 정보의 그래픽, 메시지 - LCD 그래프 표시로 작업 입력시 입력과 동시에 온도 그래프 및 각종 공정 출력들이 화면에 표시, 사용자 누구나 편리한 쉬운 염색방법 작성 가능 10. 다양한 기능 - 예약기능 내장 - 자동 종료기능 내장 - 안전온도 설정기능 내장 - 염색 중에도 염색작업 입력이 가능 - 작업패턴 120개/공정 사용 가능 - 자료 저장 시 실시간 자료가 저장되어 염색에 관한 모든 정보를 확인 가능 - 염색 가동중 각종 센서의 이상유무 판단 기능 내장 11. 인터페이스 연결을 통한 염색작업 시 센서를 연결하여 세가지 측정 가능 - INTERFACE 시스템 결합으로 수집된 데이터의 실시간 그래프 기능과 결과 시트・차트 보고서 및 편집 기능 가능, 프로젝트 연결 시에 네트워크 지원을 통한 동시 모니터링 가능 - 센서입력 : 3채널 동시입력(온도, pH측정 가능) - 디지털 입・출력 : 1채널 - 분해능력 : 12bit A/D - 프로세스 : Intel Dual Core T 1400 1.73㎓ - 디스플레이 : 14" WXGA - 메모리 : 2GB(DDR2) - 하드디스크 : 120 GB SATA - 유선 : 100M, 무선 : a/b/g - 옴틱 드라이버 : DVD COMBO - 배터리 : Li-ion 배터리 - 3 in 1 메모리 슬롯, CRT단자, CF카드슬롯, USB B. 규격(Specifications) 1. 샘플 거치대 – 6 Holder 2. 실험용기 사이즈 : 1000㎖ & 2000㎖ 3. 온도제어 콘트롤러 : LCD graph PID system 4. 온도제어 범위 : 25 ~ 140℃ 5. 온도정확도 : ±0.5℃ at 130℃ 6. 온도센서 : PT 100Ω 7. 냉각방식 : Fan air circulation 8. 회전속도 : 0 ~ 60 rpm/min 9. 재질 : 내부 – SUS#304 polishing 외부 - SS#41 powder coating 용기 – SUS#316 10. 히터용량 및 열원 : 5400 W (적외선) 11. 배기팬 : 200 w AC 1ø 12. 주동력 모터 : 400w AC 1ø(inverter motor) 13. 안전장치 : Auto stop sensor(개폐시 작동 자동 정지 센서) 14. 전원 : AC 220V 50/60Hz 1ø 15. 무게 : 190kg 16. 크기 : 920(W) X 760(D) X 1100mm(H) 17. 악세사리 1) 실험용기 : 1000ml 6개, 2000ml 6개 2) 실험용기 내부측정 온도센서 : 1000ml, 2000ml용 1개 3) 물, 조제 계량용 저울(0.01g ~ 5,200g) 1개 4) 염료 계량용 저울(0.1mg ~ 250g) 1개 5) 염료 용해용 가열식 자력교반기(1구) 1개 6) 염료 교반용 자력교반기(6구) 1개 18. 기기 설치 및 기술적 제반 작업 C. 비 고 1. 공급자는 품질입증자료(품질보증서, 정품인증서 등)를 제출 2. 1년간 무상 보증 3. 납품 기간 : 계약 후 3개월 이내 4. 본사 인증받은 엔지니어로 2년 이상 근무한 자가 사용자 지정 장소에 설치 및 최종 테스트 시행 ※ 계약, 납품은 상기의 조건을 준수하며 동등 또는 동등 이상의 제품으로 한다.

가. 기준규격