도급사업의 작업장 순회점검표( 월 주차)
순번	점검항목		세부 내용			네	아니오
1	작업장 조명		작업장소의 명암의 차이가 심하지 않고 눈이 부시지 않는 보통 작업 : 150 LUX 이상
2	작업장 내 안전통로		통로의 바닥에 추락위험 방지할 수 있는 안전시설(안전난간, 안전덮개, 방호울 등) 설치 여부
			통로 상부(2m 이내) ·바닥에 장애물없이 청결한 상태 유지 여부
3	현장 정리정돈		청소 및 정리 작업 여부
4	미끄러짐 유무		미끄러짐 주의 표지 부착 여부
			미끄럼 방지화 착용 여부
5	작업장 내 작업공간 정리정돈		작업공간 확보 여부 ※ 전기기구 취급작업 시 설비로부터 폭 70cm 이상 공간 확보
6	보호구 착용 상태		작업조건에 맞는 보호구를 지급·착용확인 ※ 안전모, 안전대, 안전화, 보안경, 보안면, 절연용 보호구, 방열복, 방진·방독마스크 등
			보호구 보관 시 정리정돈 및 보호구지급대장 작성 여부
7	중량물 취급		5kg 이상의 중량물 들어올리는 작업 시 물품의 중량과 무게중심 표지 부착
			중량물을 들어올리는 작업 시 올바른 작업자세 지도 여부
8	작업장 환기상태		유해화학물질, 인화성가스, 밀폐공간 등 작업 시 적정공기 상태가 유지되도록 지속적으로 환기 실시 여부
9	출입구, 비상구 주변장애물 유무		출입구·비상구 주변 물건이 없이 항상 이용할 수 있는 상태 확인
10	소화기,소화전 비치 및 관리상태		주기적으로 점검대장 작성 여부
			소화기의 경우 압력계가 정상적으로 표시 여부
11	작업장 내 청소상태		근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 안전보건표지 부착 여부
12	동력전달부 방호장치		위험기계기구 관리대장을 작성·보관 여부
			방호장치의 설치 및 기능상태 확인
13	유해화학물질 취급		물질안전보건자료(MSDS) 게시 및 보관 여부
			물질안전보건자료(MSDS) 교육 실시여부
			화학물질을 담은 용기에 경고표지 부착여부
14	밀폐 공간		작업 전 밀폐공간 내 산소농도 및 유해가스 농도 측정
			작업 전 안전모 산소호흡기 등 보호구 착용 여부
			작업 전 밀폐공간 작업허가서 승인 여부
15	고열·한랭 작업		고열·한랭 작업시 보호구 지급 여부
			작업 시간 내 휴게시간 편성 여부
특이사항					없음
※범례: 양호(○),보통(△),불량(x)
조치사항		특이사항 없음
점검 부서		급수운영과		점검자	(인)
대상업체				업체관계자	(인)
사 업 명
점검장소