붙임1

도로기전시설물 현황

□ 점검대상 : 총 25개소

□ 총  괄

구 분	합계	터널	지하 차도	가로등		경관조명	비고
				교 량	고가차도
기전설비	25	8	8	7	1	1	-

□ 도로터널

구분	개소	시 설 명	비고
소계	8
1종	-
2종	8	북악, 구기, 자하문, 사직, 솔샘, 동망봉, 삼청, 공릉

□ 지하차도

구분	개소	시 설 명	비고
소계	8
2종	3	하계, 창동, 녹천
법정외	5	방학, 월계, 월계2․3, 정릉, 솔샘

□ 교량, 고가차도

구분	개소	시 설 명	비고
소계	8
일반교량	7	② 노원교, 상계교, 창동교, 녹천교, 월계1교, 월릉교 도봉제1교
고가차도	1	② 화랑고가

주) ① : 1종, ② : 2종,  : 법정외

□ 기전설비 현황

□ 조명시설

계	가로등	터널		지하보(차)도		기타	경관 조명
		차도등	보행등	차도등	보행등
6,798	307	4,635	372	721	249	64	450

□ 터널 기전설비 현황

시 설 명	연장 (m)	준공년도	주요 기전시설 현황					비 고 (관리소)
			수배전반	터널등	환기시설	발전기	CCTV
북악	810	‘71, ’91	저압7면 (2017년)	886등 (2015년)	자연환기	1대 (2005년)	23개소 (‘15,’17)	1개소
구기	610	‘80	저압5면 (2011년)	732등 (2006년)	자연환기	1대 (2009년)	16개소 (2016년)	1개소
자하문	485	‘86	저압4면 (2016년)	713등 (2006년)	자연환기	1대 (2003년)	12개소 (2015년)	1개소
사직	136	‘67 ’80	저압3면 (2008년)	400등 (2008년)	자연환기		10개소 (2009년)	1개소
솔샘	191	‘02	저압 2면 (2008년)	318등 (2001년)	자연환기		6개소 (2005년)
동망봉	482	‘03	저압5면 (2016년)	804등 (2002년)	자연환기	1대 (2016년)	7개소 (2004년)	1개소
삼청	302	‘70	저압1면 (2006년)	313등 (2006년)	자연환기		3개소 (2006년)
공릉	220	‘94	저압 2면 (2005년)	509등 (2005년)	자연환기		9개소 (2009년)

□ 터널 조명 단계별 설정 현황

터널명	조명 단계별 설정
	2단계	3단계	4단계	5단계
북 악				○
구 기				○
자하문				○
사 직		○
공 릉		○
동망봉				○
솔 샘		○
삼 청		○

※ 2단계(주간, 야간), 3단계(주간, 야간, 심야), 4단계(주간, 야간, 심야, 흐림), 5단계(주간, 야간, 심야, 흐림, 맑음)

※ 조도기준 : 한국산업규격 KS A 3703

□ 지하차도 기전설비 현황

지하차도 (개소)			펌프 (대)
합 계	강제배수	자연배수	합 계	배수펌프	청소펌프
8	6	2	21	21	0

□ 경관조명 현황

교 량	시설 현황				관리	계약전력 (kW)	비고
	등종류	용량	수량	계
월릉교	LED	18W	350	450	북부	- (8, 해지)	소등
	LED	6W	100

□ 터널 방재설비 현황                                        (설치 : ○, 미설치 : ×)

터널명	연장 (m)	건설 년도	소방설비 설치현황
			소화기	소화전	비 상 조명등	비상경보설비	비 상 콘센트	무선통신보조	긴급 전화	제 연 설 비	자동화재탐지	비상방송설비	정보 표지판	CCTV설비
북 악	810	‘71 ‘91	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
구 기	610	‘80	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
자하문	485	‘86	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
동망봉	482	‘03	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○
삼 청	303	‘70	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○
공 릉	220	‘94	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○
솔 샘	191	‘02	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
사 직	140	‘67	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○