동파발생 위험도별 4단계 동파예보제

단계	판단기준	시민 행동요령
관심	일 최저기온 –5℃이상 (동파 가능성 상존)	• 수도계량기 보호통(함) 내부에 헌옷 등 보온재를 채우고 • 뚜껑을 비닐 등으로 덮거나 부착하여 외부의 찬 공기를 차단 • 노출 수도관, 화장실 및 보일러 등은 보온재 등으로 노출 부위를 감싸 외부 찬 공기로부터 보호
주의	일 최저기온 –5℃미만~-10℃이상 (동파 발생)	• 수도계량기, 노출 수도관, 화장실 및 보일러 등 보온조치 재점검
경계	일 최저기온 –10℃미만~-15℃이상 (동파발생 위험수준)	• 보온조치를 하였더라도 장기간 집을 비울 때는 욕조의 수돗물을 실처럼 가늘게 흐르도록 해줄것
심각	일 최저기온 –15℃미만 (동파 다량발생)	• 보온조치를 하였더라도 외출, 야간 등 단기간 수돗물을 사용하지 않는 경우에도 욕조에 수돗물을 실처럼 가늘게 흐르도록 해줄것

수도계량기 동파 예방 안내문