등록문화재 방재시설 구축 추진계획

1. 검토배경

❍ 구축현황 : 국보․보물․중민․사적 등 중요목조문화재 475건 완료(676억원)

❍ 평    가

- 기존의 설비구축과 같은 방재인프라 만으로는 재난안전에 한계가 있어 적절한 설비구축과 함께 지속적 유지관리 및 재난안전관리 고도화가 필요

2. 등록문화재 조사 현황(총 293건)

❍ 위    치 : 도심지 위치(교육․종교․문화․업무시설 154건 전체의 53%)

❍ 지 역 별 : 주로 서울, 강원, 영․호남지역에 소재(68.6%)

※서울(39건 13.3%), 강원(23건 7.8%), 경북(19건 6.5%), 경남(26건 8.9%), 전남(57건, 19.5%), 전북(37건 12.6%)

❍ 재    질 : 대부분이 화재에 취약한 목구조(125건, 42.7%)

❍ 활용여부 : 활용(211건, 72%), 미사용(62건 21.2%), 공사중(20건,6.8%)

3. 사업개요

❍ 목     적

- 소화․경보․방범설비 등을 현장여건에 맞도록 합리적으로 계획․설계․시공․관리하여 각종 재난으로부터 귀중한 문화유산을 보존관리 및 활용 도모

❍ 기간/예산 : 2015.~2017년/37억원(’15년: 논산 구 강경노동조합 등 43건, 11억원)

❍ 대     상 : 서울 계동 배렴가옥(등록 제85호) 등 161개소 방재설비 구축

❍ 사업내용 : 소화기, 호스릴소화전, 불도리, 경보설비, 방재설비 등

4. 추진방향

❍ 문화재 안전과 현장 여건에 맞는 최소한의 적정 설비 설치로 경제성․효율성 추구

❍ 문화재 건축상태, 활용계획, 소유자 의견 등을 검토․반영한 설비 구축

❍ 도심지에 위치한 경우 초기진화 및 조기 신고체제(소방서 출동) 등을 우선 고려

5. 설치 가이드 라인

구 분	소화기	호스릴 소화전	불도리	경보설비	CCTV
ㅇ상시활용(관리인 상주)	○	○	×	○	○
ㅇ비상시 활용(간헐적사용)	○	△	△	○	×
ㅇ보존 미활용(관리인비상주)	○	×	×	×	×
ㅇ미활용(수리필요)	○	×	×	×	×

※ 상수도 구경 및 압력이 적합한 경우 호스릴소화전 설치하고 불가능 할 경우 불도리 설치