사 진 대 지

종경사 3% 미만시 이물질 쌓임

경사 3% 미만시 이물질 쌓임

사 진 대 지

신축이음을 고려한

배수관 설치 사례

배수관 연결부 위치에 청소가 가능한 시설 설치 사례

사 진 대 지

집수구 하면 슬래브 누수 현황

집수구 하면 슬래브 누수 현황

사 진 대 지

단차 발생 현황(22mm)

고무방수재 탈락, 찟어짐