보도공사장 공정별 체크리스트

※ 공정별 증빙서류 및 사진 첨부

□ 공사명 :

(증빙서류 제출)

착 공 전

- 보도블록10계명 이행서약서

- 서울형 보도 미끄럼기준(BPN) 관련 성적서(보도블록, 경계석) ※ 경사도별 구분

- 투수기층 관련 입도 기준 관련 성적서

- 투수블록·줄눈모래 자재비 및 품질시험비 설계내역 반영 여부

- 투수블록 투수지속성, 투수성 KSF4419 및 줄눈모래 입도 시험성적서

※ 보도블록 : 반입전(투수지속성+투수성시험) / 반입후(투수성 KSF4419) / 준공전(투수성 KSF4419)

※ 줄눈모래 : 반입전(입도시험성적서) / 반입후(현장 채취 자재 입도시험성적서)

(사진 첨부)

공 사 중

- 공사안내표지판 관련

공사구간 시‧종점 설치 여부	안내판 규격, 내용 등 적정 여부

- 안전펜스 관련

자재 주변 폐합 여부	공사장 주변 연속적 설치 여부

- 임시보행로 관련

임시보행로 확보 여부	바닥재(인조잔디 등) 설치 여부

- 보행안전도우미 관련

보행안전도우미 교육 이수증	복장 준수 및 임무 이행 여부

- 보도포장작업자 관련

보도포장 전문기술 교육 이수증	복장 준수(안전모, 안전복 착용 등) 여부

-기층 및 모래 다짐 관련 (투수포장)

기층 두께 적정 여부(공통)	모래 안정층 25~35mm 여부(공통)

기층 상부 부직포 설치 여부(공통)	기층 하부 부직포 설치 여부 (투수포장)

기층재 투수성능 품질시험성적서 사본 (투수포장)	기층재 공급원 승인 여부 (투수포장)

- 경계석 관련

경계석 기초 거푸집 설치 여부	기초 콘크리트 뒤채움10cm 시공 여부

- 측구 관련

측구 하부 다짐 시공 여부	비닐(분리막) 설치 여부

- 차량진출입 구간 관련

보도블록 두께(8cm 이상) 사용 여부	기초 콘크리트 10cm + 와이어매쉬 사용 여부

- 미끄럼 저항기준                           ※ 보도공사 설계시공 매뉴얼 - 27쪽

보도 경사에 따른 미끄럼 저항기준 준수 여부 (턱낮춤 횡단보도 구간 등)	경계석 미끄럼 저항기준 준수 여부

(사진 첨부)

준 공 전

- 보도블록 정밀시공 관련

블록 줄눈 간격 2~3㎜ 적정 여부	평탄성(폭 3m 기준) 10㎜ 이하 확보 여부

줄눈모래 충진 적정 여부	(가각부‧경계석 마감 구간) 조각블록 사용 여부

- 점자블록 정밀시공 관련

경계석 포함 30cm 이격거리 준수 여부	보도폭의 4/5이상 설치 여부

점형‧선형블록 방향이 횡단보도 방향과의 일치 여부	횡단보도 폭만큼 점자블록 설치 적정 여부

	여 백
장애물과 선형블록 간 여유폭 확보 여부 (기준 : 20~60㎝)

- 구조물(맨홀, 지주 등) 마감시공 관련

구조물 접속부 틈새‧단차 등 정밀시공 여부

- 경계석 정밀시공 관련

모따기(R=10~30㎜) 자재 사용 여부	경계석 줄눈 간격 5~10㎜ 준수 여부

- 턱낮춤 시공 관련

횡단보도 폭만큼 턱낮춤 설치 적정 여부	턱낮춤 단차 0cm 적정 여부

- 실명제판 관련 (연장 100m 이상 공사장 기준)

공사구간 시‧종점 설치 여부	실명제판 방향, 내용 등 적정 여부