‘14 방음시설 설치 예산 산출내역(예산편성시)

□ 2014년 방음시설 설치계획

○ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 12

○ 사업비 : 2,000백만원

○ 사업내용 : 영등포구 여의동 여의도고교 앞외 6건

- 방음시설 개량, 보수 : 7개소 H=1~ 6.5m, L=1,051m

□ 시설비

구분	가로명 (시도변)	위 치	규모(m)		예산액 (백만원)	산출내역	비고
			높이	연장
계			1~6.5	1,051	2,000	개량 7 건
개량	여의동로	여의도고교앞 (영등포구 여의동30-1) (2차분)	5	68	241	- (5m×68m)×710천원≒241,000천원 흡음형 → 반사형 : 기초+방음판	민원 (옹벽) ‘89년설치
개량	영등포로	영등포초교앞 (영등포구 문래동1가35-2) (2차분)	8	57	210	- (8m×57m)×460천원≒210,000천원 흡음형 → 반사형 : 기둥+방음판	민원 ‘96년설치
개량	도곡로	아주중학교앞 (송파 잠실동115번지)	6	160	442	- (6m×160m)×460천원≒442,000천원 흡음형 → 반사형 : 기둥+방음판	민원 ‘92년설치
개량	강동대로	풍납중학교앞 (송파 풍납동459번지)	6	181	500	- (6m×181m)×460천원≒ 500,000천원 흡음형 → 반사형 : 기둥+방음판	민원 ‘94년설치
개량	신반포로	반포중학교앞 (서초 반포동 936)	6.5	200	156	- (6.5m×200m)×120천원≒ 156,000천원 반사형 유리 파손 정비 : 방음판	민원 (유리깨짐) ‘09년설치
개량	남산1호터널길	남산1호터널앞 (중구 예장동산3-20)	3	165	351	- (3m×165m)×710천원≒ 351,000천원 흡음형 → 반사형 : 기초 +방음판	민원 (옹벽) ‘94년설치
개량	솔샘로	솔샘로, 지봉로(보문동3가)	1~2	220	100	- (1m×220m)×454,500천원≒ 100,000천원 흡음형 목재 방음시설 노후 정비 : 기둥 + 방음판	목재 (흡음) ‘04설치