1. 상습 침수구간 통제수위

※ 노선별 최저수위

구분	침수 예상구간	기준수위	침수수위	팔당방류량 (㎥/s)	통제 준비 (1.5m 전)	통제 (1.0m 전)
올림픽 대로	여의상류IC	한강대교	6.33	10,500	4.83	5.33
	여의하류IC		6.45	12,500	4.95	5.45
	여의교 주변		6.53	12,500	5.03	5.53
	한강철교하부 ※올림픽 본선		8.03	15,200	6.53	7.03
강변북로	한강철교하부 ※강변북로 본선		7.33	12,000	5.83	6.33
동부 간선 도로	용비교	청담대교	9.1	12,000	7.6	8.1
	월계1교	자체 수위표 설치	17.23	25,000	15.73	16.23