설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호				PTSG ENG 제20–19호		담당자	김종오		요청일자	2020. 5. 22.
사업명		남대문로5가 도시환경정비사업
공사 내용		사업 개요	- 위치 : 중구 남대문로5가 253번지 일대 - 규모 : 보도포장 연장 531.6m
		기간	2020. 5. ~ 2020. 6. ※ 총 공사기간 : 2017. 9. ~ 2020. 6.
		발주자	㈜피티에스지피에프브이
		용역사	새길ENG
검토요청사항			보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항			참고자료
1	설계도면				•사업부지와 보도의 단차 및 보도 종·횡단 경사를 표현한 위치별 계획고 도면 필요 ※ 신축 건물 준공 시 주요 점검 사항임			•건축허가에 따른 안내(서울특별시)
2					•한전 지상기기 이전 조치 도면 필요			•사업시행 인가 조건(서울특별시)
3					•도면 작성(추가)
					- 보도공사 실명제표지판 설치 ‣대상 : 연장 100m 이상인 모든 보도공사			- 실명제 표지판
4					- 보도상 차량진출입로 수평면 확보 및 경사구간 유색 포장재 적용			- 보도횡단차량 출입시설 허가처리지침
5					- 세종대로 화강석판석 포장구간 내 점자블록 설치 단면도 ※ 화강석판석과 점자블록 설치 단면 동시 표현 및 시공 순서 표현 바람 □ 포장 두께(화강석 판석 3㎝, 점자블록 6㎝) □ 포장 하부 재질 및 두께(화강석 판석 : 몰탈 3㎝, 점자블록 : 모래 4㎝)			-
6					•도면 보완
					- 보차도경계석 기초콘크리트 포장단면 변경 (뒷채움기초) B,H = 5㎝ → 10㎝ - 기초콘크리트 거푸집 설치 표현 - 측구 하부 구간 비닐(분리막) 설치 표현			- 도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
7	시방서	•시방서 보완 - 개정(2018.5월)된 시방서 적용 (프리캐스트 콘크리트 경계블록, 인터로킹, 공사장 안전펜스, 보행안전도우미, 임시보행로 등)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
8	기타	•횡단보도 턱낮춤 구간 내 가로등, 신호등, 가로수, 빗물받이 이설				•보도 턱낮춤 및 점자블록 설치기준 개선계획(2015.4)
		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(2015.11)
9
10
		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획 (2015.3)
11
		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
12
		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각 블록 발생 최소화 - 시설물 주변 및 가각부 구간 보도포장 상세도(조각블록 표현) 작성 필요				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
13
		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등) 정리 철저 ※ 2020년 중점 점검사항임				•서울시 보도공사 전문시방서
14
		- 공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리(중구 도심재생과에 입력 의뢰 요)
행정 사항	- 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도