설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호				동대문구 치수과–9885			담당자	김한결		요청일자	2020. 7. 3.
사업명		2020년 동대문구 빗물마을 조성사업
공사 내용		사업개요			- 위치 : 제기로 및 제기로 7길 - 규모 : 투수블록포장, 도로경계석 및 측구정비 등
		용역기간			2020. 2. ~ 2020. 7.
		발주자			동대문구청
		용역사			㈜대한콘설탄트
검토요청사항			보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분					검 토 사 항			참고자료
1	주요 검토사항					•보도 유효폭 최소 2m 이상 확보 검토 (단, 지형상 불가능할 경우는 1.5m 이상 가능)			•도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 제16조(보도)
2						•횡단보도 턱낮춤 구간 내 가로등, 신호등, 가로수, 빗물받이 등 지장물 설치 불가(기존 장애물은 이설) ※제기로 25 앞 횡단보도 맞은편 턱낮춤 미시행 구간은 보도관리부서와 협의하여 턱낮춤 병행 시공			•보도 턱낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(2015.4)
3	설계도면					•도면 작성(추가)
						- 횡단보도 및 버스정류장 각 위치별 점자블록 설치 상세도(볼라드 및 음향신호기 전면 점형블록 설치 포함) - 안전펜스 및 임시보행로 설치 계획 - 서울형 보도포장 미끄럼 저항기준(BPN) 표기			- 서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
4						- 보도공사 실명제표지판 설치 ‣대상 : 연장 100m 이상인 모든 보도공사			- 실명제 표지판
5						- 횡단보도 턱낮춤 높이 차 0㎝ 표기			- 보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4, ‘15.11)
6						•도면 보완
						- 투수블록(T60) 단면도 보완(모래층 두께) - 투수블록(T80) 단면도 보완(모래층 두께, 투수시트 설치 위치, 기층 두께)			- 투수 블록포장 설계·시공 및 유지관리 기준(‘13.3)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
7	시방서	•시방서 보완 - 개정(2018.5월)된 시방서 적용 (프리캐스트 콘크리트 경계블록, 인터로킹, 공사장 안전펜스, 보행안전도우미, 임시보행로 등)				•서울시 전문시방서(도로분야) (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
8	기타	•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
9		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획 (2015.3)
10		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
11		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각 블록 발생 최소화				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
12		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등) 정리 철저 •경계석 기초 콘크리트(거푸집 설치 등) 및 뒷채움재 설치 기준 준수 ※ 2020년 보도공사장 중점 점검사항임				•서울시 보도공사 전문시방서
13		- 공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리
행정 사항	- 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도