설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호				종로구 도로과–3212		담당자	신주예		요청일자	2020. 2. 26.
사업명		동묘~신설동역 외 1개소 보행환경 개선사업
공사 내용		사업 개요	- 위치 : 종로 374~412, 세검정로9길 1~진흥로 488 - 규모 : 판석포장 2,017㎡, 경계석 및 측구정비 1,490m 등
		기간	2020. 3. ~ 2020. 12.
		발주자	종로구청
		용역사	자체설계
검토요청사항			보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항			참고자료
1	설계도면				•종로 구간 지하철 환기구(5개소) 및 한전 분전함(1개소) 차폐 검토 필요
					•보도 유효폭 확보를 위하여 세검정초등학교 후문 앞 어린이보호구역 표지판과 표지석을 수목 옆으로 이설 검토 필요
					•도면 작성(추가, 보완)
					- 버스정류장 점자블록 설치 상세도 - 안전펜스 및 임시보행로 설치 계획 - 띠녹지와 보도블록간 높이차(5cm) 표기 - 시각장애인용 음향신호기(설치 예정포함) 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면 1매 설치			- 서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」 - 보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선 (‘15.4)
					- 보도공사 실명제표지판 설치 ‣대상 : 연장 100m 이상인 모든 보도공사			- 실명제 표지판
					- 보차도경계석 기초콘크리트 포장단면 표기 (뒷채움기초) B,H = 10㎝			- 도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.)
					- L형 측구(pc) 평면도, 정면도, 단면도 표기			-
					- 보도상 차량진출입로 수평면 확보 및 경사구간 유색 포장재 적용			- 보도횡단차량 출입시설 허가처리지침

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
2	시방서	•시방서 보완 - 개정(2018.5월)된 시방서 적용 (프리캐스트 콘크리트 경계블록, 인터로킹, 공사장 안전펜스, 보행안전도우미, 임시보행로 등)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
3	기타	•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(2015.11)
4		•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
5		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획 (2015.3)
6		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
7		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각 블록 발생 최소화				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
8		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등) 정리 철저 ※ 2020년 중점 점검사항임				•서울시 보도공사 전문시방서
9
		- 공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리(3월 중 시스템 운영예정)
행정 사항	- 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도