설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호				중랑구 도로과–5666		담당자	한소연		요청일자	2020. 3. 27.
사업명		중곡초등학교 통학로 노후 보도정비공사
공사 내용		사업 개요	- 위치 : 동일로 476, 동일로 475 ~ 465 - 규모 : 보도정비 B=2.0~3.5m, L=350m
		기간	2020. 5. ~ 2020. 6.
		발주자	중랑구청
		용역사	자체설계
검토요청사항			보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항			참고자료
1	설계도면				•빗물관리시설(투수블록 등) 설치 대상 사업이므로, 불투수 블록 포장단면도는 삭제 바람			•서울시 물순환 회복 및 저영향개발 기본 조례 제11조
					•보도폭이 좁은 늘푸른동아아파트입구 횡단보도의 자동차 진입 억제용 말뚝(볼라드)은 제거 바람 - 민원 등에 의하여 재설치 필요할 경우 최소한의 수량으로 설치하되, 휠체어 사용자 등을 감안 하여 1.5m 정도 간격을 두고 설치 바람 (설치수량 과도할 경우 보행약자 통행 불편)			•서울시「가로 설계관리 매뉴얼」 •서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
					•도면 작성(추가)
					- 버스정류장 점자블록 설치 평면도 - 안전펜스 및 임시보행로 설치 계획			- 서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
					- 보도공사 실명제표지판 설치 ‣대상 : 연장 100m 이상인 모든 보도공사			- 실명제 표지판
					- 보도상 차량진출입로 수평면 확보 및 경사구간 유색 포장재 적용			- 보도횡단차량 출입시설 허가처리지침
2	시방서				•시방서 보완 - 개정(2018.5월)된 시방서 적용			•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서(도로공사))

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
3	기타	•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(2015.11)
4		•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
5		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획 (2015.3)
6		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
7		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각 블록 발생 최소화				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
8		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등) 정리 철저 ※ 2020년 중점 점검사항임				•서울시 보도공사 전문시방서
9		- 공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리
행정 사항	- 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도