설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호				종로구 도로과–3645		담당자	김무찬		요청일자	2020. 3. 4.
사업명		창의문로 보행환경 개선사업
공사 내용		사업 개요	- 위치 : 창의문로 119 ~ 145 (윤동주문학관 ~ 부암동주민센터) - 규모 : 친환경 보도포장 600㎡, 경계석 및 측구정비 400m 등
		기간	2020. 4. ~ 2020. 10.
		발주자	종로구청
		용역사	㈜에스에이케이 건축사사무소
검토요청사항			보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항			참고자료
1	설계도면				•보도 유효폭 확보를 위해 보행이 없는 창의문앞 막힌 보도 철거 후, 청운공원앞 보도 확장 검토 필요 - 방호시설보관함 통합, 가공배전선 및 분전함 지중화, 수목 이식 등 병행 검토
					•도면 작성(추가)
					- 횡단보도 및 버스정류장 점자블록 설치 단면도 - 안전펜스 및 임시보행로 설치 계획 - 서울형 보도포장 미끄럼 저항기준(BPN) 표기			- 서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
					- 보도공사 실명제표지판 설치 ‣대상 : 연장 100m 이상인 모든 보도공사			- 실명제 표지판
					- 횡단보도 전체 턱낮춤 및 보도 턱낮춤 높이 차 0㎝ 표기			- 보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4, ‘15.11)
					- 보도상 차량진출입로 수평면 확보 및 경사구간 유색 포장재 적용			- 보도횡단차량 출입시설 허가처리지침
2					•도면 보완
					- 보차도경계석 기초콘크리트 포장단면 변경 (뒷채움기초) B,H = 5㎝ → 10㎝			- 도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
3	시방서	•시방서 보완 - 개정(2018.5월)된 시방서 적용 (프리캐스트 콘크리트 경계블록, 인터로킹, 공사장 안전펜스, 보행안전도우미, 임시보행로 등)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
4	기타	•횡단보도 턱낮춤 구간 내 가로등, 신호등, 가로수, 빗물받이 이설				•보도 턱낮춤 및 점자블록 설치기준 개선계획(2015.4)
5		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(2015.11)
6		•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
7		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획 (2015.3)
8		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
9		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각 블록 발생 최소화				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
10		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등) 정리 철저 ※ 2020년 중점 점검사항임				•서울시 보도공사 전문시방서
11
		- 공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리(3월 중 시스템 운영예정)
행정 사항	- 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도