1. 세운상가군 공중보행교 검토 의견서

□ 굴절다리차(70m) 기본사양

전 장	전 폭	전 고	엔진출력	최대 신장	신장시간
12,970mm	2,500mm	3,960mm	500ps/1,800rpm	70 M	6분30초이내
특이사항	※ 아웃트리거(2.5m × 2), 차량 신장시 총 7.5m 공간필요 차량중량 : 39,040 kg , 배기량 : 12,777 cc , 승차정원 : 2 명

○ 도로는 조경・운동시설・고압전선․조형물 등으로 장애요인이 발생치 않도록 하며 특히 과속 방지턱 등의 설치에 따른 장애요인이 발생치 않도록 확보 요함

○ 진입로는 소방차의 원활한 통행에 지장이 없도록 최소 회전반경 도로폭을 최소 20m이상으로 하여 회전에 지장이 없도록 꺽이는 부분을 곡선으로 처리 할 것

❍ 건축물 외벽과 소방활동 공간 있는 도로 사이 조경 및 조형물(간판)·전선으로 인한 굴절사다리차 전개시 장애발생 최소화 요함

❍ 고가 사다리차 전개 시 주변 주차구획선 내 주차된 차량으로 인하여  긴급시 아우트리거 등 전개가 불가능한 상황이 되지 않도록 유효한 소방활동 공간확보 대책 방안 요함.  끝.