소방차 종별 운전가능 면허 알림
’24. 3. 12.(화)	안전지원과장 :윤득수☎3706-1600 장비관리팀장 : 황영호☎1610 담당 : 안우석☎1611

차종별 운전가능 면허를 공유하여 일선에서의 혼돈을 없애고자 함

□ 소방차 종별 운전가능 면허

구분	차종	정원 및 적재량	운전가능면허	비 고
승합	구급차 (솔라티 구급차 포함)	5 ~ 6인	1종 보통	· 1종보통 : 승차정원 15명 이하 ※ 단, 구조변경(특장) 된 경우 전·후 비교하여 많은 승차정원 적용 · 1종대형 : 모든 승합차
	구조버스	6 ~ 7인 (특장 前 승차정원 25인승)	1종 대형
	지휘버스	7 ~ 8인 (특장 前 승차정원 25인승)	1종 대형
화물	펌프차	3.5 / 5톤 (5톤 : 최대적재량 3,200kg)	1종 보통	· 1종보통 : 적재중량 12톤 미만 ※ 자동차등록증 최대 적재중량 기준 적용 · 1종대형 : 모든 화물차
	물탱크차	5 / 8.5톤 (8.5톤 : 최대적재량 6,000kg)
	화학차	5톤 (최대적재량 3,000kg)
특수	소형사다리 펌프차	5톤 (총중량 14,755kg)	1종 대형	· 1종보통 : 총충량 10톤 미만 · 1종대형 : 모든 특수차 ▶ 구분하는 방법(2가지) ❶ 자동차등록증 차종 확인 - 대형특수 : 1종대형 - 중형특수 : 1종보통 ❷ 자동차등록증 총중량 확인 - 10,000kg이상 : 1종대형 - 10,000kg미만 : 1종보통
	조명배연차	5톤 (총중량 10,820kg) 7개서(종로, 용산, 영등포, 도봉, 양천, 서대문, 금천)	1종 대형
		5톤 (총중량 9,650kg) 7개서를 제외한 18개서	1종 보통
	구조공작차	8.5톤 (총중량 11,658kg) 서초를 제외한 24개서	1종 대형
		5톤 (총중량 9,335kg) 서초소방서	1종 보통
	고가 · 굴절차	대형 (고가 및 27m 굴절차)	1종 대형
		중형 18~22m 굴절차 4개서(관악, 금천, 중량, 노원)	1종 보통

※ 특히, 소방학교 및 일선 소방서에서 조명배연차로 운전연습 할 경우

⇒ 7개서(종로, 용산, 영등포, 도봉, 양천, 서대문, 금천)는 1종 대형면허만 운전가능

참고자료		자동차등록증으로 운전가능 면허 확인방법

화물자동차 (펌프차, 물탱크차, 화학차) : 최대 적재량 12톤 기준

❶ 적재중량 : 12,000kg이상(1종대형), 12,000kg미만(1종보통)

특수자동차(소형사다리펌프차, 조명배연차, 구조공작차, 고가 및 굴절차) : 총중량 10톤 기준

❶ 자동차등록증 차종 확인 : 대형 특수(1종대형), 중형 특수(1종보통)

❷ 자동차등록증 총중량 확인 : 10,000kg이상(1종대형), 10,000kg미만(1종보통)