신림선 PSD 현안사항 시공사 검토 결과

연 번	안 건	검 토 결 과	비 고
1	리미트스위치 및 도어스위치 등 신호루프 직렬방식을 병렬방식으로 변경 검토 요구
2	MCU 릴레이 동작불량에 대한 원인분석 결과 요구
3	종합제어반 발열상태 점검 요구 (발열이 MCU에 영향을 미치는지 여부 등?)
4	PSD 단자 내 결선상태 전수조사 결과
5	PSD 닫힘 시 토크RKQT이 160N으로 승객의 부상 우려가 있어 토크값을 낮게 설정 검토
6	PSD 닫힘시 감속구간 넓게 재설정 검토
7	PSD 레이저센서의 설치높이가 승강장에서 높게 설치되어 있어 점검시 선로 추락의 위험이 있어 낮게 설치 검토(승강장에서 2.5M → 1.7M로 설치)
8	총괄책임자 현장상주 기간 2주에서 6개월간 연장 검토
9	정거장 기술인력 배치기간을 11개 역사 중 7개 역사에 대하여 1주일간 연장 검토