보유 안전점검 장비 목록

연번	장비명 (모델번호)	장 비 사 진	활용 범위
1	철근 탐사기 (Profometer650)		-자기 감응식 -콘크리트내 철근 위치, 피복두께, 철근직경, ,배근도, 자연 전위차 방식으로 철근 부식 정도등 확인 -측정범위 : Up to 185mm(7.3“)
2	진동 측정기 (HLVS-04)		-발파작업 소음,진동 크기 측정 -측정범위 : 소음(30 ∼ 130db(A)), 발파 진동(80mm/s) -소음진동이 시설물에 미치는 영향 파악
3	초음파 측정기 (J.U.S.T-500)		-콘크리트 공극,균열,내부 결함 파악 -측정범위 : 0.1 ∼ 999.9㎲ -시설물 건전성 파악
4	열화상 카메라 (FLUKE)		-건축물의 표면온도 측정 -단열,보온,선로과열 파악 -시설물 안전성 예측 -온도측정 정밀도 : ±2℃ 또는 2%
5	균열 게이지 (SC-100)		-콘크리트등 시설물 균열 크기,진행사항 파악 -방수기능 -측정범위 : 좌우 20mm, 상하 100mm
6	측량기(광파기) (NTS-330R)		-무타겟 거리측정(300m)기능으로 벽, 고압선, 절벽, 언덕, 터널등 다양한 형태 측량가능 -구조물을 측정 및 계측하여 3차원 좌표를 이용하여 변위량 파악 -측정범위 : 무타겟300m,1소자3km,3소자5km
7	염분 측정기 (DY-2501B)		-굳은 콘크리트 염소이온 측정(산-가용성 및 수용성 염화물 측정 가능) -온도변화에 따라 측정치 자동 보상 -측정범위 : 0.001% ~ 2.0000%CI-

연번	장 비 명	용 도	활용 범위
8	도막 측정기 (PosiTector)		-철 또는 비철 소재 위의 비자성, 비전도성 코팅 두께 측정 -측정범위 : 전자식(Fe) 0~1,500㎛, 와 전류식(N,Fe)0~1,500㎛
9	레이저 거리측정기 (Leica DISTO X310)		-거리,면적을 레이저로 측정 -측정범위 : GZM26 타켓 측정시 100m -겅사측정범위 : 360도
10	균열폭 측정기 (PEAK SCALE)		-콘크리트나 기타물체 균열 미세 측정 -크기 : 46φ X 44mm
11	반발경도 측정기 (SD7000P)		-경화 콘크리트 압축강도 측정 -강도측정범위 : 10 ~ 70 N/㎣
12	디지털 버니어 캘리퍼스 (S.TOOLE)		-협소한 장소 길이, 두께, 내경, 외경, 높이 측정 -측정범위 : 0.1 ~ 150mm
13	클램프 미터		전압, 전류 측정