1. 개정이유

「안전인증대상 어린이제품의 안전기준」개정에 따른 어린이놀이기구에 대한안전기준 개정사항 반영 및 「어린이놀이시설의 시설기준 및 기술기준」 운영과정에서 나타난 미비점 보완

2. 주요내용

가. 얽매임 보호를 위한 측정 범위의 상한선 제시

나. 그네 안전요건에 ‘다중사용자용 좌석’ 항목 신설

다. ‘물이용 놀이기구 안전요건’을 별도의 장에 통합규정

라. 방염처리여부 확인 대상(충격흡수용 표면재)규정 명확화

마. 설치검사 시 제품인증서 확인 시점 변경

바. 놀이시설 경계범위 구분 기준 신설

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

행정안전부고시  제        호

「어린이놀이시설의 시설기준 및 기술기준」일부개정안

어린이놀이시설 시설기준 및 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1부Ⅰ. 1. 비고 4 중 “Ⅱ～Ⅷ”을 “Ⅱ～Ⅸ”으로 한다.

제1부Ⅰ. 1. 비고 7 중 “놀이기구 중 안전인증을 받지 않은 놀이기구에”를 “충격흡수용 표면재에”로, “에 따라”를 “에서 정한 기준 이상으로” 한다.

제1부Ⅰ. 1. 비고 8은 삭제한다.

제1부Ⅰ. 1. 비고 9 중 “설치검사 전”을 “설치검사 합격판정 전에”로 한다.

제1부Ⅰ. 1. 비고 10을 다음과 같이 신설한다.

[비고 10]  어린이놀이시설은 울타리, 담장, 도로, 경계석 등으로 경계를 구분하되, 물이용 놀이시설의 경우에는 물을 가두는 면적까지 감안하여 경계를 구분할 수 있다.

제1부Ⅰ. 2.2 중 “1～7”을 “1∼7, 10, 11”로 한다

제1부Ⅰ. 3.14, 3.15, 3.16은 삭제한다.

제1부Ⅰ. 4.1.3, 4.1.4.1 중 “너비는”을 “너비는 어느 지점에서든지 수평으로 측정 시”로 한다.

제1부Ⅰ. 4.2. [표 1] 중 사용유형의 “매달림(손으로만 몸을 지탱하는 경우, 손지탱부 위로 몸을 끌어올릴 가능성이 없음)” 과 수직거리의 “손으로 지탱하는 부분에서 1 m를 뺀 곳에서부터 지면까지”는 삭제한다.

제1부Ⅰ. 4.2. [그림11]에 그림 2개를 추가한다.

제1부Ⅰ. 4.3.4 중 “공주”을 “공중”으로 하고, “하강공간을 고려함에 있어, 하강높이가 서로 다른 두 기구가 인접한 경우 하강공간이 더 큰 쪽이 우선한다.”를 신설한다.

제1부Ⅰ. 4.3.6은 삭제한다.

제1부Ⅰ. 4.5에 “얽매임 개구부는 60° 미만의 각도로 아래 방향으로 물리는 부분이 있어서는 안 된다. 단, 정상적인 사용 시 사용자가 접근할 수 없는 영역은 적용하지 않는다.”를 신설한다.

제1부Ⅰ. 4.5. 비고1 “얽매임에 대한 시험방법은”을 “얽매임은”으로, “부록 D에 따른다.”는 “(제1부 : 일반 안전요건 및 시험방법 부록D)에서 요구하는 측정 장비를 사용하여 측정한다.”로 한다.

제1부Ⅰ. 4.5.1, 4.5.3 중 “600 mm 이상”을 “600 mm 이상 1800 mm 이하”로 한다.

제1부Ⅰ. 4.5.4 에 “단, 45° 이상 경사진 표면에 대해서는 발 또는 다리의 얽매임의 요구사항을 적용하지 않는다.”를 신설한다.

제1부Ⅰ. 5.6은 삭제한다.

제1부Ⅰ. 5.7은 “충격흡수용 표면재, 놀이시설을 실내에 설치할 경우 충돌 시 충격을 흡수하기 위하여 기구, 바닥 또는 벽 등에 설치하는 충격흡수용 표면재는 어린이활동공간검사를 받아야 하며,  제1부,Ⅰ,비고 7에서 정한 방염검사(실외 설치 놀이기구는 제외)에 합격한 제품을 사용하여야 한다.”를 신설한다.

제1부Ⅰ. 7 중 “(그림 22참조)”를 “(그림 23 참조)”로, “그림23”을 “그림24”로, “그림24”를 “그림25”로 한다.

제1부Ⅰ. 8, 8.1, 8.2는 삭제한다.

제1부Ⅱ. 3.2 중  [그림1]에 그림 1개를 추가한다.

제1부Ⅱ. 3.13.은 다음과 같이 신설한다.

3.13. 다중사용자용 좌석 : 여러 사용자를 위해 표면이 넓은 좌석으로, 일반적으로 네트 또는 바구니 형태이며 단일 지점 매달림 그네 좌석, 타이어 좌석, 침대형 좌석 등이 있다.

제1부Ⅱ. 4.2. 중 “타이어로”를 “다중사용자용 좌석의 경우 최소 지면간격은 400 mm이어야 한다. 하부가 유연한 다중사용자용 좌석의 경우 최소 지면간격은 400 mm이어야 하며, 이는 가장 극단적인 위치에서 좌석의 단단한 부분에서 측정한 것이다(그림 7a 참조). 타이어로”하며, “그림7”을 “그림7b”로 하고, “그림 7a”을 신설한다.

제1부Ⅱ. 4.4.2.2. 중 “그림 7a”를 각각 “그림 8”로 한다.

제1부Ⅲ. 4.5. “미만”을 “이하”로 “이상”을 “초과”로 한다.

제1부Ⅲ. 4.7. “다수트랙”을 “다수트랙 또는 출발지점이 동일한(다른 사용자의 움직임을 인지할 수 있는) 인접한 트랙”으로 한다.

제1부Ⅲ. 4.8. “한계하강높이 값을”을 “자유하강높이에서 HIC값은 최소 1000이하를”로 한다.

제1부Ⅳ. 4.4.[표1] 중 “최소 400 mm (130 kg의 하중이 가해진 상태에서 측정)”을 “최소 350 mm (69.5 kg의 하중이 가해진 상태에서 측정)”으로 한다.

제1부Ⅳ. 4.6. 중 “한계하강높이 최소값이 1000 mm”을 “자유하강높이에서 HIC값은 최소 1000이하”로, “한계하강높이”을 “자유하강높이”로 한다.

제1부Ⅴ. 4.2. 중 “한계하강높이를”을 “자유하강높이에서 HIC값은 최소 1000이하를”로 한다.

제1부Ⅵ. 4.2. [표1] 중 “비고 단, 4형 예외, 4형의 지면간격은 어느 위치에서나 최소 230 mm”를 신설한다.

제1부Ⅵ. 4.3. “기립된 형태로 사용하도록 의도된 기구의 경우 하강공간은 1 500 mm 이상이어야 한다.”를 신설한다.

제1부Ⅶ. 4.2. [그림2]를 변경한다.

제1부 Ⅸ. 물이용 놀이기구의 안전요건으로 다음과 같이 신설한다.

1. 적용범위

이 기준은 어린이들에 의해 사용될 의도로 놀이시설에 설치된 물이용 놀이기구의 추가 안전요건에 관해 규정한다. 다만, 다른 놀이기구 없이 기타 단품형 물이용 놀이기구만 설치된 경우에는 적용하지 않는다.

2. 인용규격

2.1 어린이놀이기구 안전인증기준(「어린이제품안전특별법」에 따른 안전인증대상공산품의 안전인증기준 부속서 2)

3. 용어 및 정의

3.1 조합놀이대형 물이용 놀이기구 : 미끄럼틀, 오르는 기구, 건너는 기구 등 2종 이상의 놀이기구로 구성되고 물이 분사되거나, 물을 이용한 놀이기능을 제공하는 놀이기구 또는 구조물

3.2 버킷형 물이용 놀이기구 : 버킷에 물을 저장하였다가 일시에 쏟아내는 구조물

3.3 기타 단품형 물이용 놀이기구 : 조합놀이대형과 버킷형을 제외한 물이용 놀이기구

3.4 물순환시설 : 놀이기구의 활동공간에 물을 공급하거나 순환시켜주는 장치

3.5 버킷 : 놀이를 용이하게 하기 위해 다량의 물을 담아 공급하는 용기

3.6 오버플로우 : 물이용 놀이기구가 포함된 놀이시설의 수심을 유지하기 위해 인위적인 조작 없이도 최대 수심 이상의 물을 자연 배수할 수 있는 막혀있지 않은 개구부 또는 배수장치

3.7 배수구 : 물이용 놀이기구의 물 순환 또는 사용종료 후 배수를 위해 주로 가장 낮은 위치에 설치되어 배수여부를 조절할 수 있는 개구부 또는 배수장치

4. 안전요건

4.1 일반적 사항

Ⅸ에 규정되어 있지 않은 안전요건에 관한 일반적 사항은 Ⅰ. 일반안전요건 및 Ⅱ~Ⅷ 추가안전요건의 내용에 따른다. 물이용 놀이기구는 물을 이용하지 않을 때에는 전단의 요건을 만족하여 일반 놀이기구로 사용할 수 있어야 한다.

4.2 설치장소

물이용 놀이기구가 설치된 어린이놀이시설에는 물놀이 안전에 관한 안전수칙 및 최대 수심 등이 포함된 안전표지판을 설치하여야 한다.

4.2.1 물순환시설

전기동력을 이용하는 물순환시설은 감전사고를 방지하기 위하여 물이용 놀이구역 밖에 설치하여야 한다.

4.3 구조

4.3.1 매달려 있는 구조물

매달려 있는 구조물(버킷 등)의 이탈 시 추락방지를 위하여 체인, 와이어로프 등으로 이중안전장치를 하여야 하며, 쉽게 분리할 수 없어야 한다.

단, 사용자의 조작으로 구동하는 것, 자유공간 내에 위치한 것, 소량의 물로 작동되는 것 등은 이중안전장치를 하지 않아도 된다.

구동 구조물(버킷 등)은 장기간 미사용할 경우 버킷이 작동되지 않도록 조치하여야 한다.

4.3.2 배수장치

지정수위 이상의 물은 자연 배수되어야하고 배수구(오버플로우) 그물망의 메쉬(mesh)는 20mm를 초과해서는 아니 되며, 이용자의 접근이 용이하지 않는 곳에 설치하여야 한다.(이용자가 쉽게 접근할 수 없도록 사방(四方)이 막힌 조합놀이대형 물이용 놀이기구 하부 등에 설치)

물이용 놀이기구의 활동공간 내의 최대수심은 300mm를 초과해서는 아니 되며 가장 깊은 곳의 수심을 안내표시판에 표시하여야 한다. 또한 배수할 때 배수로의 배수기능은 정상상태를 유지하여야 하며, 배수하였을 시 바닥은 물이 고이는 현상이 없어야 한다.

비고 1 : 수심(물의 깊이)은 측정 시 변형이 생기지 않는 곧은 자를 이용하여 측정한다.

비고 2 : 안전표지판의 최대수심은 실제 측정한 수심과 다를 경우 300mm 범위 내에서 실제 측정한 최고수심으로 표시하여야 한다.

제2부 1. 비고3 중  “기구의 수리, 부품교체, 기구의 변경 등으로”을 “기구의 수리, 부품교체, 기구의 변경 및 이전설치 등으로”로 한다.

제2부 2.2 중 “1～7”을 “1～7, 10, 11”로 한다.

제2부 4.3, 4.4 중 “너비는”을 “너비는 어느 지점에서든지 수평으로 측정 시”로 한다.

제2부 5.1. [표 1] 중 사용유형의 “매달림(손으로만 몸을 지탱하는 경우, 손지탱부 위로 몸을 끌어올릴 가능성이 없음)” 과 수직거리의 “손으로 지탱하는 부분에서 1 m를 뺀 곳에서부터 지면까지”는 삭제한다.

제2부 5.1. [그림6]에 그림 2개를 추가한다.

제2부 5.2.는 삭제한다

제2부 5.3.2. “안전검사기관은 2017년 1월 1일부터 「환경보건법」 제23조 ‘환경안전관리기준’에 따른 확인검사 또는 같은 법 제29조(보고와 검사)에 따라 지도점검에 적합한지 여부를 확인하여야 한다.”를 “안전검사기준은 2017년 1월 1일부터「환경보건법」제23조 ‘환경안전관리기준’에 따른 확인검사에 적합한지 여부를 확인하여야 한다.”로 한다.

제2부 6.6.은 삭제한다.

제2부Ⅰ. 8.을 다음과 같이 신설한다.

얽매임 개구부는 60° 미만의 각도로 아래 방향으로 물리는 부분이 있어서는 안 된다. 단, 정상적인 사용 시 사용자가 접근할 수 없는 영역은 적용하지 않는다.

제2부Ⅰ. 8 비고1 “얽매임에 대한 시험방법은”을 “얽매임은”으로, “부록 D에 따른다.”는 “(제1부 : 일반 안전요건 및 시험방법 부록D)에서 요구하는 측정 장비를 사용하여 측정한다.”로 한다.

제2부 8.1, 8.3 중 “600 mm 이상”을 “ 600 mm 이상 1800 mm 이하”로 한다.

제2부 8.4. 중 “단, 45° 이상 경사진 표면에 대해서는 발 또는 다리의 얽매임의 요구사항을 적용하지 않는다.”를 신설한다.

제2부 9. [그림9]에 그림 1개를 추가한다.

제2부 10.5.6의 “시소의 좌우 변형 편차는 140mm를 넘지 않아야 한다.”를 현장검사여건에 맞게 “시소는 최대한 내려갔을 때, 타이어와 같은 완충재가 있을 경우, 그 범위를 벗어나지 않아야 한다.”로 변경한다.

부칙(2020. 3. 00.)

제1조(시행일) 이 고시는 2020년 4월 1일부터 시행한다.

제2조 (경과조치) 이 고시 시행 이전에 합격한 어린이놀이시설은 합격된 시점의 규정을 따른다. 다만, 이 현재 기준이 완화된 기준에 대해서는 현재 기준에 따른다.

신ㆍ구조문대비표

현        행

개   정   안

제1부 어린이놀이시설 설치검사기준

Ⅰ. 일반안전요건

1. 적용범위

비고 4 : 놀이기구 자체의 움직임이 크거나, 놀이기구의 특성에 의해 사용자에게 강제적인 움직임이 발생하는 그네, 미끄럼틀, 공중놀이기구, 회전놀이기구, 흔들놀이기구 등과 같은 개별 놀이기구에 대해서는 추가 안전요건에 관한 규정을 Ⅱ～Ⅷ에서 제시하고 있다.

1. 적용범위

비고 4 : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ⅱ~Ⅸ-----------------.

비고 7 : 실내에 설치된 놀이기구 중 안전인증을 받지 않은 놀이기구에 대해서는 「어린이제품안전특별법」에 따른 안전인증대상 어린이제품의 안전인증기준 부속서 2(제8부. 폐쇄형 놀이기구의 안전요건 및 시험방법)에 따라 방염처리한 자재를 사용하였는지 에 대하여 어린이놀이기구 안전인증기관에서 2년이내에 발행한 시험성적서를 통해 적합성을 확인한다.

비고 7 : ----------- 충격흡수용 표면재에 ------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------에서 정한 기준 이상으로 ----------- ----------------------------------------------------------------------------------------

비고 8  : 물이용 놀이기구가 설치된 어린이놀이시설에는 물놀이 안전에 관한 안전수칙 및 최대 수심등이 포함된 안전표지판을 설치하여야 하며, 물공급시설은 이용자가 쉽게 접근할 수 없고 감전사고에 안전한 별도의 장소(놀이구역 밖)에 설치하여야 한다.

< 삭  제 > Ⅸ.물이용 놀이기구의 안전요건을 별도 장으로 구성함에 따라 삭제

비고 9 : 검사자는 설치검사 전 제품인증서와 설치된 놀이기구의 동일여부를 확인하여야 한다.

비고 9 : ------ 설치검사 합격판정 전에 -------------------------- -----------------.

< 신  설 >

비고 10 : 어린이놀이시설은 울타리, 담장, 도로, 경계석 등으로 경계를 구분하되, 물이용 놀이시설의 경우에는 물을 가두는 면적까지 감안하여 경계를 구분할 수 있다.

2. 인용규격

2.2 EN 1176-1～7(유럽연합의 놀이시설 일반요건 및 기구별 안전요건)

2. 인용규격

2.2 -----1∼7, 10, 11------------- ----------------------------

3. 용어의 정의

3.14 버킷(Bucket) : 놀이를 용이하게 하기 위해 다량의 물을 담아 공급하는 용기

3.15 물공급시설 : 물을 공급하기 위한 펌프 및 제어반 등으로 구성된 별도의 기계장치시설

3.16 물이용 놀이기구(Water Playground) : 어린이놀이기구(조합놀이대등)에 물을 공급(분사 등)하여 놀이를 용이하게 하는 놀이기구(「어린이제품안전특별법 시행규칙」제2조제1항 별표2의 어린이용 물놀이기구 제외)

< 삭  제 > Ⅸ.물이용 놀이기구의 안전요건을 별도 장으로 구성함에 따라 삭제

4. 안전요건

4.1 하강에 대한 보호

4.1.3 보호난간

계단, 경사로, 다리를 제외하고, 보호난간 내에 있는 출입구의 너비는 500 mm를 초과해서는 안 된다. 계단, 경사로, 다리에 대해서, 보호난간에 있는 출구의 너비는 계단, 경사로, 다리의 구성요소의 너비보다 더 넓어서는 안 된다.

4. 안전요건

4.1 하강에 대한 보호

4.1.3 보호난간

------------------------------------------------ 너비는 어느 지점에서든지 수평으로 측정 시 ---- -------------------------------------------------------------------------------------------.

4.1.4 울타리

4.1.4.1 울타리 출입구 : 울타리에 있는 출입구의 너비는 500 mm를 초과해서는 안 되며, 만약 울타리 사이에 보호난간이 개구부를 가로질러 설치가 된다면 [그림 8]의 b와 c를 따른다. 보호난간이 있는 울타리의 개구부 너비는 1200 mm를 초과해서는 안 된다.(그림 8의 c 참조)

4.1.4 울타리

4.1.4.1 울타리 출입구 : ----------- -------- 너비는 어느 지점에서든지 수평으로 측정 시 --------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2 자유하강높이의 측정

<표 1> 놀이기구 사용유형에 따른 자유하강높이

사용 유형	수직 거리
기 립	발로 지탱하는 부분에서 지면까지
앉 음	좌면에서 지면까지
매달림 (손으로만 몸을 지탱하는 경우, 손지탱부 위로 몸을 끌어올릴 가능성이 있음)	손으로 지탱하는 부분에서 지면까지
매달림 (손으로만 몸을 지탱하는 경우, 손지탱부 위로 몸을 끌어올릴 가능성이 없음)	손으로 지탱하는 부분에서 1 m를 뺀 곳에서부터 지면까지
오르기 (발 또는 다리와 손의 조합으로 몸을 지탱하는 경우, 예를 들어, 로프 오르기, 소방관지주의 경우)	최대 발지탱부 높이: 지면에서 3 m까지 최대 손지탱부 높이: 지면에서 4 m까지 (자유하강높이는 손 지탱부 최대높이에서 1 m를 뺀 곳으로부터 지면까지 거리)

[그림 9] 손지탱부 위로 몸을 끌어올릴 가능성이 있음

[그림 10] 손지탱부 위로 몸을 끌어올릴 가능성이 없음

4.2 자유하강높이의 측정

<표 1> 놀이기구 사용유형에 따른 자유하강높이

사용 유형	수직 거리
기 립	발로 지탱하는 부분에서 지면까지
앉 음	좌면에서 지면까지
매달림 (손으로만 몸을 지탱하는 경우, 손지탱부 위로 몸을 끌어올릴 가능성이 있음)	손으로 지탱하는 부분에서 지면까지
오르기 (발 또는 다리와 손의 조합으로 몸을 지탱하는 경우, 예를 들어, 로프 오르기, 소방관지주의 경우)	최대 발지탱부 높이: 지면에서 3 m까지 최대 손지탱부 높이: 지면에서 4 m까지 (자유하강높이는 손 지탱부 최대높이에서 1 m를 뺀 곳으로부터 지면까지 거리)

[그림 9] 손지탱부 위로 몸을 끌어올릴 가능성이 있음

[그림 10] 손지탱부 위로 몸을 끌어올릴 가능성이 없음

[그림 11] 자유하강높이 측정의 예

[그림 11] 자유하강높이 측정의 예

4.3 공간과 영역의 결정

4.3.4 하강공간의 범위

놀이기구 사이에 하강공간의 겹침이 있을 수 있으나, 강제적 움직임이 존재하는 그네, 회전놀이기구, 공주놀이기구에서는 하강공간의 겹침은 발생하지 않아야 한다(그림 16, 17 참조).

< 신  설 >

4.3 공간과 영역의 결정

4.3.4 하강공간의 범위

---------------------------------------------------------------------------------, 공중---- ------------------------------------------------------------

하강공간을 고려함에 있어, 하강높이가 서로 다른 두 기구가 인접한 경우 하강공간이 더 큰 쪽이 우선한다.

4.3.6 물이용 놀이기구의 활동공간

물이용 놀이기구의 활동공간 내의 최대수심은 300mm를 초과해서는 아니 되며 가장 깊은 곳의 수심을 안내표시판에 표시하여야 한다. 또한 배수할 때 배수로의 배수기능은 정상상태를 유지하여야 하며, 배수하였을 시 바닥은 물이 고이는 현상이 없어야 한다.

비고 1 : 수심(물의 깊이)은 측정시 변형이 생기지 않는 곧은 자를 이용하여 측정한다.

비고 2 : 안전표지판의 최대수심은 실제 측정한 수심과 다를 경우 300mm 범위내에서 실제 측정한 최고수심으로 표시하여야 한다.

< 삭  제 > Ⅸ.물이용 놀이기구의 안전요건을 별도 장으로 구성함에 따라 삭제

4.5 얽매임에 대한 보호

< 신  설 >

비고 1 : 얽매임에 대한 시험방법은 「어린이제품안전특별법」에 따른 안전인증대상 어린이제품의 안전인증기준 부속서 2 부록 D에 따른다.

비고 2 : 발생 가능한 얽매임 상황은 [그림 19]에서 제시하고 있다.

4.5 얽매임에 대한 보호

얽매임 개구부는 60° 미만의 각도로 아래 방향으로 물리는 부분이 있어서는 안 된다. 단, 정상적인 사용 시 사용자가 접근할 수 없는 영역은 적용하지 않는다.

비고 1 : 얽매임은 ----------------------------------------------------------------------------(제1부 : 일반 안전요건 및 시험방법 부록D)에서 요구하는 측정 장비를 사용하여 측정한다.

비고 2 : -----------------------------------------.

4.5.1 개구부의 크기는 적절하여야 한다. 지면이나 서 있는 면으로부터 600 mm 이상의 높이에 위치한 개구부는 머리모양의 탐침봉 D가 통과하지 않는다면 탐침봉 C와 E는 통과해서는 안 된다.

4.5.3 서 있는 위치로부터 600 mm 이상에 위치한 V형 개구부는 다음 조건을 만족하여야 한다.

4.5.1 ----------------------- ------------------------ 600 mm 이상 1800 mm 이하--------------------------------------------------------------------------

4.5.3 ---------------- 600 mm 이상 1800 mm 이하-------------- ----------------------.

4.5.4 어린이가 걷거나 뛰어다닐 수 있는 표면의 발 또는 다리의 얽매임을 방지하기 위해서는 주 진행방향과 평행한 30 mm 이상의 틈이 있어서는 안 된다.

< 신  설 >

4.5.4------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- 단, 45° 이상 경사진 표면에 대해서는 발 또는 다리의 얽매임의 요구사항을 적용하지 않는다.

5.6 매달려 있는 구조물

매달려 있는 구동 구조물(Bucket 등)의 이탈 시 추락방지를 위하여 체인, 와이어로프 등으로 이중안전장치를 하여야 하며 쉽게 분리할 수 없어야 한다.

단, 이용자의 조작으로 구동하는 것, 자유공간 내에 위치한 것, 소량의 물로 작동되는 것 등은 이중안전장치를 하지 않아도 된다.

구동 구조물(Bucket 등)은 장기간 미사용할 경우 버킷이 작동되지 않도록 조치하여야 한다.

< 삭  제 > Ⅸ.물이용 놀이기구의 안전요건을 별도 장으로 구성함에 따라 삭제

< 신  설 >

5.7 충격흡수용 표면재

놀이시설을 실내에 설치할 경우 충돌 시 충격을 흡수하기 위하여 기구, 바닥 또는 벽 등에 설치하는 충격흡수용 표면재는 어린이활동공간검사를 받아야 하며,  제1부,Ⅰ,비고 7에서 정한 방염검사(실외 설치 놀이기구는 제외)에 합격한 제품을 사용하여야 한다.

7. 기초물

기초물은 놀이시설 사용자가 걸려 넘어지거나 부딪히는 등의 위험 상황이 발생하지 않도록 고안되어야 하며, 기초볼트 체결부에 물고임 등 배수불량이 없어야 한다. 성근 입자로 마감된 표면(예: 모래)에 기초를 세울 때에는 다음 제시된 방법 중 한 가지에 따른다.

- 기구의 주춧대, 토대 및 고정 장치물 등은 놀이시설 표면 밑으로 최소한 400 mm 들어가야 한다(그림 22 참조).

- (기초의 윗부분이 [그림 23]과 같다면) 놀이시설 표면 밑으로 최소 200 mm 들어간다.

- 놀이기구에 의해 완전히 덮여 있어야 한다(그림 24 참조).

[그림 22] 적절하지 못한 기초물의 예

단위: cm	단위: cm
[그림 23] 기초물의 예	[그림 24] 기초물의 예

[그림 24] 기초물의 예

7. 기초물

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(그림 23 참조).

---------------------------------------------- [그림 24]------------------------------------------.

------------------------------ -------(그림 25 참조).

[그림 22] 적절하지 못한 기초물의 예

단위: cm	단위: cm
[그림 23] 기초물의 예	[그림 24] 기초물의 예

[그림 25] 기초물의 예

8. 급수ㆍ배수장치

8.1 유량 및 토출압력

급수(노즐 포함) 및 배수장치의 유량은 설계 시 검토한 유량을 초과할 수 없으며 시설에 공급되는 용수의 토출압력은 설계 시 검토한 압력 이하여야 한다.

8.2 배수장치

지정수위 이상의 물은 자연 배수되어야하고 배수구(오버플로우) 그물망의 메쉬(mesh)는 20mm를 초과해서는 아니 되며, 이용자의 접근이 용이하지 않는 곳에 설치하여야 한다.(이용자가 쉽게 접근할 수 없도록 사방(四方)이 막힌 물이용 조합놀이기구 하부 등에 설치)

< 삭  제 > Ⅸ.물이용 놀이기구의 안전요건을 별도 장으로 구성함에 따라 삭제

Ⅱ. 그네의 안전요건

Ⅱ. 그네의 안전요건

3. 용어 및 정의

3.2 단일 회전축에 연결된 그네(제1형) : 가로빔에 설치된 한 개의 회전축에 매달려 움직이는 그네(그림 1 참조)

[그림 1] 단일 회전축에 연결된 그네의 보기 (제1형)

3. 용어 및 정의

3.2 단일 회전축에 연결된 그네(제1형) : -----------------------------------------------------------

[그림 1] 단일 회전축에 연결된 그네의 보기 (제1형)

< 신  설 >

3.13 다중사용자용 좌석 : 여러 사용자를 위해 표면이 넓은 좌석으로, 일반적으로 네트 또는 바구니 형태이며 단일 지점 매달림 그네 좌석, 타이어 좌석, 침대형 좌석 등이 있다.

4. 안전요건

4.2 지면간격

그네가 정지된 상태에서 지면간격은 최소 350 mm이어야 한다(그림 5 참조). 타이어로 좌석 이 만들어져 있을 경우, 제 1, 2, 3형 타이어 좌석의 지면간격은 정지된 상태에서 최소 400 mm이어야 한다. 타이어가 수직으로 설치된 좌석의 경우 지면간격은 최소 100 mm이다(그림 7 참조).

[그림 7] 수직으로 설치된 타이어 좌석의 지면간격

4. 안전요건

4.2 지면간격

--------------------------------------------------------------다중사용자용 좌석의 경우 최소 지면간격은 400 mm이어야 한다. 하부가 유연한 다중사용자용 좌석의 경우 최소 지면간격은 400 mm이어야 하며, 이는 가장 극단적인 위치에서 좌석의 단단한 부분에서 측정한 것이다(그림 7a 참조). 타이어로 -----------------------------------------------------(그림 7b 참조).

1 단단한 부분   2 유연한 부분   h4 지면간격

<그림 7a> 다중사용자용 좌석의 지면간격

[그림 7b] 수직으로 설치된 타이어 좌석의 지면간격

4.4 하강공간 및 충격구역

4.4.2 하강공간 및 충격구역 범위

4.4.2.2 제 1, 2, 4형 그네의 경우, 좌석 너비가 500mm 미만이면 충격 흡수 표면의 최소 너비는 1750mm이어야 하고, 좌석 너비가 500mm를 초과하면 실제 좌석 너비에서 500mm를 뺀 수치를 표면 너비에 더해야 한다(그림 8 참조).

단, 요람좌석으로 구성된 그네의 경우는 충격흡수표면의 최소너비를 안전인증기준 부속서2의 제2부 4.4.1(그네 좌석사이의 최소공간 : 그네가 정지된 상태에서 그네 좌석의 측면과 인접한 구조물 사이(그림 7a 참조)의 최소 수평 범위 c는 ≥ 20 % × 매달림 구성체 길이 + 200 mm 일 것. 그네가 정지된 상태에서 인접한 좌석(그림 7a 참조)간의 최소 수평 범위 s는 ≥ 20 % × 매달림 구성체 길이 + 300 mm 일 것의 조건으로 따를 수 있음)

4.4 하강공간 및 충격구역

4.4.2 하강공간 및 충격구역 범위

4.4.2.2 ------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(그림 8 참조)---------------------------------------------------------------------------------------(그림 8 참조)----------------------------------------------------------------------------------- --

Ⅲ. 미끄럼틀의 안전요건

Ⅲ. 미끄럼틀의 안전요건

4. 안전요건

4.5 도착지점

도착지점의 높이는 활강지점의 길이가 1500 mm 미만인 경우 최대 200 mm, 1500 mm 이상인 경우 최대 350 mm 이하이어야 한다.

4. 안전요건

4.5 도착지점

------------------------------------- 이하------------------- ------- 초과------------------- ------------.

4.7 자유공간

자유공간은 미끄럼틀 출발지점의 시작부분에서 시작되고 도착지점의 끝부분에서 끝난다(그림 9 참조). 미끄럼틀의 특정부분(예 : 가로대, 지붕 등)은 자유공간 내에 허용된다. 또한 나선형 미끄럼틀의 중심 지지축은 자유공간 내에 허용된다. 개방 나선형 미끄럼틀의 자유공간 높이는 최소 1000 mm이다. 다수 트랙 미끄럼틀의 경우 자유공간은 겹칠 수 있다.

4.7 자유공간

------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 다수 트랙 또는 출발지점이 동일한(다른 사용자의 움직임을 인지할 수 있는) 인접한 트랙 -------- -------------------------.

4.8 충격구역

충격구역은 도착지점의 측면으로 최소 1000 mm의 거리까지 제공되어져야 한다. 제1형의 경우 도착 지점의 전방으로 최소 2000 mm, 제2형의 경우 최소 1000 mm의 거리까지 제공되어져야 한다. 도착지점 주위의 충격구역 표면은 최소 1000 mm 이상의 한계하강높이 값을 가져야 한다.

4.8 충격구역

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 자유하강높이에서 HIC값은 최소 1000이하를 -----.

Ⅳ. 공중놀이기구의 안전요건

Ⅳ. 공중놀이기구의 안전요건

4. 안전요건

4.4 지면간격

지면간격은 좌석 밑바닥 또는 손잡이의 가장 낮은 부분과 지면사이의 간격을 말한다(표1 참조).

<표 1> 지면 간격
좌석형 (그림 2)	최소 400 mm (130 kg의 하중이 가해진 상태에서 측정)
단단한 매달림형을 제외한, 모든 매달림형 (그림 3)	출발위치에서 최소한 1500 mm (무하중시 측정) 주행중 위치에서 최소한 2000 mm (69.5 kg의 하중이 가해진 상태에서 측정)
단단한 매달림형	출발위치와 주행중 위치에서 최소한 2000 mm (69.5 kg의 하중이 가해진 상태에서 측정)
비고 : 단단한 매달림형은 주행기와 매달림 구성체, 손잡이가 단단하게 고정된 경우를 말하며, 이로 인한 머리의 상해위험을 줄이기 위해서 지면간격이 더 요구된다.

4. 안전요건

4.4 지면간격

------------------------------ ------------------------------------------.

<표 1> 지면 간격
좌석형 (그림 2)	최소 350 mm (69.5 kg의 하중이 가해진 상태에서 측정)
단단한 매달림형을 제외한, 모든 매달림형 (그림 3)	출발위치에서 최소한 1500 mm (무하중시 측정) 주행중 위치에서 최소한 2000 mm (69.5 kg의 하중이 가해진 상태에서 측정)
단단한 매달림형	출발위치와 주행중 위치에서 최소한 2000 mm (69.5 kg의 하중이 가해진 상태에서 측정)
비고 : 단단한 매달림형은 주행기와 매달림 구성체, 손잡이가 단단하게 고정된 경우를 말하며, 이로 인한 머리의 상해위험을 줄이기 위해서 지면간격이 더 요구된다.

4.6 하강공간과 충격구역

충격구역은 주행이 끝나는 지점으로부터 연장하여 최소 2000 mm의 폭으로 대칭하며 줄어든다(그림 4 참조). 충격이 감소할 수 있는 충격구역 안의 표면은 적어도 한계하강높이 최소값이 1000 mm가 되도록 해야 한다. 하강높이가 1000 mm 보다 큰 충격구역은 한계하강높이가 하강높이 이상이 되도록 충격흡수재 처리를 하여야 한다.

4.6 하강공간과 충격구역

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 자유하강높이에서 HIC값은 최소 1000이하가 ------------------ -------------------- 자유하강높이---------------------------------------------.

Ⅴ. 회전놀이기구의 안전요건

Ⅴ. 회전놀이기구의 안전요건

4. 안전 요건

4.2 자유하강높이와 충격구역

회전놀이기구 유형C를 제외한 유형의 자유하강높이는 모든 지점에서 최대 1000 mm 이하이어야 한다. 회전놀이기구 유형C의 자유하강높이는 손잡이 하단에서 지면까지 거리에서 1500 mm를 뺀 높이다. 회전놀이기구의 충격구역은 최소 1000 mm의 한계하강높이를 가져야 한다.

4. 안전 요건

4.2 자유하강높이와 충격구역

---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------자유하강높이에서 HIC값은 최소 1000이하를 -----------.

Ⅵ. 흔들놀이기구의 안전요건

Ⅵ. 흔들놀이기구의 안전요건

4. 안전 요건

4.2 자유하강높이

동작의 극단 위치에서 측정할 때 좌석 중심에서부터의 최대자유하강높이는 <표 1>에 제시된 바와 같아야 한다.

<표 1> 흔들놀이기구의 최대자유하강높이 및 지면간격
형식	최대자유하강높이 (mm)	지면 간격 (mm)
1	1,500	230
2A	1,000	선택사항
2B	1,000	230
3A	1,000	선택사항
3B	1,000	230
4	1,000	230
5	2,000	230
6	2,000	230
최소 지면간격을 적용하지 않는 경우: a) 제동 효과가 있을 경우 b) 기구의 극단동작이 주로 수평적 방향일 때 <신 설>

4. 안전 요건

4.2 자유하강높이

-----------------------------------------------------------------------------------------.

<표 1> 흔들놀이기구의 최대자유하강높이 및 지면간격
형식	최대자유하강높이 (mm)	지면 간격 (mm)
1	1,500	230
2A	1,000	선택사항
2B	1,000	230
3A	1,000	선택사항
3B	1,000	230
4	1,000	230
5	2,000	230
6	2,000	230
최소 지면간격을 적용하지 않는 경우: a) 제동 효과가 있을 경우 b) 기구의 극단동작이 주로 수평적 방향일 때 비고 단, 4형 예외, 4형의 지면간격은 어느 위치에서나 최소 230 mm

4.3 하강공간

기구의 최극단 위치에서 기구의 테두리를 따라 최소 1000mm의 하강공간이 제공되어야 한다(그림 7 참조).

<신 설>

4.3 하강공간

------------------------------ --------------------------------------------. 기립된 형태로 사용하도록 의도된 기구의 경우 하강공간은 1 500 mm 이상이어야 한다.

Ⅶ. 스페이스 네트의 안전요건

Ⅶ. 스페이스 네트의 안전요건

4. 안전요건

4.2 하강공간 내 상해에 대한 보호

자유하강높이(h)는 제1부 4.2에 명시된 기준을 따르며 [그림 2]와 같이 측정된다.

비고 1 : 스페이스 네트에서의 자유하강높이는 방해받지 않고 하강할 수 있는 가장 높은 발 위치이다.

[그림 2] 자유하강 높이

4. 안전요건

4.2 하강공간 내 상해에 대한 보호

-------------------------------------------------------------------

비고 1 : ---------------------- --------------------------------------------------------.

a 가상 원통형 물체의 지름보다 작은 망의 크기

b 충격흡수표면

d 네트 간 간격

h 자유하강 높이

d = 최대 1.8 m(그물망 크기가 최대 420 mm × 420 mm인 경우)

d = 최대 1.0 m(그물망 크기가 420 mm × 420 mm를 넘는 경우)

[그림 2] 자유하강 높이

Ⅸ. 물이용 놀이기구의 안전요건

< 신  설 > Ⅸ.물이용 놀이기구의 안전요건을 별도 장으로 구성

1. 적용범위

이 기준은 어린이들에 의해 사용될 의도로 놀이시설에 설치된 물이용 놀이기구의 추가 안전요건에 관해 규정한다. 다만, 다른 놀이기구 없이 기타 단품형 물이용 놀이기구만 설치된 경우에는 적용하지 않는다.

2. 인용규격

2.1 어린이놀이기구 안전인증기준(「어린이제품안전특별법」에 따른 안전인증대상공산품의 안전인증기준 부속서 2)

3. 용어 및 정의

3.1 조합놀이대형 물이용 놀이기구 : 미끄럼틀, 오르는 기구, 건너는 기구 등 2종 이상의 놀이기구로 구성되고 물이 분사되거나, 물을 이용한 놀이기능을 제공하는 놀이기구 또는 구조물

3.2 버킷형 물이용 놀이기구 : 버킷에 물을 저장하였다가 일시에 쏟아내는 구조물

3.3 기타 단품형 물이용 놀이기구 : 조합놀이대형과 버킷형을 제외한 물이용 놀이기구

3.4 물순환시설 : 놀이기구의 활동공간에 물을 공급하거나 순환시켜주는 장치

3.5 버킷 : 놀이를 용이하게 하기 위해 다량의 물을 담아 공급하는 용기

3.6 오버플로우 : 물이용 놀이기구가 포함된 놀이시설의 수심을 유지하기 위해 인위적인 조작 없이도 최대 수심 이상의 물을 자연 배수할 수 있는 막혀있지 않은 개구부 또는 배수장치

3.7 배수구 : 물이용 놀이기구의 물 순환 또는 사용종료 후 배수를 위해 주로 가장 낮은 위치에 설치되어 배수여부를 조절할 수 있는 개구부 또는 배수장치

4. 안전요건

4.1 일반적 사항

Ⅸ에 규정되어 있지 않은 안전요건에 관한 일반적 사항은 Ⅰ. 일반안전요건 및 Ⅱ~Ⅷ 추가안전요건의 내용에 따른다. 물이용 놀이기구는 물을 이용하지 않을 때에는 전단의 요건을 만족하여 일반 놀이기구로 사용할 수 있어야 한다.

4.2 설치장소

물이용 놀이기구가 설치된 어린이놀이시설에는 물놀이 안전에 관한 안전수칙 및 최대 수심등이 포함된 안전표지판을 설치하여야 한다.

4.2.1 물순환시설

전기동력을 이용하는 물순환시설은 감전사고를 방지하기 위하여 물이용 놀이구역 밖에 설치하여야 한다.

4.3 구조

4.3.1 매달려 있는 구조물

매달려 있는 구조물(버킷 등)의 이탈 시 추락방지를 위하여 체인, 와이어로프 등으로 이중안전장치를 하여야 하며, 쉽게 분리할 수 없어야 한다.

단, 사용자의 조작으로 구동하는 것, 자유공간 내에 위치한 것, 소량의 물로 작동되는 것 등은 이중안전장치를 하지 않아도 된다.

구동 구조물(버킷 등)은 장기간 미사용할 경우 버킷이 작동되지 않도록 조치하여야 한다.

4.3.2 배수장치

지정수위 이상의 물은 자연 배수되어야하고 배수구(오버플로우) 그물망의 메쉬(mesh)는 20mm를 초과해서는 아니 되며, 이용자의 접근이 용이하지 않는 곳에 설치하여야 한다.(이용자가 쉽게 접근할 수 없도록 사방(四方)이 막힌 조합놀이대형 물이용 놀이기구 하부 등에 설치)

물이용 놀이기구의 활동공간 내의 최대수심은 300mm를 초과해서는 아니 되며 가장 깊은 곳의 수심을 안내표시판에 표시하여야 한다. 또한 배수할 때 배수로의 배수기능은 정상상태를 유지하여야 하며, 배수하였을 시 바닥은 물이 고이는 현상이 없어야 한다.

비고 1 : 수심(물의 깊이)은 측정시 변형이 생기지 않는 곧은 자를 이용하여 측정한다.

비고 2 : 안전표지판의 최대수심은 실제 측정한 수심과 다를 경우 300mm 범위내에서 실제 측정한 최고수심으로 표시하여야 한다.

제2부. 어린이놀이시설 정기시설검사기준

제2부. 어린이놀이시설 정기시설검사기준

1. 적용범위

비고 3 : 기구의 수리, 부품교체, 기구의 변경 등으로 제품의 안전에 영향을 미치는 경우, 어린이놀이시설 설치검사기준을 만족하여야 한다.

1. 적용범위

비고 3 : 기구의 수리, 부품교체, 기구의 변경 및 이전설치 등으로 ------- --------------------------------------------------.

2. 인용규격

2.2 EN 1176-1～7(유럽연합의 놀이시설 일반요건 및 기구별 안전요건)

2. 인용규격

2.2 -------1～7, 10, 11---------- ---------------------------

4. 하강에 대한 보호

4.3 보호난간

계단, 경사로, 다리를 제외하고, 보호난간 내에 있는 출입구의 너비는 500 mm를 초과해서는 안 된다. 계단, 경사로, 다리에 대해서, 보호난간에 있는 출구의 너비는 계단, 경사로, 다리의 구성요소의 너비보다 더 넓어서는 안 된다.

4. 하강에 대한 보호

4.3 보호난간

-------------------------- -------------------- 너비는 어느 지점에서든지 수평으로 측정 시 ------------------------------ -----------------------------------------------------------------.

4.4 울타리

4.1.1 울타리 출입구 : 울타리에 있는 출입구의 너비는 500 mm를 초과해서는 안 되며, 만약 울타리 사이에 보호난간이 개구부를 가로질러 설치가 된다면 [그림 8]의 b와 c를 따른다. 보호난간이 있는 울타리의 개구부 너비는 1200 mm를 초과해서는 안 된다.(그림 8의 c 참조)

4.4 울타리

4.1.1 울타리 출입구 : ----------- --------- 너비는 어느 지점에서든지 수평으로 측정 시 ------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 자유하강높이의 측정 및 충격구역의 표면처리

5.1 자유하강높이의 측정

<표 1> 놀이기구 사용유형에 따른 자유하강높이

사용 유형	수직 거리
기 립	발로 지탱하는 부분에서 지면까지
앉 음	좌면에서 지면까지
매달림 (손으로만 몸을 지탱하는 경우, 손지탱부 위로 몸을 끌어올릴 가능성이 있음)	손으로 지탱하는 부분에서 지면까지
매달림 (손으로만 몸을 지탱하는 경우, 손지탱부 위로 몸을 끌어올릴 가능성이 없음)	손으로 지탱하는 부분에서 1 m를 뺀 곳에서부터 지면까지
오르기 (발 또는 다리와 손의 조합으로 몸을 지탱하는 경우, 예를 들어, 로프 오르기, 소방관지주의 경우)	최대 발지탱부 높이: 지면에서 3 m까지 최대 손지탱부 높이: 지면에서 4 m까지 (자유하강높이는 손 지탱부 최대높이에서 1 m를 뺀 곳으로부터 지면까지 거리)

5. 자유하강높이의 측정 및 충격구역의 표면처리

5.1 자유하강높이의 측정

<표 1> 놀이기구 사용유형에 따른 자유하강높이

사용 유형	수직 거리
기 립	발로 지탱하는 부분에서 지면까지
앉 음	좌면에서 지면까지
매달림 (손으로만 몸을 지탱하는 경우, 손지탱부 위로 몸을 끌어올릴 가능성이 있음)	손으로 지탱하는 부분에서 지면까지
오르기 (발 또는 다리와 손의 조합으로 몸을 지탱하는 경우, 예를 들어, 로프 오르기, 소방관지주의 경우)	최대 발지탱부 높이: 지면에서 3 m까지 최대 손지탱부 높이: 지면에서 4 m까지 (자유하강높이는 손 지탱부 최대높이에서 1 m를 뺀 곳으로부터 지면까지 거리)

[그림 4] 손지탱부 위로 몸을 끌어올릴 가능성이 있음

[그림 5] 손지탱부 위로 몸을 끌어올릴 가능성이 없음

[그림 4] 손지탱부 위로 몸을 끌어올릴 가능성이 있음

[그림 5] 손지탱부 위로 몸을 끌어올릴 가능성이 없음

[그림 6] 자유하강높이 측정의 예

[그림 6] 자유하강높이 측정의 예

5.2 물이용 놀이기구의 활동공간

물이용 놀이기구의 활동공간 내의 최대수심은 300 mm를 초과해서는 아니 되며 가장 깊은 곳의 수심을 안내표시판에 표시하여야 한다. 또한 배수할 때 배수로의 배수기능은 정상상태를 유지하여야 하며 배수하였을 시 바닥은 물이 고이는 현상이 없어야 한다.

< 삭  제 > Ⅸ.물이용 놀이기구의 안전요건을 별도 장으로 구성함에 따라 삭제

5.3 충격흡수용 표면재

5.3.2 충격흡수용 표면재의 환경안전기준

안전검사기관은 2017년 1월 1일부터 「환경보건법」 제23조 ‘환경안전관리기준’에 따른 확인검사 또는 같은법 제29조(보고와 검사)에 따라 지도점검에 적합한지 여부를 확인하여야 한다.

5.3 충격흡수용 표면재

5.3.2 충격흡수용 표면재의 환경안전기준

안전검사기준은 2017년 1월 1일부터「환경보건법」제23조 ‘환경안전관리기준’에 따른 확인검사에 적합한지 여부를 확인하여야 한다.

6.6 매달려 있는 구동 구조물

매달려 있는 구동 구조물(Bucket 등)은 이탈 시 추락방지를 위하여 체인, 와이어로프 등으로 이중안전장치를 하여야 하며 쉽게 분리할 수 없어야 한다.

단, 이용자의 조작으로 구동하는 것, 자유공간 내에 위치한 것, 소량의 물로 작동되는 것 등은 이중 안전장치를 하지 않아도 된다.

구동 구조물(Bucket 등)은 장기간 미사용할 경우 버킷이 작동되지 않도록 조치하여야 한다.

< 삭  제 > Ⅸ.물이용 놀이기구의 안전요건을 별도 장으로 구성함에 따라 삭제

8. 얽매임에 대한 보호

<신설>

비고 1 : 얽매임에 대한 시험방법은 「어린이제품안전특별법」에 따른 안전인증대상 어린이제품의 안전인증기준 부속서 2 부록 D에 따른다.

비고 2 : 발생 가능한 얽매임 상황은 [그림 8]에서 제시하고 있다.

8. 얽매임에 대한 보호

얽매임 개구부는 60° 미만의 각도로 아래 방향으로 물리는 부분이 있어서는 안 된다. 단, 정상적인 사용 시 사용자가 접근할 수 없는 영역은 적용하지 않는다.

비고 1 : 얽매임은 ------------ --------------------------------------------------(제1부 : 일반 안전요건 및 시험방법 부록D)에서 요구하는 측정 장비를 사용하여 측정한다.

비고 2 :--------------------- ----------------------------.

8.1 개구부의 크기는 적절하여야 한다. 지면이나 서 있는 면으로부터 600 mm 이상의 높이에 위치한 개구부는 머리모양의 탐침봉 D가 통과하지 않는다면 탐침봉 C와 E는 통과해서는 안 된다.

8.3 서 있는 위치로부터 600 mm 이상에 위치한 V형 개구부는 다음 조건을 만족하여야 한다.

8.1 ---------------------- ------------------------ 600 mm 이상 1800 mm 이하의 높이에 위치한 개구부는 머리모양의 탐침봉 D가 통과하지 않는다면 탐침봉 C와 E는 통과해서는 안 된다.

8.3 ---------------- 600 mm 이상 1800 mm 이하에 ----------------------.

8.4 어린이가 걷거나 뛰어다닐 수 있는 표면의 발 또는 다리의 얽매임을 방지하기 위해서는 주 진행방향과 평행한 30 mm 이상의 틈이 있어서는 안 된다.

8.4 ------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 단, 45° 이상 경사진 표면에 대해서는 발 또는 다리의 얽매임의 요구사항을 적용하지 않는다.

9. 장애물 및 기초물

놀이시설 내에는 사용자가 걸려 넘어지거나 부딪힐 수 있는 장애물이 없어야 한다. 놀이시설 지면높이가 급격하게 변하거나 돌부리 또는 나무뿌리가 튀어나와 있지 않아야 한다. 또한 놀이기구의 일부가 사용자의 몸높이에 튀어나와 있지 않아야 하며(그림 9 참조), 기초물은 다음 〔그림 10〕과 같이 고정되어 있어야 한다.

〔그림 9〕 장애물의 예

9. 장애물 및 기초물

----------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

〔그림 9〕 장애물의 예

10. 놀이기구별 추가 검사 항목

10.5 흔들놀이기구

10.5.6 시소의 좌우 변형 편차는 140mm를 넘지 않아야 한다.

10. 놀이기구별 추가 검사 항목

10.5 흔들놀이기구

10.5.6 시소는 최대한 내려갔을 때, 타이어와 같은 완충재가 있을 경우, 그 범위를 벗어나지 않아야 한다.