도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (2차)

◉ 여의도 지하벙커 개선사업 : 조건부 시행

- 기존벙커 출입구 주변 보행안전에 대해 철저한 현장 관리가 필요함

- 기존벙커 출입구 앞 버스 정차면에 대해 재검토하여 삭제 후 재배열하기 바람

- 기존벙커 출입구 복공 및 중앙정류소 보행폭 확보(2m 이상)를 검토하기 바라며, 출입구 복공은 면밀한 구조적 검토를 통해 안전성을 확인하기 바람

- 또한 기존벙커 주변 보행안전을 확보할 수 있도록 안전휀스를 철저히 설치하기 바라며, 안내원을 배치하기 바람