외부전문가 기동점검 지적사항

○ 공 사 명 : 신정동 보금자리주택 건설공사

○ 점검결과 : 지적사항 총 5건

연번	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	사진번호
1	안전	-지하층 장비반입구 덮개 고정방법 개선	-지하층 장비반입구 덮개 고정용 앵 커시공 슬라브 상부에 시공 조치	사진1
2	품질	-지하2층 천정 작업구 콘크리트 마감 미흡	-지하2층 천정 작업구 콘크리트 마감부위 정밀시공 조치	사진2
3	품질	-옥상 외부구조물 등 도장 훼손	-캐노피 등 외부구조물 도장 훼 손부위 그라인더 갈기 등 조치 후 재도장	사진3
4	기타	-지하저수조 상부 가설파이프 누수 현상 발생	-누수부위 보완조치 및 가설파이 프 교체
5	안전	-지하집수정 덮개 및 잠금장치 미시공	-작업자 등의 안전을 위하여 조 속히 조치	사진4

점검결과 현황사진

○ 지하2층 장비반입구 덮개 고정방법 개선 필요〔사진 1〕
⇒ 기계실 장비반입을 위한 반입구 덮개 고정 볼트시공이 측면에 고정되어 있으나 안정성을 고려 상부측으로 변경시공이 요구됨

○ 공사자재 반입 등을 위한 지하2층 천정 작업구 콘크리트 마감 미흡〔사진 2〕
⇒ 작업구 콘크리트 마감시 마무리면이 부분적으로 불균일 하므로 마감 부위(콘크리트면) 정리 후 재도장 등 조치

○ 아파트 옥상 외부경관구조물 도장 관리 불량〔사진 3〕
⇒ 외부구조물 자재운반 등으로 훼손되어 있어 그라인더 갈기 등 조치 후 재도장 조치

○ 지하집수정 덮개 미시공〔사진 4〕
⇒ 작업자 안전 등을 위하여 조속 시공