외부전문가 기동점검단 점검결과

○ 공 사 명 : 광화문 지하공공보도 설치공사

○ 점검결과 : 지적사항 총 7건

○ 세부 지적내용

연번	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	사진번호
1	안전	광화문 방향 상부 막장부 굴착시 Shield Tail(DSM PLATE)추진 여유부 확보 후 굴착 필요	막장부 Shield Tail을 충분히 전방 추진한 상태에서 굴착할 것	사진1
2	품질	DSM 측벽 Pile 하단부는 정밀시공하고 있으나 Over Cut 발생시 보완 시공 필요	측벽 Pile 하단부 Over Cut 발생시 Soil Cement를 처리하여 지지력 확보할 것	사진2
3	품질	구조물 시공전 측벽 및 상부 라이닝 콘크리트 누수 방수 조치 필요	측벽 및 상부 라이닝 콘크리트 누수를 차수하여 구조물 시공시 건조작업 가능토록 할 것	-
4	안전	2번 출입 작업구 지하 하부 굴착 시점 1차 라이닝 타설을 위하여 설치된 수평재와 수직재 연결 용접 및 볼트가 일부 누락되어 보완 필요	시공 중 안전을 위해 용접 또는 볼트로 연결부 보강할 것	사진3
5	안전	2번 출입 작업구 지하 상부 굴착 시점에 위험물 저장소(산소, LPG 등)가 설치되어 지상 이동 설치 필요	작업장의 안전을 위하여 위험물 저장소(산소, LPG 등)를 지상으로 이동 설치할 것	사진4
6	품질	2번 출입 작업구 지하 상부 광화문 방향 연결지점 누수부위 유도배수 조치 필요	누수부위 유도배수를 시행하고 이후 1차 라이닝 시행할 것	사진5
7	안전	2번 출입 작업구 지하 하부 굴착 시점 누수부위 유도배수 및 흙막이 보강 필요	누수부위 유도배수를 시행하고 강재 추가 보강할 것	사진6

점검결과 현장사진

○ 광화문 방향 상부 막장부 굴착시 Shield Tail(DSM PLATE)추진 여유부 확보 후 굴착 필요 〔사진 1〕

⇒ DSM 막장부 Shield Tail을 충분히 전방 추진한 상태에서 굴착할 것

○ DSM 측벽 Pile 하단부 Over Cut 발생시 보완시공 필요〔사진 2〕

⇒ Pile 하단부 Over Cut 발생시 Soil Cement를 처리하여 지지력 확보할 것

○ 2번 출입 작업구 지하 하부 굴착 시점 수평재와 수직재 연결 용접 및 볼트가 일부 누락되어 보완 필요〔사진 3〕

⇒ 시공 중 안전을 위해 용접 또는 볼트로 연결부 보강할 것

○ 2번 출입 작업구 지하 상부 굴착 시점에 위험물 저장소가 설치되어 지상 이동 설치 필요〔사진 4〕

⇒ 작업장의 안전을 위하여 위험물 저장소를 지상으로 이동 설치할 것

○ 2번 출입 작업구 지하 상부 광화문 방향 연결지점 누수부위 유도배수 조치 필요〔사진 5〕

⇒ 누수부위 유도배수를 시행하고 1차 라이닝 시행할 것

○ 2번 출입 작업구 지하 하부 굴착 시점 누수부위 유도배수 및 흙막이 보강 필요〔사진 6〕

⇒ 누수부위 유도배수를 시행하고 강재 추가 보강할 것