붙임1		용역 과업세부내용

[공통유지관리매뉴얼 작성]

1. 국내‧외 자료수집 및 분석

○ 서울시 PSC박스거더교 현황 분석 및 관리방안 제시

- 서울시 PSC박스거더교에 대한 적용공법 및 이력 등을 작성하여, 매뉴얼 작성의 기초자료로 활용해야 한다.

· 설계도면, 구조계산서(상세) 수집 및 분석

· 정밀점검 및 정밀안전진단보고서, 안전점검편람 등 수집 및 분석

- 서울시 PSC박스거더교에 대한 현행 관리시스템 파악 및 구체적 문제점을 검토하고 효율적 관리방안을 제시한다.

○ 서울시 PSC박스거더교의 가설공법별 구조적 특성 및 취약부위 제시

- 구조적 역학 특성과 하중집중에 따른 취약부위 분석 및 대책을 제시한다.

· 가설공법법 구조적 역학 특성 정리

· 가설공법별 시공 및 공용단계의 구조적 취약부재 분석 및 대책 제시

- 손상사례 및 붕괴사례의 원인을 분석하여 안전대책을 제시한다.

· 손상사례를 부재별로 구분하여 손상원인 분석 및 대책 제시

· 국내·외 시공 및 공용시 붕괴사례를 조사하고 붕괴에 대한 유지관리 측면의    대책을 제시한다.

○ 해외의 PSC박스거더교 유지관리체계 및 매뉴얼 분석

- 여러 선진국의 유지관리체계 실태 및 매뉴얼을 분석하여, 매뉴얼 작성의 기초자료로 활용해야 한다.

·  점검조직 구성 및 점검 계획, 점검내용

·  강선의 건전성 평가, 처짐 관리, 균열 관리

·  보수보강 방법 및 기준, 사례 등

○ 긴장력 측정법에 대한 국내·외 연구동향 분석 및 실무활용성 검토

- 텐던 긴장력 측정법 분석, 실무활용 가능여부 및 문제점 등을 제시한다.

· 기존의 텐던 긴장력 추정 기법 분석

· 최근 관련 국내·외 학회 등에서 발표된 논문 및 보고서 분석

2. 점검 항목 및 내용 정립, 관리기준 제시

○ 이력관리를 위한 부재분류 정립

- 효율적 안전점검 및 이력관리를 위한 일반교량과 차별되는 부재분류체계를 제시하여야 한다.

· 부재분류는 대분류, 중분류, 소분류로 구분

· 부재분류에 긴장재, 그라우팅, 앵커부 등 포함

○ 점검내용, 점검체크리스트(Checklist) 정립

- 가설공법별 점검부위 및 내용, 점검방법 등을 제시한다.

· 구조적 역학특성과 손상 및 붕괴사례를 토대로 중점 점검부위 및 내용 제시

· 구체적인 중점 점검부위를 표시한 도면 작성

- 현장에서 직접 기재할 수 있는 별도의 체크리스트 표 및 보고서 양식을 작성

· 구조적 취약부재 등 중점점검부위는 일반점검부위와 구별하여 체크리스트 작성

○ 균열 및 처짐 관리기준 제시

- 균열(누수, 녹, 백태 등 조합손상 포함)에 대한 적정한 관리기준과 관리기준에 대한 근거를 제시하여야 한다.

· 자료수집 결과를 바탕으로 해외 균열 관리기준을 서울시 실정에 맞게 접목

- 처짐관리 기법을 조사하고 구체적 관리기준을 제시한다

· 처짐의 측정방법(형상측량, GPS 등)과 처짐의 관측시기 및 횟수 제시

· 처짐에 대한 확연한 변화시 정밀조사 방법 등 처짐관리 기준을 제시

○ 강선에 대한 내구성 평가 절차, 방법 제시

- 긴장재, 정착부, 그라우트 등 관련분야 조사기법을 분석(부식, 공극 등)하여 실무적용 가능한 기법을 제시한다

- 서울시 대상시설물에 적합한 그라우트 내구성 평가 절차 및 방법을 제시(부식, 공극 등)한다.

· Internal Tendon의 내구성 평가와 External Tendon의 내구성 평가를 분리

3. 보수 방법 및 문제발생시 대응시스템 정립

○ 내구성, 내하성 영향인자 분석 및 제시

- PSC박스거더교에 대한 내구성 및 내하성 영향인자를 분석한다.

- 영향인자를 토대로 내구수명 및 내하력 저하 요인을 제시한다.

○ 서울시 PSC박스거더교 보수 방법 및 기준 정립

- 국내·외 PSC박스거더교의 부재별 보수사례를 제시한다.

- 교량 형식 및 부위를 구분하여 보수절차 및 방법을 제시한다.

· Seal Joint, Internal Tendon, External Tendon 등으로 구분

- 부재의 중요도를 고려하여 단계별 보수기준을 정립한다.

· 즉시 조치단계 및 차순위 조치단계 등으로 구분

○ 긴급점검 항목 및 내용, 점검방법 정립

-  태풍, 집중호우, 폭설, 지진, 화재 등에 대한 긴급점검 항목 및 내용, 점검방법을 제시한다.

-  점검팀 구성, 점검장비, 투입인원 등 점검계획 수립을 위한 가이드라인 제시

○ 서울시 PSC박스거더교 문제발생시 대응시스템 정립

- 문제발생시 긴급 대응을 위한 대응시스템(구체적 Flow Chart 등 포함) 정립한다.

- 교량의 하중제한, 제한여부 결정 등을 위한 판정기준을 제시한다.

[개별 유지관리매뉴얼(편람) 작성]

4. 개별교량 유지관리매뉴얼(편람) 작성계획수립

○ 서울시 개별교량 유지관리매뉴얼(편람) 보완점 제시

- 서울시 PSC박스거더교의 안전점검편람(정밀안전진단시 작성)의 실무적용 문제점 및 보완사항을 제시한다

· 개별교량의 최근 안전점검편람 분석

· 해외 선진국의 개별 PSC박스거더교 유지관리매뉴얼 수집 분석

○ 개별교량 유지관리매뉴얼 목차 및 세부항목, 주요내용 결정(가이드 라인)

- 매뉴얼에 반드시 포함되어야 할 주요항목을 제시한다.(가이드라인)

· 서울시 PSC박스거더교(14개소)의 일관성 있는 개별교량 유지관리매뉴얼 작성을      위한 구체적인 목차 및 세부항목 등을 결정

○ 개별교량 유지관리매뉴얼 작성 소요기간 및 예산 분석

- 서울시 PSC박스거더교(14개소)의 개별교량 유지관리매뉴얼 작성을 위하여 소요되는 기간 및 예산을 산정한다.

- 준공년도, 안전점검결과, 보수보강 이력 등을 고려하여 매뉴얼작성 대상교량 우선순위를 결정한다.

○ 개별유지관리 매뉴얼 작성(개별교량 외관점검시 및 교육교재로 활용)

- PSC박스거더교 2개소를 선정하여 매뉴얼을 작성한다.

· 외부텐던 교량 1개소, 내부텐던 교량 1개소

- 실제 점검시 및 교육교재 등으로 활용 가능하도록 매뉴얼을 작성하여야 한다.

· 설계, 시공, 유지관리 단계의 특이 이력사항 포함

· 특이 이력사항을 고려한 점검체크리스트 등 작성

- 매뉴얼 작성시 주요 PSC박스교의 설계(감리, 시공)에 참여했던 관련전문가를 용역 자문위원에 참가토록 해야 한다.