■ 자동염수살포장치 설치 예정구간

위 치 : 서대문구 산골고개 홍은센트레빌 2단지아파트 앞

현황사진 1 : 자동염수살포장치 (기계실 설치위치)

설치규모 : 연장 300m, 3방향(각 50m씩 상ㆍ하행) 노즐 설치

현황사진 2: 자동염수살포장치(시점부)

현황사진 3: 자동염수살포장치(종점부)