유형 G	건축물축조공사장, 토목공사장, 도장공사장, 건축물해체공사장

※ 시행규칙 별표 15의 엄격한 기준은 건축물축조공사장과 토목공사장에만 해당

구분	점검사항		점검결과			대기환경 보전법
			준수	일부준수	미준수
발생 신고 사업	1. 비산먼지 발생사업신고 여부					시행규칙 제58조
	2. 비산먼지 발생신고 사항과 방지시설 설치 내용과의 일치 여부 (신고사항 준수 여부)
	3. 비산먼지 발생신고 변경사항 변경신고 여부 확인 (세륜기 철거, 펜스 철거 시 변경신고 여부 확인, 공사종료시점도 해당)
야적	1. 야적물질을 1일 이상 보관하는 경우 방진덮개 설치 여부					시행규칙 〔별표 14〕
	2. 부지경계선에 방진벽 설치 및 적정성 여부 (바닥에서부터 방진벽 + 방진망 높니가 저장높이의 1.25배 이상 다만, 거축물축조공사장, 토목공사장, 조경공사장, 건축물해체공사장의 공사장 경계에는 높이 1.8m(공사장 부지 경계선으로부터 50m 이내에 주거‧상가 건물이 있는 곳의 경우에는 3m)이상의 방직벽을 설치)
	3. 살수시설 설치 여부 (고철야적장과 수용성물질 제외)
	4. 야적물질을 최대한 밀폐된 시설에 저장 또는 보관 여부					시행규칙 〔별표 15〕
	5. 수송 및 작업차량 출입문 설치 여부
	6. 보관 저장시설이 3면이 막히고 지붕이 있는 구조인지 여부
싣기 및 내리기	1. 싣거나 내리는 장소 주위에 고정식 또는 이동식 물을 뿌리는 시설 설치 운영	(살수반경 5m 이상, 수압 3㎏/㎡ 이상)				시행규칙 〔별표 15〕
		(살수반경 7m 이상, 수압 5㎏/㎡ 이상)
	2. 풍속이 평균초속 8m 이상일 경우 작업중지					시행규칙 〔별표 14〕
	3. 밀폐된 저장 또는 보관시설 내에서 분체상 물질을 싣고 내리는지 여부					시행규칙 〔별표 15〕
수송	1. 적재함 밀폐를 위해	덮개를 설치하여 수송				시행규칙 〔별표 14〕
		덮개가 장착된 차량으로 수송				시행규칙 〔별표 15〕
	2. 적재함 상단으로부터 5㎝ 이하까지 적재물을 수평으로 적재 여부					시행규칙 〔별표 14〕
	3. 비포장시설도로인 경우 비포장 시설도로로부터 반지름 500m 이내에 10가구 이상의 주거시설이 있거나 해당 마을로부터 반지름 1㎞ 이내에 도로 포장, 간이포장 또는 살수 시행 여부					시행규칙 〔별표 14〕
	4. 측면 살수시설 서치규격에 적합한지 여부 (높이: 차량 바퀴로부터 적재함 하단부까지, 길이 : 수송차량 전체길이의 1.5배이상, 살수압 : 3㎏/㎡ 이상)

* 도장공사장은 ’발생사업신고‘ 및 ’그밖에 공정‘만 해당

구분	점검사항		점검결과			대기환경 보전법
			준수	일부준수	미준수
	5. 수송차량은 세륜 및 측면 살수 후 운행하는지 여부
	6. 공사장 안의 통행차량은 20㎞/h 이하 운행 여부
	7. 통행차량 운행기간중 통행도로 1일 1회 이상 살수 여부
	8. 공사장 내 차량통행도로는 다른 공사에 우선하여 포장 여부					시행규칙 〔별표 15〕
	9. 출입구 환경전담요원 배치 여부
	10. 세륜시설 설치	자동식 또는 수조식 세륜시설 설치 여부				시행규칙 〔별표 14〕
		자동식 세륜시설, 자동물뿌림장치 시설 설치				시행규칙 〔별표 15〕
이송	1. 야외 이송시설 밀폐화 여부					시행규칙 〔별표 14〕
	2. 이송시설의 낙하, 출입구 및 국소배기부위에 집진시설 설치 여부
	3. 물뿌림 또는 그 밖의 제진(除塵 )방법 사용 여부 (기계적인 방법이 아닌 시설 사용시)
채광, 채취 (갱내 작업 제외)	1. 살수시설 등을 설치하여 주위에 먼지 발생하지 않도록 조치					시행규칙 〔별표 14〕
	2. 발파시 발파공에 젖은 가마니 등을 덮거나 저겅한 방지시설 설치 후 발파 실시 여부
	3. 발파전후 발파지역에 살수 실시, 천공시 먼지 포집시설 설치 여부
	4. 풍속이 평균 초속 8미터 이상인 경우 발파작업 중지 여부
	5.채광‧채취가 이루어진 구역에 먼지가 흩날리지 않도록 조치하였는지 여부
	6. 분체상 물질 등 비산 가능성이 있는 물질을 밀폐용기 보관, 방진덮개덥기
야외 절단	1. 고철 등의 절단작업은 옥내에서 실시 여부					시행규칙 〔별표 14〕
	2. 야외 작업 시 간이칸막이 등 설치 여부
	3. 야외절단 시 이동식 집진시설을 설치 여부 (불가능한 경우 진공식 청소차량 등의 청소작업 실시 여부)
	4. 풍속이 평균초속 8m 이상 작업 중지
야외 녹제거	1. 구조물의 길이가 15m 미만인경우에는 옥내작업 실시 여부					시행규칙 〔별표 14〕
	2. 야외 작업 시 간이칸막이 등 설치 여부
	3. 야외절단 시 이동식 집진시설을 설치 여부 (불가능한 경우 진공식 청소차량 등의 청소작업 실시 여부)
	4. 풍속이 평균초속 8m 이상 작업 중지
야외 연마	1. 야외 작업 시 이동식 집진시설을 설치‧운영 (불가능한 경우 진공식 청소차량 등의 청소작업 실시 여부)					시행규칙 〔별표 14〕
	2. 부지 경계선으로부터 40m 이내에서 양외 작업 시 작업 부위의 높이 이상의 이동식 방진망 또는 방진막 설치 여부
	3. 작업 후 남은 것이 다시 흩날리지 아니하도록 조치 여부
	4. 풍속이 평균초속 8m 이상 작업 중지

구분	점검사항	점검결과			대기환경 보전법
		준수	일부준수	미준수
그밖 에 공정	1.(건축물축조공사장) 비산먼지가 발생되는 작업 부위 혹은 해당 층에 대하여 방진막을 설치 했는지 여부. 다만, 건물 내부공샂의 경우 커튼월 및 창호공사가 끝난경우는 해당되지 않음				시행규칙 〔별표 14〕
	2.(건축물축조공사장) 철공구조물의 내화피복작업시 먼지발생량이 적은 공법을 사용하여 비산먼지가 외부로 확산되지 아니하도록 방진막 등을 설치하였는지 여부
	3. (건축물축조공사장) 콘크리트구조물의 내부마감공사 시 거푸집 해체에 따른 결합 부위 등 돌출면의 고르기 연마작업시에 방진막 등을 설치하였는지 여부
	4. (건축물축조공사장) 공사 중 건물 내부바닥은 항상 청결하게 유지관리하여 비산먼지 발생을 최소화하고 있는지 여부
	5. (건축물축조공사장) 분사방식으로 야외 도장 작엄을 할 때 방진막을 설치하였는지 여부
	6.(건축물축조공사장) 민감지역(시행규칙 별표 13 비고 제1호 각 목의 구역)에서 야외 도장 작업을 하려는 경우, 롤러 방식으로 하고 있는지 여부. 다만, 충돌혼합으로만 반응하는 폴리우레아 도료를 사용하여 건물옥상 방수용 도장작업을 하는 경우에는 롤러방식으로 하지 않을 수 있음
	7.(도장공사장) 공동주택관리법에 따라 장기수선계획을 수립하는 공동주택에서 시행하는 건물외부 도장작업을 하려는 경우, 롤러 방식으로 하고 있는지 여부. 다만, 충돌혼합으로만 반응하는 폴리우레아 도료를 사용하여 건물옥상 방수용 도장작업을 하는 경우에는 롤러방식으로 하지 않을 수 있음
	8.(건축불해체공사장) 건축물해체작업을 할 경우 먼지가 공사장 밖으로 흩날리지 아니하도록 방진막 또는 방진벽과 함께 살수시설을 설치하였는지 여부
	9.(건설업공사) 서울특별시, 인천광역시 및 경기도 지역에서 하는 건설업공사 중 총 공사금액 100억원 이상인 관급공사에 다음 건설기계를 사용하려는 경우, 법 제58조제1항에 따른 저공해 조치를 한 건설기계를 사용하고 있는지 여부. 다만, 기술적 요인 등으로 저공해조치를 하기 어렵다고 환경부장관이 인정하는 경우에는 예외로 함 1) 별표 17 제2호가목부터 라목까지에 따른 배출허용기준을 적용 받아 제작된 덤프트럭, 콘크리트펌프 또는 콘크리트믹서트럭 2) 별표 17 제4호가목의 배출허용기준을 적용 받아 제작되었거나 2003년 12월 31일 이전에 제작된 지게차 또는 굴착기

* 준수 : 대기환경보전법 시행규칙 별표 14, 15의 억제시설 및 조치기준을 준수한 경우에 해당

* 일부준수 : 억제시설 및 조치기준을 이행하였으나, 저감효과가 미흡한 경우에 해당

* 미준수 : 억제시설 및 조치기준을 미준수한 경우에 해당