제9차 경관사업 자문단 자문회의 자문의견서(9.15.)

착수보고 자문 : 광진구 건대입구역 주변, 중랑구 상봉중앙로, 강서구 화곡1동 등 13개소 -

<광진구 화양동 건대입구역 주변 경관사업- 착수보고 자문의견>

❍ 공통사항

- 디자인은 전체적인 마스터플랜 차원에서 접근 필요하고, 주변경관을 고려한 간결한 디자인 필요

- 누가, 어디서, 무엇을 보는가에 따라 무엇을 개선해야 할지 현황분석을 정확히 하여 개선방향 재설정 필요

❍ 역사 하부공간

- 교각하부 디자인은 운전자의 안전측면을 고려한 단순화된 디자인 도입 필요

- 지하철 구조물의 페인팅, 그래픽 등은 구조물 유지관리상 지장여부를 지하철공사와 협의하여 최소화하고 구조물 자체를 정결하게 하는 방안을 검토

- 픽토그램이나 패턴이 복잡한 디자인은 재검토 하고, 속도를 고려한 디자인 검토

- 교각 하부공간의 전체적인 연결성 측면에서 디자인 검토

❍ 지하철 2번 출구 및 주변공간

- 지하철 2번출구 및 청춘뜨락 부근은 집중하여 적극적인 명소조성 필요

- 지하철 2번출구 계단 지붕, 입구 주변공간 등 외관을 현대적으로 개선할 수 있는지를 지하철공사 등과 협의하여 모델사업으로 격상시킬 수 있는지 검토

- ‘청춘뜨락’의 기존구조물 제거는 재검토하고, 개선은 통행에 지장이 없으면서 정거장 부대공간으로서 환경을 개선할 수 있는 아이디어 발굴

- 지하철 2번출구 주변은 혼잡도가 높은 장소이므로 벤치보다는 비우는 공간으로 정비하는 방안 검토(착수보고 자료 26쪽)

- 벤치는 심플한 디자인(폭과 높이, 색채, 재료 등)으로 재검토 바람, 오래 머무는 벤치가 아닌 기능으로 디자인 바람(착수보고 자료 27쪽)

❍ 기타 시설물 등

- 음식물 쓰레기 보관함은 상인들과 협의하여 처리방식, 배출시간 등 청결하게 처리할 수 있는 방안에 따라 디자인/ 위치문제 등 재검토

- 자전거보관대 설치계획(BOX형)은 또 다른 인공구조물이 추가되어 적절하지 않음으로 현황 그대로 캐노피 박스를 없애거나 청춘뜨락 공간으로 이동하여 설치하는 방안 검토

<중랑구 상봉동 상봉중앙로 경관사업- 착수보고 자문의견>

❍ 보·차도 정비 등

- 보행에 지장이 있는 돌출물, 턱, 급경사 부분등은 가급적 제거하여 완화되도록 할 것

- 보도포장은 단일패턴과 단일색채로 하고 인지향상을 위해 필요한 사인 추가 검토

❍ 녹지조성 등

- 녹지조성(1)시 보행공간 활성화와 휴식 및 인지를 위한 공간으로 조성하고,벤치(평의자)는 휴식형태에 따라 적절한 것 재검토

- 상봉지하차도 입구 상부면 및 공간은 주변상황 및 환경에 적합한 특별공간으로 녹지조성 확대 필요

- 녹지조성(3개소)은 경관사업에 부합되도록 재검토하여 반드시 공원녹지과와 협의한 후 식재(수종 및 규격 등) 및 시설물 설치계획을 반영하고, 차 후 자문단 자문시 조성계획 상세도 첨부하여 보고할 것

- 수목보호판 등은 유지관리부서인 공원녹지과와 협의한 후 반영

<강서구 화곡1동 등 15개소 경관사업- 착수보고 자문의견>

❍ 콘셉트

- 전체 대상지(15개소)별 세부적인 사업개요 및 개선방향 제시

- 대상지 특성을 고려하여 디자인 콘셉트 부합하게 제시하고, 대표적인 대상지별 구체적인 문제와 개선안 제시하여야 함

- 대상지별 세부 개선현황 전체 도면(마스터플랜)에 표기 필요

- 까치산시장 바닥 개선 외 다른 경관사업 있는지 제시, 보도만 하는 경우 사업타당성 재검토 요망(착수보고 자료 13쪽)

- 공정표 제시 필요(사업 진행 필요)

❍ 디자인

- 포장색, 포장패턴, 부착방지 시트 등은 단순하고 단일 색으로 검토

- 스탬프 포장구간은 위치·간격·디자인을 검토, 색상은 적색, 녹색 계열 대신 톤 다운하여 시각적 자극이 적은 갈색계열 등 검토

- 개화길의 교량난간 방호울타리 및 가로등 디자인 검토

- 가로공원길 76길 사업구간의 보도개선 방향에 대하여 기존의 동일 색과 저채도색으로 비교 검토

❍ 보도조성 조성

- 보도블록은 친환경 블록(투수성)으로 개선 검토

- 보도 조성은 보도상의 돌출물, 턱, 경사 등 보행불편 요소를 정밀하게 현황 분석(조사)하여 정비