등주형 분전함 자문 사항

□ 안건명 : "등주형 분전함”시제품 제작 기술 자문

□ 자문 사항

○ 주요 내용

- 주요 고려사항

· 등주내 분전함의 유지관리상 적정 공간 확보

· 도시미관을 고려한 디자인 적정성

· 등주일체형에 대한 강풍·외부 충격대비 안전성

분 야	주요 자문 내용
공 통	1. 실용신안 및 디자인의 충족 여부 - “주된 사항” : 필수 충족 요건 - “종된 사항” : 가능한 충족할 것 2. 경제성 검토 및 기타 개선사항(중복 분야)
보도경관	1. 미관 저해 요인 및 통행 지장 여부 2. 주요 부분의 부식 방지 기능 등
안 전 성	1. 침수대비 안정성 확보 여부 - 침수 대비 점검구(작업구) 및 내부 부품 설치 높이 적정성 등 - 감전사고 예방을 위한 방수, 방습 대책 - 침수로 인한 누전 및 유지관리 - 기존 분전반 보다 낮게 설치되는 부분에 대한 침수 시 안전대책 - 단자대 등 상층부(적정 높이) 배치 여부 2. 감전사고 방지를 위한 전기안전 시설 완비 여부 - 접지, 누전차단기 등 적정 확보 여부 - 충전부를 지상에서 일정 높이 이상 확보 여부

○ 세부 검토 내용

분 야	주요 자문 내용
안 전 성	3. 분전함 외형의 구조적 안전성 - 분전함 골조, 프레임, 강판 등 구조적 견고성 여부, - 풍압 하중 및 차량 충격 등 외부 충격 대비 등주의 구조적 안전성 - 등주와 일체로 제작될 경우 강풍 등에 대비 구조안전 여부 - 기초 및 접합 부분의 볼트, 너트의 견고성, 부식 방지 기능 등 4. 빗물유입방지 및 벌레 침입 방지 구조(방수 및 밀폐 구조) 5. 좁은 보도가에서의 충돌 사고방지 안전대책 여부(완충 기능, 모서리 부 등)
유지관리	1. 등주형 분전함 내 많은 기기 및 회로 수용에 따른 - 배선공간 적정 여부 - 기기, 회로 등 적정 이격거리 확보 여부 - 절연 확보·유지 여부 2. 점검 등 유지관리 용이성 - 분전반 상단부 점검 및 조작 용이 구조 - 설치 후, 차량통행 시 점검 용이성 등 - 분전함 내부의 인출·인입시 조작의 용이성 - 고장개소를 쉽게 찾아 신속한 유지보수가 가능한지 여부 - 공간 협소로 부품 교체가 곤란하거나, 불편사항 등 - 소형기구류로 대체(소형화, 콤팩트화) 가능성 등 - 기타 점검 시 불편 사항 또는 안전성 여부 3. 시건장치 확보 여부(일반인이 쉽게 열 수 없는 구조 등) 4. 통풍 가능 구조 여부 - 내부부품의 발열량을 적절하게 발산 가능한지
디 자 인	1. 디자인 관련 적정성 검토 및 개선 사항 - 다양한 형식의 가로등주와 어울리는 구조인지 - 디자인을 고려한 개선 사항 유무 2. 등주의 재질, 도장 등 적합 여부
기 타	1. 상기 분야 외 개선이 필요한 사항