자치구 긴급 안전조치 소요예산 제출 현황

□ 전체현황 : 13개구 45건(5,571백만원)

(단위, 백만원)

구 분	시설명	등급	보수사유	보수방법	소요예산
중구 (5건, 2,253백만원)	만리동 노후주택	-	노후불량주거지 정비	사유지 매입 후 철거	353
	진양상가 인공데크	C	정밀안전진단결과(2014.05.30)에 따라 적합한 보수·보강 공법을 적용하여 보행자의 안전사고 방지	정밀안전진단결과에 따라 적합한 보수·보강 공법 적용	1,900
	신성상가 인공데크	C
	대림상가 인공데크	D
	청계상가 인공데크	C
용산구 (4건, 1,037백만원)	용문시장	D급	노후로 인한 붕괴 위험	위험부위 철거	67
	한강로2가 52-4 노후건물	E급	노후로 인한 붕괴 위험	위험부위 보수보강 및 리모델링	900
	갈월동 34-10 화재건물	E급	화재로 인한 구조체 붕괴 위험	구조체 보강 등	30
	용산2가동 1-1630 노후건물	E급	건물 기울어짐	지반 보강 등	40
구로구 (6건 90백만원)	림괄아파트	D	위험시설 보수	옹벽 담장 철거 재시공 및 안전시설 설치	10
	두암빌라	D	“	“	10
	길훈아파트	D	“	“	10
	삼명아파트	C	“	“	10
	오류1동 3-20	E	옹벽 균열, 탈락, 붕락현상	민간전문가의 자문을 받아 보수방법 선정	30
	연립주택 (단독가옥)	D	건축물 경사 균열	건축물일부 철거후 지반보강한 후 재건축	20

구분	시설명	등급	보수사유	보수방법	소요예산
종로구 (7건, 1,329백만원)	삼일시민아파트 7동 ~12동(6개동)종로구 숭인 1동 1435 외	D	상가건물 부대시설(계단부) 노후로 통행인 안전사고 우려	콘크리트 계단부 철거 및 단면보수 시행	400
	충신4나길 34 일반건축물부대시설 (시멘트 브럭 담장)	D	석축(높이 5m이상) 노후 시멘트 브럭 노후로 주변 통행인 안전사고 우려	시멘트 브럭 담장 철거후 복구	4
	동대문아파트	C	노후 건축물	배수시설 정비등	110
	숭인동 61-98(일반건축물)	D	통행인 안전사고 우려	소규모 공사	6
	돈의동 103-21(일반건축물)	D	〃	〃	3
	부암동 29-12(일반건축물)	D	〃	〃	3
	창신동 23번지 일대 절개지	C	법면 부석 탈락 위험	쇼크리트 법면 보강	800
양천구 (2건, 400백만원)	목2동석축 (131-41호)	D	붕괴위험	옹벽설치, 지반 및 인접주택 보강	300
	대호빌라 옹벽(신월3동 48-2~22	D	붕괴위험	부축벽설치 및 바닥보강	100
강서구 (1건, 2백만원)	공항시장	D	- 시장 재정비사업 추진 지연에 따른 건물유지, 보수 문제 발생 - 옥상으로 올라가는 천장 부위 노후화로 슬레이트 부분 약 20평 정도 파손	지붕(천장)보수	2

구분	시설명	등급	보수사유	보수방법	소요예산
영등포구 (5건, 140백만원)	기타시설물 (옹벽)	D	옹벽 다수의 균열 발생으로 옹벽붕괴 또는 전도우려	-균열부위 에폭시 주입 -전도방지 지지대 설치	10
	사설위험 건축물	E		철거	20
	대림복합상가	D		-기둥·보 등 취약부분 구조적으로 보강 -철근노출부분몰탈 마감	50
	양남시장	E	건물 외벽 박탈 및 외부 비계 분진망 파손 안전진단 비용	외벽 미장 및 분진망 보수	60
성북구 (10건, 144백만원)	스카이연립 (1,3,5동)	E	- 5동 캔틸레버 계단부분의 철근 노출 및 부식이 심함 - 1,3,5동 구조물의 균열발생 6동 철거폐기물 호우시 유실 방지	철골기둥 보강 계측기설치 (20개소) • 1,3,5동 15개소(각 5개소) 및 7동아래 석축 5개 설치 덮개 설치	25
	새석관시장 석관동338-18	D	건물내, 외부균열 및 내부적치물 및 전선정리	위험 요소 제거를 위한 보수 및 적치물 제거	10
	일반건축물 삼선동295-11	E	벽체균열 및 세멘탈락, 파손으로 붕괴위험	위험 요소 해소를 위한 보강	10
	일반건축물 삼선동298	D	벽체균열 및 세멘탈락, 파손으로 붕괴위험	위험 요소 해소를 위한 보강	10
	구 숭곡시장 월곡동82-231	D	건물내, 외부 균열 및 박리	위험요소 제거 보수	20
	축대 정릉동125-5	신발생	석축 및 담장수직균열 붕괴위험	나무제거 및 보수. 보강	9
	노후건축물삼선동298-1	신발생	축대 및 창고외벽 직균열로 붕괴위험	기둥설치 등 붕괴 위험 요소 제거를 위한 보수. 보강	15

구분	시설명	등급	보수사유	보수방법	소요예산
성북구	청수도서관	2014.02월 리모델링 및 증축공사	․ 건물 3층 기존부와 증축부 연결부위에 전산장비가 위치하고 있음 ․ 호우시 실내 전산장비 쪽으로 빗물이 들이쳐 위험함	증축부위 렉산지붕설치 및 옥상 스테인레스 홈통설치 공사	10
	청수도서관	″	․ 증축부 하단에 잔디밭을 콘크리트로 덮은 후 배수로 확보가 되지 않음 ․ 집중호우시 1층 도서관 및 옆집 지하실로 물이들이쳐 위험함	배수로 설치공사	10
	청수도서관	″	․ 도서관 정원 담장이 매우 노후되어 붕괴위험	정원 담장 보수 및 출입문 설치공사	15
관악구 (1건, 5백만원)	행운동 1692-6 옹벽(3*5 및 계단)	D	노후, 균열, 탈락	철거후 재시공	5
강동구 (1건, 25백만원)	상일동 297-5~6 옹벽/담장	D	균열로 인한 붕괴 위험	철거 후 재설치	25
강북구 (1건, 60백만원)	삼흥연립 가~아동(8개동)	D	해당 시설물(삼흥연립, 8개동)은 1984년도 준공된 건축물로 30여년이 경과하여 전반적으로 시설 노후화 및 경사지반에 따른 부분침하 등으로 인한 균열 등으로 재난위험시설로 지정되어시설 보수 등은 필요하나 현재 재건축이 진행 중(추진위원회 설립)에 있는 사항으로 보수·보강할 경우 구조기술사 등 전문가 자문을 통하여 보수해야 할 것으로 사료됨	구조기술사 등 전문가 자문을 통하여 보수	60

구분	시설명	등급	보수사유	보수방법	소요예산
마포구 (2건, 56백만원)	공덕동 11-164(리드빌라) 옹벽 및 석축	D	균열 등 보수	부벽설치 등	20
	부흥연립주택	D	- 지붕노후에 따른 누수 - 외벽균열 및 박리등에 따른 보수	- 천막지 씌우기 - 미장	36
서대문구 (1건, 30백만원)	금화시범아파트	E	거주자가 있는 E급 시설로 안전조치 보강필요	출입문 패쇄 및 출입방시시설 보강 등	30