작   업   지   시   서

□ 지시번호 : 2018년 – 제13차

□ 공 사 명 : 2018년 한강교량 일상유지 보수공사(연간단가)-2공구

□ 관련근거 :	가양대교 정밀안전진단 보고서(2018. 05), 안전점검 등

□ 지시일자 : 2018. 7. 19

□ 작업기간 : 2018년 7월 20일 ~ 9월 30일

□ 작업지시내역

○ 개략 소요금액 : 293,740천원

연번	시설명	위 치		작업요청내역		단위	수량	비고
1	가양대교	상류교 하류교	MP19~21 MP2, 8~9, 10~12	교면 포장	아스팔트포장 절단	M	132.0
					아스콘 포장깨기	M3	5.2
					폐기물운반	M3	5.2
					소규모도로긴급복구	M2	104.0
				방수공	바탕처리	M2	104.0
2	“	본선	MP17, MP23-1	콘트롤 스프링 교체		EA	162.0	취소
3	“	본선	MP17, MP23-1	슬라이딩 스프링 및 베어링교체		조	120.0	취소
4	“	K-LINE	PK6~MP20	강관배관철거		M	50.0
5	“	K-LINE E-LINE	PK6~MP20 PE2~PE3	배관 보수	AL배관	M	57.5
					AL빗물받이 집수정	개소	5.0
					AL레듀샤	개소	2.0
					AL곡관	개소	5.0
					AL연결소켓	개소	5.0
					AL이중집수구	개소	6.0
6	“	남단접속교	AX1~XP1	조류방지지설(버드넷)		M2	339.2
7	“	남단접속교	AX1~XP1	조류방지지설(스파이크니들)		M	153.0
8	“	북단램프	I,J램프 분기점	충격흡수시설		개소	1.0
9	“	남단접속교	XP1~XP3	교량배수구청소		EA	5.0
10		남단접속교	XP1~XP3	교량배수구 관세정		M	100.0
11		기타		교통안전시설 및 청소 등		식	1.00

□ 기타사항

- 보수 작업 중 교통통제 필요시 사전에 교통통제계획을 발주처에게 제출하여 교통통제 홍보후 작업시행, 일일공사 추진현황 메일로 제출

- 작업전 싸인카, 신호수, 공사중 안내간판 등 안전시설을 설치한 후 작업시행

- 작업에 따른 문제점, 하자발생 여부 등이 판단되는 경우 사전에 작업방법에 대해 시설물 담당자와 협의한 후 작업시행

- 대규모 포장 시공 등은 세부 시공계획을 제출 후 공사시행 방안 강구

- 작업기한 연기가 필요한 경우에는 연기사유를 명기하여 작업기한 종료 5일전에 연기요청 할 것

- 하천 장비 진입이 필요할 경우 관련부서와 사전 협의하고, 필요시 공문 협조 요청 할 것

- 안전관리 및 품질관리 철저

붙임 : 내역서 및 도면 1부.  끝.

안전총괄본부 교량안전과