작   업   지   시   서

□ 지시번호 : 2018년 – 제12차

□ 공 사 명 : 2018년 한강교량 일상유지 보수공사(연간단가)-2공구

□ 관련근거 :	해빙기대비 안전점검 결과보고서(2018. 3. 9)

동작대교 상반기 집중점검(2018. 7)

민원접수

□ 지시일자 : 2018. 7. 19

□ 작업기간 : 2018년 7월 19일 ~ 9월 30일

□ 작업지시내역

○ 개략 소요금액 : 342,485천원

연번	시설명	위 치		작업요청내역		단위	수량	비고
1	동작대교	E램프 남단접속교상행 북단접속교하행	NP16~EP1 PS9~PS10 PS11~PS15 PN1	아스콘 포장	아스콘 포장깨기	M3	10.27
					철근콘크리트 깨기	M3	4.27
					폐기물운반	M3	14.54
					소파포장복구	M2	102.67
					침투식방수	M2	102.67
					이지콘-patch 상판보수	M2	42.67
2	“	본선-하행 북단접속교상류	P12~P13 PN2~PN4	아스팔트균열보수		M	100.00
3	“	남단접속교	PS7-PS8(계단)	계단 포장	교량보도부포장공	M2	70.39
					콘크리트치핑	M2	70.39
					계단논슬립설치	M	180.20
4	“	북단/남단접속교 J,A램프	PS12, PN4 JA1, AP2	신축이음장치보수		M	3.80
5	“	북단,남단접속교	PS10 PN1, PN9, PN22	M-패칭 후타재보수		M	7.00
6	“	북단접속교, E램프	PN7, PN16, EP2	콘크리트 균열보수		M	3.00
7	“	B램프	BA1	콘크리트 표면보수		M2	27.00
8	“	남단접속교 북단접속교 E램프	PS3, PS5 PN7, PN12 EP3	단면복구		M2	3.11
9	“	남단접속교	PS2	배관 보수	강관배관	M	20.00
					빗물받이 배수홈통	EA	1.00
10	“	남단접속교 E램프 B램프	PS17~PS18 EP1 BP1		AL배관	M	56.00
					A.L 2중집수구	개소	8.00
					AL빗물받이 집수정	EA	6.00
					AL엘보	개소	8.00
11	“	상류교	PN4~PN13	조류방지시설물설치		M2	1,814.90
12	“	B램프, E램프	BA1, EP2	노치설치		M	14.00
13	“	남단접속교	P5	신축이음부용 누수 차단장치		M	30.00
14	“	상류교	P5~P6	도장 보수	강재바탕처리(외부)	M2	65.80
		남/북단접속교	PS5, PN13-2		강재보수도장(외부)	M2	65.80
		북단접속교 A램프	PN23~PG3 PN23~AP1		조합페인트칠	M2	71.00
15	“	북단접속교	PN2	슈청소공		EA	6.00
16	“	A램프하부	AA1~AP2	메쉬헨스설치		경간	39.00
17	“	본선	P13	차선규제봉설치		EA	3.00
18	“	상,하행	본선,남북단접속교	교각표지판설치		EA	96.00
19	“	상,하류교	보도부,B,E,G램프	교량배수구청소		EA	100.00
20	“	상행, 남단접속교, 본선, 램프, F램프외		일일노무		일	10.00
21	“	기타		교통안전시설 및 청소 등		식	1.00

□ 기타사항

- 보수 작업 중 교통통제 필요시 사전에 교통통제계획을 발주처에게 제출하여 교통통제 홍보후 작업시행, 일일공사 추진현황 메일로 제출

- 작업전 싸인카, 신호수, 공사중 안내간판 등 안전시설을 설치한 후 작업시행

- 작업에 따른 문제점, 하자발생 여부 등이 판단되는 경우 사전에 작업방법에 대해 시설물 담당자와 협의한 후 작업시행

- 대규모 포장 시공 등은 세부 시공계획을 제출 후 공사시행 방안 강구

- 작업기한 연기가 필요한 경우에는 연기사유를 명기하여 작업기한 종료 5일전에 연기요청 할 것

- 하천 장비 진입이 필요할 경우 관련부서와 사전 협의하고, 필요시 공문 협조 요청 할 것

- 안전관리 및 품질관리 철저

붙임 : 내역서 및 도면 1부.  끝.

안전총괄본부 교량안전과