작 업 지 시 서

지시번호 : 제 2020 - 2차

공 사 명 : 2020년 도로시설물 일상유지보수공사(교량,고가등)-강서

계 약 자 : 창진공영㈜ 대표 이상돈

지시일자 : 2020. 04. 29

작업기간 : 2020. 05. 04 ~ 2020. 07. 15

작업근거 : 도로시설물 안전점검(해빙기, 정기점검 등) 및 18~19년 정밀안전점검용역

지시내용 : 가리봉철도고가차도 외 아래 시설물에 대하여 다음과 같이 작업 지시 하니 작업완료 후 전․중․후 사진 첨부하여  완료보고서를 제출 하여 주시기 바랍니다.

○ 개략공사비 : 81,439천원(제경비포함)

○ 작업지시 내역

연번	시설물명	위치 및 손상내용	작업방법(공법)	수량	단위		작업조건		비고
							주	야
1	가리봉철도 고가차도	P3, P11, S12	콘크리트단면보수 (AAEM공법)	3.5	㎡		○		19년도 정밀안전 점검용역
2	오금교	A1	콘크리트단면보수 (AAEM공법)	0.2	㎡		○		18년도 정밀안전 점검용역
		P3	교각표지판교체	1	일		○		시설물순찰
3	공단IC	1램프 P1	갈매기표지판교체	1	개소		○		시설물순찰
		2램프	난간파이프교체 (AL)	3	m		○
4	여의2교	A2	잔넬제작설치 (점검통로보강빔)	268	kg		○		시설물순찰
			잔넬청소공 (점검통로보강빔)	25	개소		○
5	오목교	P10, P12	콘크리트단면보수 (AAEM공법)	2.4		㎡	○		18년도 정밀안전 점검용역
		S1, P9, P12	철근방청단면보수 (AAEM공법)	1.4		㎡	○
		교대, 교각	슈청소공	143		개소	○
6	공단IC	램프1, P2~P3	콘크리트단면보수 (AAEM공법)	40		㎡	○		18년도 정밀안전 점검용역
		램프1, P3	철근방청단면보수 (AAEM공법)	1.3		㎡	○
		램프1, P3	슈청소공	1		개소	○
		램프1 초입	교통표지판설치	1		개소	○		시설물순찰
		램프1 초입	장애인표적 표지판설치	1		개소	○
7	고척교	신교 A1, A2, P3~4	콘크리트표면보수 (AAEM공법)	32.4		㎡	○		19년도 정밀안전 점검용역
		신교 P2	콘크리트단면보수 (AAEM공법)	3.5		㎡	○
		A1, A2, P1~10	슈청소공	197		개소	○
8	개화교	A2, SH1	슈청소공	1		개소	○		시설물 순찰
9	행주1교	A1~P1 2차로 (올림픽대로방향)	소파포장복구	1.35		a		○	해빙기점검
		A1~P1 2차로 (올림픽대로방향)	교면방수-도박식	135		㎡		○
		A1~P1 (G1, G9 하부)	콘크리트단면보수 (AAEM공법)	1		㎡	○
		A1~P1하부	높이제한 표지판보수	4		일	○

작업 기타사항

○ 도로를 이용하는 차량 및 작업자의 안전사고가 발생하지 않도록 충분한 안전시설 설치

후 시행토록 할 것.

○ 교통통제가 필요한 경우 관할 경찰서등 관련기관과 사전 협의 후 작업 진행토록 할 것.

○ 작업지시사항과 관련 신규공종 발생시 선작업 후 차기 설계 변경시 반영토록 할 것. 끝.

강서도로사업소 시설보수과

작업위치도

1.가리봉고가철도

콘크리트 단면보수

2.오금교

3.공단IC

교각표지판교체

콘크리트 단면보수

난간파이프 교체

갈매기표지판 교체

4.여의2교

5.오목교

점검통로 상부잔넬 보수

콘크리트 단면보수

슈청소

6.공단IC

7.고척교

교통표지판 교체

콘크리트 표면보수

단면보수 및 슈청소

슈청소(교대,교각)

콘크리트 단면보수

8.개화교

9.행주1교

슈청소

높이제한표지판보수

콘크리트 단면보수

교면방수포장