작 업 지 시 서

지시번호 : 제 2019- 03차

공 사 명 : 2019년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개)-강서

계 약 자 : 레오개발(주) 대표 양공진

지시일자 : 2019. 05.  24.

작업기간 : 2019. 06.  01 . ~ 2019. 10. 30.

작업근거 : 우기대비 시설물 안전점검 보고서 (시설보수과 – 4306)

지시내용 : 등촌지하차도의 배수로 확장 및 스틸 그레이팅 덮개교체를 작업지시                하오니 작업 완료후 전․중․후 사진 첨부하여 완료 보고서를 제출하여                 주시기 바랍니다.

○ 개략공사비 : 133,685천원

○ 작업지시 내역

연번	시설물명	위 치	작업내용(공법)	수량	단위	작업조건		비고
						주	야
1	등촌지하차도	지하차도 양방향	배수로 확장	1,360	m		○	우기대비
2			배수로 그레이팅 설치	1,360	m		○	우기대비
3			직선앵글 설치	1,360	m		○	우기대비
4			벽체 타일파손교체	43.28	㎡		○	120민원
5			철거공	1.0	식	○	○	우기대비
6	부대공	트럭탑재형 크레인	5ton,주,야간	8.0	일	○	○
7		공사 홍보물	안내간판(초고휘도)	2.0	ea	○
4		일일노무	청소,정리,단순작업(주,야간)	4.0	일	○	○
5		교통정리원	주,야간	16.0	일	○	○
6		싸인보드	주,야간	128.0	hr	○	○
7		안전시설비	조인트공사,도면참조	2,720.0	m	○	○

공사방법 적용

*등촌지하차도

- 배수로확장 : 노면의 아스팔트,콘크리트 철거 후 배수로 확장 및 스틸그레이팅     설치 시행.

- 타일파손교체 : 타일 들뜸 부위 확인후 타일,모르타르 철거후 타일 재시공 시행.

작업 기타사항

○ 도로를 이용하는 차량, 시민 등 작업자의 안전사고가 발생하지 않도록충분한 안전

시설 설치 후 시행토록 할 것

○ 교통통제가 필요한 경우 관할 경찰서등 관련기관과 사전 협의후 작업 진행토록 할 것

○ 작업지시사항과 관련 신규공종 발생시 선작업 후 차기 설계 변경시 반영토록 할 것. 끝.

강서도로사업소 시설보수과

1. 구조물 위치도

공사장 교통처리도 (1안 : 차도 통제시)

500m

300m

200m

100m

0m 공사시점

1

2

3

4

5

공사안내

전방 500m

보수공사중

(09:00~18:00)

공사안내

전방 300m

보수공사중

(09:00~18:00)

교통안내

전방 200m

공사안내

전방 100m 공사중

(09:00~18:00)

발주처:강서도로사업소

김 승 진 (2657-7975)

시공사:레오건설(주)

정 동 진 (*************))

교통안내

전방 0m

통제구간 안전시설 설치도 (1안)

공사장 교통처리도 (2안 : 보차도 통제시)

50m

0m 공사시점

공사안내

oo공사중입니다.

빠른시일안에 완료하겠습니다

발주처:강서도로사업소

김 승 진 (2657-7975)

시 공 사 : 레오건설(주)

정 동 진 (*************)

통제구간 안전시설 설치도 (2안)