작 업 지 시 서

지시번호 : 제 2019- 7차

공 사 명 : 2019년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개)-강서

계 약 자 : 레오개발(주) 대표 양공진

지시일자 : 2019. 07.  12.

작업기간 : 2019. 07.  15. ~ 2019. 08. 30.

작업근거 : ‘17년도 안전감사시 및 우기대비 안전점검 지적사항

지시내용 : 오목교동측 지하보차도의 차량 방호울타리 교체 설치, 가마산지하

차도외 3개 구조물의 충격 흡수대 파손보수, 개봉지하차도 방음판 파

손 보수등에 대하여 작업 지시하오니 작업 완료후 전․중․후 사진 첨부

하여 완료 보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 개략공사비 : 25,620천원

○ 작업지시 내역

연번	시설물명	위 치	작업내용(공법)	수량	단위	작업조건		비고
						주	야
1	오목교동측지하보차도	지하보차도 내부	방호울타리 설치	14.0	경간		○
2	가마산지하차도	안양 →구로방면 입구	충격흡수대파손보수	1	개소	○
3	고척2지하차도	안양 →목동방면 노측	충격흡수대파손교체	1		○
4	개봉지하차도	빙음판파손교체	충격흡수대파손교체	6		○
5	부대공	교통정리원	주,야간	5.5	일	○	○
6		싸인보드	주,야간	52.0	hr	○	○
7		안전시설비	조인트공사 참조	250.0	m	○	○

공사방법 적용

*오목교동측지하보차도

- 방호 울타리 설치 : 등급 부적정으로 안전휀스 철거후 차량방호울타리 설치 시행

*가마산지하차도외 1개 구조물

- 충격 흡수대 교체 및 보수 : 파손 및 노후된 충격흡수대를 보수 및 교체시행

*개봉지하차도

- 방음판 파손 : 파손된 방음판 철거후 재설치 시행

작업 기타사항

○ 도로를 이용하는 차량, 시민 등 작업자의 안전사고가 발생하지 않도록충분한 안전

시설 설치 후 시행토록 할 것

○ 교통통제가 필요한 경우 관할 경찰서등 관련기관과 사전 협의후 작업 진행토록 할 것

○ 작업지시사항과 관련 신규공종 발생시 선작업 후 차기 설계 변경시 반영토록 할 것. 끝.

강서도로사업소 시설보수과

1. 구조물 위치도 - 오목교동측지하보차도외 3개소

공사장 교통처리도 (1안 : 차도 통제시)

500m

300m

200m

100m

0m 공사시점

1

2

3

4

5

공사안내

전방 500m

보수공사중

(09:00~18:00)

공사안내

전방 300m

보수공사중

(09:00~18:00)

교통안내

전방 200m

공사안내

전방 100m 공사중

(09:00~18:00)

발주처:강서도로사업소

김 승 진 (2657-7975)

시공사:레오개발(주)

정 동 진 (*************))

교통안내

전방 0m

통제구간 안전시설 설치도 (1안)

공사장 교통처리도 (2안 : 보차도 통제시)

50m

0m 공사시점

공사안내

oo공사중입니다.

빠른시일안에 완료하겠습니다

발주처:강서도로사업소

김 승 진 (2657-7975)

시 공 사 : 레오개발(주)

정 동 진 (*************)

통제구간 안전시설 설치도 (2안)