장 비 개 발 설 명 서 ( 안전센터별 표식(야광 도료)
제품사진 (이미지)
개 발 자	소속	미아119 안전센터	계 급		소방위	성 명	김종의
	장비개발 관련 수상 , 특정 이력			없 음
제 원	제원 40mm수관 사이즈 : 40A * 15M 65A * 15M 표식재질 : 폴리옥스포드
사용법 및 조작법	기존 수관과 동일하며 수관 끝에 양끝(길이30cm)에 센터표시별 분류색(야광도료)표시하여 화재현장 사용시 쉽게 식별이 가능하며 수관꼬임현상이 있을시 분류 및 철수시 신속하게 회수 할수 있음
개선효과	화재진압시 수관표식으로 수관으로 인해 현장활동 중 활동상황을 쉽게 파악 할 수 있고 진입된 수관을 통하여 현장지휘관의 지휘가 원활하게 이루워질 수 있으며 화재 진압 후 수관꼬임현상이 발생해도 신속하게 센터별로 쉽게 분리,회수 가능하여 화재진압활동 및 각종 현장활동 시 수관 식별이 용이해 현장활동에 많은 도움이 될 수 있다고 봄