도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (16차)

◉ 장지지하차도∼동부간선도로 연결로 설치 기본 및 실시설계  : 조건부 시행

- 문정지구 도시개발사업 및 동남권 개선사업 개선대책 관련하여 교통처리계획 반영 여부를 재검토하여 현황 도면을 보완하기 바람

- 탄천동로를 점용하는 구간만 도면에 표시하고, 교각으로 차지하는 면적을 정확하게 조사하여 제시하기 바람

- 또한 도로점용공사장과 관련없는 불필요한 표시는 제거하여 점용 전·후 차로운영에 대한 식별이 가능하도록 보완하기 바라며, 교통소통대책의 모든 도면을 정북 방향으로 보완하여 제시하기 바람

- 교차로간 신호운영체계(연동 등)를 재검토하기 바라며, 새말교차로 신호운영은 단계에 따라 차로 허용 이동류를 탄력적으로 반영할 수 있는 조정 계획을 수립하기 바람

- 장지지하차도 서울방향 진출부의 차로변경 구간에 대한 변경 여부(진입부 이전 등)를 검토하기 바라며, 차로변경 구간의 IP 지점을 보다 완만한 선형으로 적용하기 바람

- 새말교차로 접근로의 진행방향 및 방면 노면표시에 대해 재검토하여 보완하기 바람

- 1, 3구간 4단계 점용구간에 따른 1개 차로 운영에 대해 지체도 등 교통성을 재분석하기 바라며, 1개 차로 추가확보 방안을 마련하여 제시하기 바람

- 거더설치 가설계획도를 단계별 교통소통대책에 반영하여 최종 교통처리계획도를 제시하기 바람

- 교차로 평균제어치제 및 서비스 등급을 재검토하여 보완하기 바라며, 2구간 1단계 교통섬 공사 단계를 보행 동선을 고려하여 보완하기 바람

- 1, 3구간 2단계 RampA 다운 지점의 기초 주변 회전반경 및 속도제한에 대해 재검토하기 바라며, 숯내교 방향 1차로 좌회전·유턴 노면표시로 변경하기 바람

- 또한 2구간 2단계 물류단지교차로 주변 정지선 유무, 횡단보도 삭제에 따른 보행처리, 횡단보도 연장에 따른 대책 등 재검토하기 바람

- 전단계 공사내용을 상세히 제시하기 바라며, 보행 및 차로변경 구간 등 교통안전 대책에 재검토하기 바람

- 향후 도로점용공사장 교통소통에 대한 모니터링 계획을 수립하여 교통운영과와 협의하기 바람