외부전문가 기동점검단 점검결과 지적사항

연번	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	사진번호
1	품질	· 지하 2층 승강장 확장부 벽체 누수현상 발생함	· 유입수의 경로를 추적하여 근본적 차단이 가능하도록 방수조치 할 것	사진1
2	품질	· 지하 1층 대합실 확장구간의 방수층 보호쉬트에 대한 철저한 관리가 필요함	· 구조물에 설치된 방수층 및 방수층 보호쉬트 관리를 철저히하고 손상된 구간은 교체 등 보완조치할 것	사진2
3	품질	· 지하 1층 대합실 확장구간의 기존 벽체 구조물과 일체화 시공되는 추가기둥 등은 기존 구조물 표면 치핑 등 철저한 관리 필요함	· 일체화 시공시, 기존 벽체 구조물에 대한 사전 치핑 등 공사 품질관리를 철저히 할 것	사진3
4	안전	· 지하 1층 대합실 확장구간 벽체 및 기둥부 시공시 거푸집 지지용 사버팀 동바리의 시공상태에 대한 철저한 관리가 필요	· 각 개소별 con’c 타설높이 등 구조검토 실시 및 좌굴변형 우려가 있는 구간은 지지대 설치 등 시공상세도 작성 후 시공할 것	사진4
5	품질	· 지하 1층 대합실 확장구간의 기존 구조물과 연결하는 거더설치시 철근 연결이 커플러(이지)로 계획되어 있음	· 현재 기존 슬래브의 배근상태를 조사하여 신설되는 거더의 철근 배근시 연결상세를 충분히 검토하고, 시공상세도 작성 및 승인 후 시공할 것	사진5
6	안전	· 지하 1층 통풍구 주변 가설 차수판의 추락위험 등 안전사고 우려가 있음	· 가설 차수판 제거 또는 고정할 것	사진6
7	기타	· 지하 2층 승강장 확장구간 기존 구조물 벽체 철거시 비산먼지 발생 우려가 있음	· 지하 공사장내 비산먼지 방지대책 수립할 것	사진7
8	기타	· 책임감리원의 경우 현장 작업에 따른 인력 등 투입상황에 대한 현황 파악이 다소 미흡함	· 주요 작업사항에 대한 장비 및 인원투입 현황 둥에 대한 사전 파악 등 현장관리 철저히 할 것

점검결과 현장사진

○ 지하 2층 승강장 확장부 벽체 누수현상 발생〔사진 1〕

⇒ 유입수의 경로를 추적하여 근본적 차단이 가능하도록 방수조치 할 것

○ 방수층 보호쉬트에 대한 철저한 관리 필요〔사진 2〕

⇒ 방수층 및 방수층 보호쉬트 관리를 철저히하고 손상된 구간은 교체 등 보완조치할 것

점검결과 현장사진

○ 일체화 시공구간의 기존 구조물 표면 치핑 등 관리 철저 요망〔사진 3〕

⇒ 일체화 시공시 기존 벽체 구조물에 대한 사전 치핑 등 공사 품질관리를 철저히 할 것

○ 거푸집 지지용 사버팀 동바리의 시공상태 관리 철저요망〔사진 4〕

⇒ 각 개소별 con’c 타설높이 등 구조검토 실시 및 좌굴변형 우려가 있는 구간은 지지대 설치 등 시공상세도 작성 후 시공할 것

점검결과 현장사진

○ 기존 구조물 연결 거더구간 철근 연결이 커플러(이지)로 계획됨〔사진 5〕

⇒ 거더의 철근 배근시 연결상세를 충분히 검토하고, 시공상세도 작성 및 승인 후 시공할 것

○ 가설 차수판의 추락위험 등 안전사고 우려가 있음〔사진 6〕

⇒ 가설 차수판 제거 또는 고정할 것

점검결과 현장사진

○ 기존 구조물 벽체 철거시 비산먼지 발생 우려가 있음〔사진 7〕

⇒ 지하 공사장내 비산먼지 방지대책 수립할 것