붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 사업지 보도정비 구간(소로 1-1구간 정문 왼쪽) (내용) 과도한 조각블록 발생
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 사업지 보도정비 구간(공사 내 전 구간) (내용) 횡단보도구간 점자블록 미설치
정 비 전		정 비 후
연번: 3	(위치) 사업지 보도정비 구간(공사 내 전 구간) (내용) 볼라드 전면 30cm 이격하여 점형블록 1매 설치
정 비 전		정 비 후

연번: 4	(위치) 사업지 보도정비 구간(중로 2-481구간) (내용) 정밀시공 미흡(경계석, 블록 간 간격 과다)
정 비 전		정 비 후