붙임		난간 등 유사시설 관리실태 점검 체크리스트

시설명 :
점 검 내 용	점 검 결 과
1) 난간 일반
(1) 난간은 영유아 및 어린이가 짚고 올라갈 수 없는 구조인가?	결과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
	지적사항
	조치계획
2) 난간 높이
(1) 난간의 높이가 바닥의 마감면으로부터 120cm이상인가?	결과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
	지적사항
	조치계획
3) 난간 간살 간격
(1) 난간의 간살의 간격이 안목치수로 10cm 이하인가?	결과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
	지적사항
	조치계획
4) 난간 재료
(1) 난간의 재료가 철근콘크리트, 안전유리 또는 금속제(부식되지 않거나 도금 또는 녹막이 등으로 부식방지처리된 것)이며 방화에 지장이 없고 구조적으로 안전한가?	결과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
	지적사항
	조치계획

점 검 내 용	점 검 결 과
5) 난간 유지관리
(1) 용접부에 균열·탈락이 있거나 볼트가 풀렸거나 빠져있는가?	결과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
	지적사항
	조치계획
(2) 난간이 기울어져 있는가?	결과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
	지적사항
	조치계획
(3) 공용계단과 공용 복도 바닥의 미끄럼 방지시설은 적합하게 되어있는가?	결과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
	지적사항
	조치계획
(4) 난간 등에 추락방지 안내 표시가 설치되어 있는가?	결과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
	지적사항
	조치계획

□ 점검사진 (필요시 자를 대고 촬영)