토목시설물 현황

종별	처리장별	연번	시설물명	준공일	규 모	비고
2종	제2처리장 (토목)	1	침 사 지	2007.10.11	W5×L35×H4.83×2지
		2	일차침전지	2007.10.11	W17.4×L82×H3.75×8지
		3	생물반응조	2007.10.11	혐 기 조 W17.2×L17×H12×8지 무산소조 W17.2×L17×H12×8지 호 기 조 W17.2×L51×H12×8지
		4	이차침전지	2007.10.11	W16×L60×H4×16지
		5	여 과 지	2007.10.11	W4×L6.1×H3.9×6지
		6	청계천유지 용수펌프동	2007.10.11	처리수조 W6.5×L23.5×H7.27×1지 저 류 조 W17.5×L20.5×H7.14×1지
		7	잉여슬러지 저류조	2007.10.11	W6×L15×H4×5지
		8	슬러지 저류조	2007.10.11	W6.5×L23.5×H7.27×1지
		9	유출관로	2007.10.11	BOX 2m×2m×1련, 3.5m×2m×1련
		10	소화조	2000~2005년	기존 : @23.0m×H8.92mx10지
		11	지하관랑	2000~2005년	◦ 규격(폭×높이×길이)[기존] = 2.7~17×2.5×480m
	제3처리장 (토목)	1	침사지	기 존 : 88.06 증 설 : 97.10	기존 : W4×L25×H2.73×12지 증설 : W4×L25×H2.84×3지
		2	분배조	“	기존 : H8.2×A722㎡×1동 증설 : H9.5×A159㎡×1동
		3	최초침전지	기 존 : 88.06 1차증설 : 92.12 2차증설 : 97.10	W160×L57.5×H8.8×80지
		4	포기조	“	W160×L78×H8.5×80지
		5	최종침전지	“	W160×L70×H8×80지
		6	염소접촉조	88.06	W6×L110×H4×4지
		7	지하공동구	기 존 : 88.06 1차증설 : 92.12 2차증설 : 97.10	W2×H4.9×1,375m
		8	소화조	기 존 : 88.06 증 설 : 92.12	@29×H15×14지
		9	농축조	88.06	@24×H3×6조
		10	벨트탈수동저류조	1982년	W8×L16×H6×1조
	동부위생 처 리 장 (토목)	1	동부농축조	91.08	D10.6×H5.8m×2조
		2	상징수 슬러지저류조	91.08	W10×L13.4×H6.2×2조
	제4처리장	1	침사지	97.10	W4×L25×*H5.8×3지
		2	분배조	〃	H9.5×A159㎡×1동
		3	최초침전지	97.10.30	W9×L45.5×H3.5×16지
		4	포기조	〃	W9×L35.5×H12×16지
		5	최종침전지	〃	W18×L70×H3.57×8지
		6	지하공동구	2차증설 : 97.10	W2×H2.0~6.0