해빙기대비 건설공사장 주요 지적사항

← 아차산역 방향

광나루역 방향 →

h = 20m

아차산배수지

용출수 발생

천호대로(광나루역) 확장공사 (공정 31%) - 도시기반시설본부 토목부

○ 대사면(大斜面) 배면의 용출수에 대한 원인분석 및 대책을 수립하고, 사면보강공 시행 요함

강북정수장 고도정수처리 시설공사 (공정 61%) - 상수도사업본부 시설관리부

h = 8m

공동구 (기존 ↔ 신설 정수장 간 연결)

2,600mm 강관 공동구

(기존 정수장 방향) →

○ 시공중인 공동구 터파기 사면에 대한 안전시설 보완 요함

구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사 (공정 43%) - 상수도사업본부 급수부

h = 4.5m

지하층

옹벽부

절토사면

토사유출부

○ (구)관리본관 절토사면에 토사유출 우려가 있어 사면에 대한 보호대책 수립 요함

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사(공정 48%) - 상수도사업본부 시설관리부

○ 활성탄 흡착지 벽체 아스팔트 시트의 벌어진 틈새로 물이 고여있어 방수 보수 요함

천호대로(광나루역) 확장공사 (공정 31%) - 도시기반시설본부 토목부

접합부 미고정

○ 사면 상부구간 무단수 천공을 위한 관로 용접작업 시행중, 제수변 지지 받침이 침하, 유동되고 있어 받침 하부 지반에 대한 철저한 다짐 및 받침의 접합부는 용접 등으로 고정 요함

응봉교 확장 및 성능개선공사 (공정 65%) - 도시기반시설본부 토목부

○ 시점부 옹벽구간 공사장내 배수유입 방지를 위한 유도 배수로 설치 요망

신림~봉천터널 도로 건설공사(2공구) (공정 12%) - 도시기반시설본부 토목부

○ 터널종점부 개착구간 가시설 이완 등에 대한 확인점검을 시행하고, 필요시 보강조치 요함

(※ 어스앙카 설치 후, 3년 ~ 5년 경과된 구간임)

강남순환 도시고속도로 건설공사(8공구) (공정 15%) - 도시기반시설본부 토목부

○ 주암교 교각(파라펫부) 철근 부식방지 조치 요함

도봉산역 복합환승센터 건립공사 (공정 89%) - 도시기반시설본부 건축부

○ 각층 램프구간의 외부 빗물유입에 대비한 배수시설 설치 및 보완 요함

장충체육관 리모델링공사 (공정 24%) - 도시기반시설본부 건축부

○ 기계실 벽면 수평 가설재 미설치 개소에 대한 보강 설치 요함

우이~신설(경전철) 3공구 건설공사 (공정 32%) - 도시기반시설본부 도시철도공무부

○ LO7E 환기구(5㎞ 449.4m) 작업구에 위치한 암절취부 여굴의 측벽 보강 요함

우이~신설(경전철) 4공구 건설공사 (공정 50%) - 도시기반시설본부 도시철도공무부

○ 3터널 2구간 측벽으로 유도되는 지하수를 하부에 매설된 유공관으로 직접 유도토록 조치 요함

지하철 9호선 915공구 건설공사(공정 72%) - 도시기반시설본부 도시철도토목부

○ 출입구 토공 구간에 점검통로 설치 및 적정 굴착경사면 유지 요함

지하철 9호선 916공구 건설공사(공정 67%) - 도시기반시설본부 도시철도토목부

○ 929정거장 새로 만든 개구부에 토공구간 점검통로(계단)를 설치하고 내부에 아직 정리되지 않은 굴착경사면을 적정하게 조정 바람

지하철 9호선 920공구 건설공사(공정 23%) - 도시기반시설본부 도시철도토목부

○ 해빙기로 인하여 발생한 방이사거리 복공구간 경계부의 복공턱 정비 요함

지하철 9호선 921공구 건설공사(공정 23%) - 도시기반시설본부 도시철도토목부

○ 936정거장 작업구간 일부 토류판의 손상 부위 교체 또는 보강 조치 요함

구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사(공정 43%) - 상수도사업본부 급수부

○ (구)관리본관 앞 우수 침사지 내부의 토사 제거 요함

뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사 (공정 27%) - 상수도사업본부 급수부

○ 오존 접촉지 부지 자재 적치장 고임물 배수처리 요함

천호대로(광나루역) 확장공사 (공정 31%) - 도시기반시설본부 토목부

(노후 상수도관에 가시설이 근접 시공 됨)

(노후 상수도관에 H-PILE 저촉)

(노후 상수도관에 쐐기목이 설치 됨)

○ 가시설 설치구간 기존 노후관로 보호를 위한 안전조치 필요