환경보전방안검토서 협의내용

【여의도동 27-2번지 업무시설 신축공사】

Ⅰ. 사업개요

○ 사 업 명 : 여의도동 27-2번지 업무시설 신축공사

○ 위    치 : 영등포구 여의나루로 27 일원

○ 사업면적 : 10,142.00㎡

○ 변경계획 : 여의도역 엘리베이터 이설 및 연결통로 공사

지목	지적면적	편입면적
도로	29,852㎡	120㎡

○ 협의근거 : 서울특별시 환경영향평가 조례 제18조

○ 사 업 자 : (주)코크랩티피위탁관리부동산투자회사

○ 승인기관 : 건축기획과

Ⅱ. 협의내용

1. 총 괄

○ 본 협의내용과 환경보전방안서(보완서 등 포함, 이하 “보전방안서”라 함)에 제시된 환경영향 저감방안은 사업에 따른 환경상 악영향을 저감하기 위한 것으로, 제시된 저감방안을 충실이 이행하여야 함

○ 보전방안검토서 검토과정에서 예측하지 못하였던 상황의 발생 또는 예측의 부적정 등으로 민원발생 또는 주변 환경에 추가적인 악영향이 있거나, 있을 것으로 우려 될 경우에는 본 협의의견 및 보전방안검토서 등에 제시된 저감방안 이외에 별도의 대책을 마련‧시행함으로써 환경영향을 예방하여야 함

○ 본 협의의견 외 다른 사항에 대해서는 기 통보한 환경영향평가서(환경보전방안검토서)의 협의의견을 충실히 이행하여야 함

2. 세부 협의내용

가. 대기질

○ 굴착 및 기타 공사에 따라 발생하는 비산먼지를 저감하기 위해 연결통로 공사부분에 6.0m의 가설방음판넬과 1.0m 방진망을 설치하여야 함

나. 지형·지질

○ 지지공법 STRUT공법, 차수공법 S.G.R공법을 시공하여 안전의 문제가 발생하지 않도록 하여야 함

○ 사토가 일정량 발생하는 바, 사후환경영향조사와 연계하여 처리내용을 모니터링하여야 함

○ 지하수위계를 통해 전체 공사기간 동안 일 1회 자동계측을 실시하여야 함

다. 소음·진동

○ 연결통로 공사부에 가설방음판넬(6.0m)을 설치하여 소음을 저감하여야 함

3. 환경보전방안검토(보완서 등 포함)에 제시된 저감방안(요약)

가. 대기질

○ 공사시 저감방안 수립(보전방안검토 22쪽)

나. 지형·지질

○ 흙막이공법 및 차수공법 계획(보전방안검토 24~28쪽)

○ 계측계획 수립(보전방안검토 29~32쪽, 보완서 8~11쪽)

○ 사토처리계획(보전방안검토 32쪽)

다. 소음·진동

○ 공사시 저감방안 수립(보전방안검토 37~39쪽)

Ⅲ. 행정내용(사업승인기관의 장 및 사업자가 조치할 사항)

○ 사업승인기관의 장(서울특별시 건축기획과)은 서울특별시 환경영향평가 조례 제18조 제4항 및 제20조 제1항의 규정에 의하여 사업계획에 환경보전방안이 반영되었는지 여부를 확인하여 환경보전방안이 반영되지 아니한 때에는 이를 반영토록 조치하여야 함

○ 사업자((주)코크렙티피위탁관리부동산투자회사)는 환경보전방안을 사업계획에 반영하고 이를 성실히 이행하여야 함