소방용수시설 일제(정밀)조사 추진계획

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시 소방용수시설을 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ				개 요

□ 기  간 : 2014. 3. 3(월) ~ 3. 21(금) 기간중 9일

□ 대  상 : 총 151개소(소화전147, 저수조1, 급수탑1, 비소1, 비상용수1)

□ 점검반 : 3개조(팀별 1개조 구성)

팀별	인원	구 성 인 원
1팀	9명	임영섭(안전책임자), 배수남, 이성윤, 원유성, 김종성
		이창근, 최영준, 이주영, 황대희
2팀	8명	신정균(안전책임자), 박상호, 노주현, 유영선
		이광복, 문성남, 신홍재, 박연주
3팀	9명	이호경(안전책임자), 김기용, 신재균, 김성우, 어선미
		임광수, 이태균, 김병철, 조현우

□ 일제조사 및 출동대기 일정

조사일자	3. 3	3. 5	3. 7	3. 10	3. 12	3. 14	3. 17	3. 19	3. 21
일제조사 (14:00~18:00)	3팀	3팀	3팀	1팀	1팀	1팀	2팀	2팀	2팀
출동대기 (14:00~18:00)	2팀	2팀	2팀	3팀	3팀	3팀	1팀	1팀	1팀

Ⅱ				점검방법

○ 사설 소방용수시설은 소방활동자료조사 시 정비

○  비상소방용수시설 관리카드 정비

○  소방용수시설 조사 필요장비 휴대조사

○  시설물 매몰․훼손 등과 수압상태 등 확인(급격한 밸브 조작 금지)

○  소방용수시설 주변 장애물 제거(주 ․ 정차단속 등)

○  비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인

○  소방용수시설 주변 주차구획선 확인, 장애 유․무 파악

○  소방용수(급수탑) 및 비상소화장치 외부 불법광고물 등 제거

○  소방용수 표지판, 급수탑 및 지상식소화전이 오염․퇴색된 것은 세척 및 도색

○  소방용수시설 수압상태 확인 후 누수가 되지 않도록 소화전 및 제수변 스핀들 잠금 철저

○  저수조 수원오염 여부 확인하여 오염시 수원 교체

○  유사시 주민들이 사용 가능하도록 비상소화장치 및 소화전사용법 교육 실시 등

Ⅲ				결 과 조 치

○  경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 대응총괄팀 보고

○  조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템(안전지도 연계)에 즉시 수정입력

○  소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거

○  고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전

(대응총괄팀 보고)

Ⅳ				행 정 사 항

○ 당일 야간근무자 조기 출근하여 출동대기하고, 당번(주간)근무자 도보 출장하여 일제조사 실시[소방행정과-14466(2013.9.24)호 “교대근무자 소방활동 지침”알림] 참조

○ 조사자 출장명령 및 조기 출근자 시간외근무 사전결재 신청 철저

○ 각 조별 안전책임자는 정밀조사 방법 및 주의사항 등을 사전교육하고 안전사고 방지

○ 점검결과는 별첨서식에 의거 2014. 4. 3한 보고