- 2017년 하반기 특정관리대상시설 -

소방청사 일제조사 계획

2017. 8

서울특별시소방재난본부

(소방행정과)

2017년 하반기 특정관리대상시설

소방청사 일제조사 계획

소방기관별 특정관리대상시설(소방청사)에 대하여 정기 일제조사를 실시하여

현황정비 및 안전등급 조정 등 소방청사 안전관리를 강화 하고자 함.

Ⅰ				추 진 근 거
		c

「재난 및 안전관리 기본법」 제26조, 27조

특정관리대상시설등 지정 ․ 관리 지침(국민안전처)

시설안전과-12097(2017.8.18.)호「2017년도 특정관리대상시설 등           일제조사 요청」

Ⅱ				점 검 개 요
		c

점검기간 : 2017. 9. 1 ~ 10. 31.

점검대상 : 소방청사 134개소

점검대상 : 연면적 1,000㎡이상인 소방청사(25개소) - 붙임 1 참조

※ 공공업무시설, 공동주택, 중소형건축물, 대형건축물은 준공 후 15년 이상 경과된          건축물을 대상으로 한다.

❍ 연면적 1,000㎡ 이하 및 준공 15년 이하 소방청사(109개소)-자체관리

❍ A, B, C등급 : 중점관리시설로 재난예방을 위하여 계속적으로 관리  하여야 할 건축 및 시설

❍ 신축 건축물중 연면적 1,000㎡ 이상인 건축물(A등급으로 분류)

점검반 구성

❍ 점검반 : 시설물 관리 ․ 감독 부서 총괄

❍ 구  성 : 해당분야별 공무원 및 전문가 등으로 편성 ․ 점검

※ 필요시 분야별 협회나 안전관리 자문단의 협조를 받아 구성

Ⅲ				점검내용 및 유의사항
		c

특정관리대상시설로 지정된 청사 전수조사 및 상태 점검

기존 및 신규 특정관리대상시설에 대한 안전등급 평가 등

기본계획 수립시 점검대상시설의 관리자를 지정하여 시설관리

책임을 명확히 구분

❍ 관리부서 ⇒ 총괄관리 : 시설관리부서장

분임관리 : 119안전센터장(현장지휘팀장)

신축된 건축물은 점검대상시설에서 누락되지 않도록 조치

❍ 건축물에 대하여는 건축물관리대장 등을 확인하여 지정

신규 점검시에는 향후 추적관리를 위하여 각종 시설물 관리대장, 위치도,     전경사진 등 필요한 자료를 수집하여 시설물별로 정리한 후 보관

Ⅳ				정비 계획
		c

❍ 공공업무시설 : 연면적 1,000㎡이상의 지방자치단체의 청사

공공업무시설은 준공 후 15년 이상 경과된 건축물을 대상으로 한다.

❍ 재난관리업무포털(NDMS)에 입력 관리 : 연면적1,000㎡이상, 준공 후 15년 이상 대상

❍ 연면적1,000㎡이하, 준공 후 15년 이하 대상 : 자체관리

따라서 NDMS시스템에는 해당 대상만 입력관리하고 기타대상은 자체관리

Ⅴ				점검 및 정비 결과 조치
		c

「시설물 상태평가 기준(특정관리대상시설등 안전등급 결정방법)」에 의한 안전등급 평가

❍ 중점관리시설(A․B․C등급) 또는 재난위험시설(D․E등급)로 지정

재난관리업무포털(NDMS)에 점검결과 입력 철저(점검후 5일 이내)

❍ 해당시설물 세부현황 입력 철저 및 입력사항 미흡 시설물 보완입력 철저

(예, 준공년도, 구조, 면적, 위치도, 사진 등)

❍ 특정관리대상시설만 입력 관리, 기타시설물은 자체관리(시스템입력 금지)

점검결과 시설물 상태에 따라 보수·보강 등 적절한 안전조치 등 안전관리 이행 철저

Ⅵ				행 정 사 항
		c

「특정관리대상시설등 지정·관리 지침」개정 사항 및 점검 ․조사시 유의사항 준수 철저

안전점검결과 NDMS 입력 및 소방행정과 제출(2017. 10. 31한)

※ 특정관리대상 25개소[붙임2]는 재난관리업무포털(NDMS)에 입력 철저

기타대상 109개소는 점검 후 자체 관리

붙 임  특정관리대상시설 등 지정대상  1부(해당 분야만 발취).

【붙임】

특정관리대상시설등 지정 대상

건축물 분야

구 분	대 상 범 위	종 류	비 고
공공업무시설	◦ 연면적 1,000㎡이상의 지방자치단체의 청사

※ 공공업무시설, 공동주택, 중소형건축물, 대형건축물은 준공 후 15년 이상 경과된 건축물을 대상으로 한다.

※ 연면적은 허가․신고 면적을 기준으로 하고, 건축물의 연면적은 지하층을 포함 동별로 계산한다. 다만, 2동 이상의 건축물이 하나의 구조로 연결된 경우에는 연면적의 합계를 말한다.

※ 중소형건축물로 분류된 시설 중 대형건축물(11층 이상 ～ 16층 미만, 연면적 5,000㎡ ～ 30,000㎡)에 입주되어 운영되는 시설은 제외한다.