중블록별 공급량 분석

강남수도사업소

중블록	4월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2019년	2020년	증･감	비율(%)
계	11,012	10,350	-662	-6.01	․ 수전수: 8,382수전 감소 ․ 인구수: 1,475명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 1,475명 감소, 수전수 8,382수전 감소, 코로나19 관계로 전년대비 공급량이 662천㎥ 감소함.
청담중블록	2,991	2,694	-297	-9.9	․ 누수복구: 12건 ⇒ 방지량 : 691㎥/일 ․ 수전수: 2,801수전 감소 ․ 인구수: 1,882명 감소 ⇒ 구마을1지구 철거 등 재건축사업 추진으로 인구수 1,882명 감소 및 코로나19 관계로 공급량이 297천㎥ 감소함.
반포중블록	4,192	4,203	11	0.3	․ 누수복구: 9건, 누수탐지: 2건 ⇒ 방지량 : 2,425㎥/일 ․ 수전수: 2,926수전 감소 ․ 인구수: 681명 감소 ⇒ 신반포3차 철거 등 재건축사업 추진 등으로 인구수가 681명 감소하였으나 사용량증가로 전년대비 공급량이 11천㎥ 증가함
서초중블록	2,221	1,927	-294	-13.2	․ 누수복구: 3건, 누수탐지: 10건 ⇒ 방지량 : 5,512㎥/일 ․ 수전수: 1,434수전 감소 ․ 인구수: 3,132명 증가 ⇒ 신동아 아파트 이주 등 재재건축 사업추진으로 인구수 3,132명 증가하였으나, 누수복구 및 코로나 19관계로 294천㎥ 감소함.
방배가3중블록	436	414	-22	-5.0	․ 수전수: 486수전 감소 ․ 인구수: 740명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 수전수 486수전, 인구수 740명 감소 및 코로나19 관계로 공급량이 22천㎥ 감소함.
암사중블록	958	905	-53	-5.5	․ 누수복구: 3건 ⇒ 방지량 : 123㎥/일 ․ 수전수: 661전 감소 ․ 인구수: 962명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 수전수 661수전, 인구수 962명 감소 및 코로나19관계로 공급량이 53천㎥ 감소함.
방배중블록	214	207	-7	-3.3	․ 누수복구: 1건 ․ 수전수: 146수전 감소 ․ 인구수: 342명 감소 ⇒ 방배5,6구역 이주 등 재건축사업 추진 등으로 수전수 146수전, 인구수 357명 감소 및 코로나19 관계로 공급량이 7천㎥ 감소함.