2021년도 상반기 정기위험도평가 결과 요약 보고

1. 위험도 평가 개요

□ 대  상: 사고 장애 유형별 위험요인 799건(세부위험사건 368건)

□ 기  간: 2021.04.01. ~ 2021.07.30.

□ 참여자: 안전지도처 시행, 위험도분석평가T/F 지원

2. 위험도평가 결과

□ 사상사고 예측 위험도 평가 결과 : 『허용가능 및 경감수용 수준』

사고구분	위험도 예측				비고 (국토부 지표)
	여객	공중	직원	작업원
계	0.6713	0.2483	0.68	0.8494	2.449
교통사상사고	0.3192	0.0398	0.0246	0.2845	0.668
안전사상사고	0.3521	0.2085	0.6554	0.5649	1.781

□ 열차사고 등 예측위험도 평가 결과 : 『허용가능 및 경감수용 수준』

사고 구분			위험도 (등급)						3등급이상 분포비율
			계	1	2	3	4	5
				허용 수준		경감수용 수준		차단
계			309	72	104	127	6	-	45%
철도사고	철도 교통 사고	소 계	35	4	6	19	6	-
		열차충돌	14	2	2	9	1	-	71%
		열차탈선	19	2	3	9	5	-	73%
		열차화재	2	-	1	1	-	-	50%
	철도 안전 사고	소 계	64	17	21	26	-	-
		철도화재	28	6	12	10	-	-	36%
		철도시설파손	29	9	8	12	-	-	69%
		기타안전사고	7	2	1	4	-	-	57%
준사고			16	5	6	5	-	-	31%
운행장애(무정차통과, 지연운행)			156	27	60	69	-	-	44%
시설장애			38	19	11	8	-	-	21%

※ 안전수준 판단근거: 1,2등급) 허용가능 수준, 3,4등급) 경감수용 수준, 5등급) 허용불가 수준

3. 상반기 안전대책 효과 모니터링

□ 대  상: 2021년 부서별 수립한 중점관리 위험요인

□ 현  황

구분		계	① 안전대책 추진상태				② 안전대책 효과 검증
			정상	부진	시기 미도래	취소	정상	주의관찰	보완필요	취소
총계		101	95	4	2	0	79	17	5	0
관제		5	5	-	-	-	3	2	-	-
영업		8	8	-	-	-	8	-	-	-
차량		38	34	3	1	-	29	8	1	-
승무		8	8	-	-	-	6	2	-	-
기술	소계	42	40	1	1	0	33	5	4	0
	전기	4	4	-	-	-	4	-	-	-
	정보통신	3	3	-	-	-	3	-	-	-
	궤도	3	3	-	-	-	3	-	-	-
	신호	4	4	-	-	-	3	1	-	-
	기계	2	1	-	1		2	-	-
	전자	2	2	-	-	-	2	-	-	-
	토목	4	4	-	-	-	4	-	-	-
	건축	4	4	-	-	-	4	-	-	-
	승강기	3	2	1	-	-	2	-	1	-
	PSD	10	10	-	-	-	3	4	3	-
	장비	3	3	-	-	-	3	-	-	-

▪ 보완필요 : 5건【차량 1건, 승강기 1건, PSD 3건】

안전대책	관리번호	분야
ATC 타코메타 결함 교체	2018-차량-442-3	차량
E/L조작반 및 부속설비 교체	2018-승강기-462	승강기
PSD 전원장치(축전지) 개량	2018-PSD-493	PSD
연간점검 추진계획 및 변경에 따른 안전점검 철저	2019-PSD-084
	2020-PSD-027

▪ 부진 : 8건 【차량 3건, 승무 4건, 승강기 1건】

안전대책	관리번호	분야
다이아프램 교체	2019-차량-185	차량
주간제어기 P4 스위치 교체	2018-차량-432-1
모듈 접점조립품 교체, 납땜부 보완	2018-차량-437-1
안전운행 캠페인 실시, 현장업무독려	2018-승무-046	승무
인적오류 예방캠페인, 현장업무독려	2018-승무-057
근골격계 교육, 현장업무독려	2018-승무-069
이례상황 모의평가, 운행기록부 분석 교육	2018-승무-117
E/L 조작반 및 부속 설비 교체	2018-승강기-462	승강기

▪ 주의관찰: 17건(관제 2건, 차량 8건, 승무 2건, 기술 5건)

4. 2021년 상반기 사고·장애 및 안전목표 관리현황

구분			2021 상반기	안전목표	21년 상반기 사고 내용
계			6	7	근거) 21년 안전관리 종합시행계획
철도사고	철도교통사고		4	4
	철도안전사고	안전사상			- 4호선 쌍문역 중량물 이동 중 요철부에 전도 - 7호선 상동역 외부작업자 활선작업 중 감전 - 7호선 도봉차량기지 작업 중 손가락 협착 - 2호선 뚝섬~한양대역 음주차량과 작업자 충돌
준사고			(1)	-	- 3호선 지축차량기지 입환차량 차막이 추돌
운행장애			2	3	- 4호선 길음역 강설로 인한 고압기기 절연파괴 - 5호선 자동운전불가로 수동운전 중 고덕역 무정차 통과

□ 최근 5년간 사고‧장애 현황

최근 5년간 철도사고·운행장애 발생 현황
○ 철도사고, 운행장애 발생건수는 2016년 17건 이후 꾸준히 감소추세를 보이다 2020년 10건으로 상승 반전함. 2021년 6월 현재 6건 발생 ○ 피해 심각도가 큰 철도교통사고(열차탈선, 충돌 등)는 2016년 3건 발생이후 연 1건 ~ 2건 발생하고 있으며, 2021년 6월 현재 발생하지 않음 ○ 철도안전사고는 2016년 9건 발생이후 연 3건~4건이 지속 발생하고 있으며, 2021년 6월 현재 4건 발생함(등가사망자수 2.4 : 사망 2명, 중상자 4명)
최근 5년간 지연시간/피해액/인명피해 현황
○ 지연시간, 피해액은 2015년 이후 안전화 추세였으나, 2019년 7호선 수락산역, 2020년 4호선 상계역, 5호선 발산역 철도교통사고 발생으로 지연시간, 피해액 대폭 증가, 2021년 감소추세 ○ 인명피해는 2016년 이후 안전화 추세였으나, 2021년 7호선 상동역, 2호선 뚝섬~한양대역 철도안전사상사고로 인명피해가 증가하였으며, 안전사상사고 관리 중요성 대두

5. 하반기 중점관리 위험요인 (총53건)

2021년 정기위험도평가                                                       사고·장애 현황

□ 현황

구분	계	사상사고	열차사고	준사고	지연운행	시설파손	시설장애
계	53	6	7	2	27	1	10
고위험	13	6	7
고심각	5				5
다빈도	35			2	22	1	10

중점관리 위험요인 분포	중점관리 위험요인 사고유형별 분포

◈ 교통사상사고 : 2건
위험사건	위험요인	위험도	특성	관리번호
충격	선로 무단 침입(PSD 출입문 비밀번호 노출)	0.1	고위험	2018-영업-102
끼임	열차와 PSD사이에 끼임(고객의 무리한 승차시도)	0.1		2019-PSD-164

◈ 안전사상사고 : 4건
위험사건	위험요인	위험도	특성	관리번호
고전압설비 감전	검수고 단로기 및 접지봉 오취급	0.1	고위험	2018-차량-415
반복작업 노출	청소, 반복작업 및 중량물 취급	0.15		2018-차량-422
승강장 추락	고가 역사 창문 방호 설비 미흡	0.1		2018-건축-023
승강편의 설비 전도	E/S 핸드레일 밸트 슬립	0.21		2021-승강기-011

◈ 열차사고 : 7건
위험사건		위험요인	위험도	특성	관리번호
선로결함	도상결함	도상개량 공사구간 열차 좌우 진동발생	4등급	고위험	2019-궤도-181
과속운행	구원열차 과속운행	구원열차 운전 제한속도 위반	4등급		2019-승무-202
	고장열차 취급결함	고장열차 비상제동시 상태 미확인	4등급		2019-승무-197
	규정위반	본선 하구배구간 속도 초과	4등급		2018-승무-393
신호위반	신호/지시위반	PSD설치로 인하여 투시거리 제한 및 과주여유거리 설정시간 부족상태에서 기관사의 운전취급 부주의	4등급		2019-승무-195
	신호/지시위반	차상ATC 장치 오동작 상태에서 운전취급 부주의	4등급		2019-승무-194
상호작용 불량	차량 현수장치 경화 및 궤간정비기준 초과	차량 현수장치 경화 및 궤간 정비기준 초과로 상호작용불량에 의한 완화곡선부에서 타오름 탈선	4등급		2021-공통-007

◈ 철도준사고 : 2건
위험사건		위험요인	위험도	특성	관리번호
PSD개방 미확인	승객 미하차 상태 발차	PSD 전체 개방상태 미확인	3등급	다빈도	2018-승무-046
출입문 미취급		열차 출입문 미취급	3등급	다빈도	2018-승무-057

◈ 지연운행 : 27건
위험사건		위험요인	위험도	특성	관리번호
선로장애	궤도회로 낙하	레일 용접관리 미흡	3등급	다빈도	2018-궤도-086
신호장애	궤도회로 낙하	역 신호기계실 송수신 PCB 고장	3등급		2018-신호-095
	선로전환기결함	선로전환기 유지관리소홀	3등급		2018-신호-100
운전취급결함	열차 고장상태 확인소홀	차량고장으로 인한 1/2출력	3등급		2018-승무-397
	신호/지시 취급 결함	역직원 출입문 여닫힘 전호 구분이 어려움	3등급		2018-승무-137
	임의퇴행	초과정차 후 되돌이 운전	3등급		2018-승무-050
열차방해	기어/행거박스 결함	하부 장치/부품의 탈락으로 인한 서비스 지연 및 전동차 탈선	3등급	고심각	2019-차량-009
	전도체 접촉	열차운행 환경에서 외부 대형장비 취급	3등급		2018-전기-114
	자재/장비 방치	선로 주변 차량한계 내에 자재 방치	3등급		2019-공통-097
급전장애	전차선로 고장	전차선 지지물 절손 방치	3등급		2018-전기-062
	전차선로 고장	전차선 급전분기이어 유지관리미흡	3등급		2018-전기-064
열차이상	운행중단/변경	ATC 유니트 결함	3등급	다빈도	2018-차량-442-1
		ATC 타코메타 결함	3등급		2018-차량-442-3
		ATO/ATP 결함	3등급		2020-차량-065
		MIM 결함	3등급		2018-차량-437-1
		객실출입문 DCU 결함	3등급		2018-차량-445-1
		객실출입문 계전기 결함	3등급		2018-차량-445-4
		객실출입문 도어엔진(공기식) 결함	3등급		2018-차량-446-2
		견인전동기 결함	3등급		2018-차량-435
		계전기 결함	3등급		2018-차량-431-1
		열차종합정보장치 결함	3등급		2018-차량-420
		외부요인(출입문 이물질)	3등급		2018-차량-447-3
		제동작용장치(BOU) 결함	3등급		2018-차량-406-2
		제동전자제어유니트(ECU) 결함	3등급		2018-차량-406-1
		주공기압축기 결함	3등급		2018-차량-407-1
		출입문 작동장치 결함	3등급		2019-승무-081
		컨버터/인버터장치 결함	3등급		2018-차량-437-3

◈ 시설파손 : 1건
위험사건		위험요인	위험도	특성	관리번호
PSD장애	PSD 유리문 파손	열차 풍압 및 온도에 의한 PSD 유리 파손	3등급	다빈도	2020-PSD-026

◈ 시설장애 : 10건
위험사건		위험요인	위험도	특성	관리번호
승객 갇힘	E/L 고장	E/L 운행중 갇힘	3등급	다빈도	2018-승강기-462
	승강장 더미부 진입	PSD 더미부 장애물검지센서 관리 미흡	3등급		2019-PSD-213
PSD장애	전원부 결함	PSD 전체닫힘 불능	3등급		2020-PSD-025
		PSD 전체열림 불능	3등급		2018-PSD-496
	제어부 결함	타 분야 작업 중 PSD 설비 오취급 또는 손상	3등급		2020-PSD-107
		PSD 일부 안열림	3등급		2019-PSD-084
		PSD 전체열림 불능	3등급		2019-PSD-008
		승강장안전문 일부 안열림	3등급		2019-승무-102
기계설비장애	오수펌프 과열	오수펌프 장시간 가동으로 인한 작동 멈춤 발생	3등급		2019-관제-052
통신장애	TRS 무전기	TRS 무전기 고장	3등급		2018-승무-290