2023년도

구조버스 규격서

서울특별시 소방재난본부

(안전지원과)

항 목

내 용

목적

이 규격은 재난현장 등에서 사용되는 소방자동차의 안전성, 내구성, 효율성 등을 확보하기 위해 제작사가 준수해야 하는 기본규격을 정한 것으로 소방관의 안전을 우선으로 고려하여 제작할 것

적용

○ 제작사는 소방관 안전, 소방차 성능, 하자보증 등과 관련하여「자동차관리법」, 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」, 「제조물 책임법」등의 법령을 준수할 것

◦ 본 규격서는 서울소방재난본부(이하 수요부)의 장비운반차를 설계, 제작, 납품하는 자에게 적용

◦ 소방자동차의 설계·제작에 있어서 제 규정내용이 상이 할 경우 관련 법·령·규칙·훈령 등 우선 순위에 의하여 적용

◦ 본 규정에서 정하는 내용이 법·령·규칙·훈령의 내용보다 의도적으로 강화되어 있는 경우에는 본 규격서에 의한다.

◦ 입찰자는 장비운반차 성능이 최대화 할 수 있도록 본 규격 이상의 사양을 제안하여야 한다.

◦ 계약자는 개조 작업 후 구조변경 승인하여 완성품으로 납품하여야 한다.

제작기간

○ 계약체결일로부터 180일을 적용(수요부서에서 변경 가능)

하자보증

○ 소방차 제작사는 수요처의 검사검수가 완료되어 차량이 인도된 일자를 기준으로 상용차에서 보증하는 기간과 동일한 하자보증이 가능하도록 하자보증이행계획서 제출할 것

○ 특장장치 전반에 대해서는 차량납품 시점을 기준으로 3년을 적용

(네비게이션, 어라운드뷰, 블랙박스 포함)

사용설명서

○ 상용차 사용설명서, 부품리스트, 특장부품 교체 정보서

○ 부품 분해도, 특장부분 배선도(감지기․스위치 등 위치표시)

○ 특장부분 예방조치 및 정비·점검 설명서, 특장부분 보조시스템 운전 설명서

○ 소방차 제작사의 상호․주소 및 전화번호, 장비조작법

○ 비상조작 등 동영상이 저장된 이동식저장장치 2개(출고차량 기준)

○ 비상조작 등 동영상이 저장된 QR코드 스티커를 2개소 이상 부착할 것

○ 사용설명서는 컬러로 제작할 것

도장

○ 소방청 “소방차 도장 및 표지(KFS 0006)”규격을 적용

○ 차량상부, 접근계단 발판, 스텝트레이드(끝단 포함) 등 발이 접촉되는 부분에는 미끄럼방지 처리를 할 것(차체계단은 알루미늄 타공 패널 사용 가능)

○ 국내․외 공식인증기관의 성능시험을 받은 미끄럼방지 코팅제 또는 미끄럼방지 테이프로 균일하게 시공하고 젖은 상태에서의 마찰계수는 1.0 이상

○ 가열 건조온도는 섭씨 영상 60도 이상이어야 한다. 다만, 자연 건조형 우레탄도료를 사용할 때에는 가열 건조를 생략할 수 있다.

○ 차체와 특장바디의 연결부, 물탱크 하부, 유압유탱크 하부, 일반 강재 등은 고무타입의 언더코팅을 40～60마이크로미터 이상 되도록 방청도장을 할 것

○ 반사 띠의 반사성능 및 색채에 대한 시험방법은 KS A 3507에 따르며, 반사성능은 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한규칙 제114조제11항및 같은 규칙 별표32의2의 기준에 적합할 것

표식

○ 캡 작업 중 작업반경에서 떨어져 있어야 하고 캡이 올라간 위치에 있을 때는확실하게 잠금 또는 지지되어야 한다는 안전사항 표식을 부착할 것

○ 각종 소화약제의 저장탱크, 고압용기 및 조작반에는 사용자의 관리와 운용을 위해 필요한 사항을 알루미늄 명판 등을 사용하여 부착할 것

○ 차체 날카로운 모서리부분은 안전하게 보호하여야 하며, 차체로부터 250 ㎜이상 돌출된 부분은 충돌로부터 안전할 수 있도록 야광색 표시를 할 것

○ 경고표시는 화상, 회전체에 끼임 등 안전을 위해 금지하는 곳에 부착할 것

○ 주의표시는 차량이 고장 나거나 손상될 우려가 있는 곳에 부착할 것

○ 알아두기는 용어 또는 추가설명 등 정보제공을 위해 필요한 곳에 부착

○ 금지표시는 안전을 위해 반드시 지켜야 하는 곳에 부착할 것

○ 각종 부품 사용방법 등(세부적 내용) 스티커 부착

안전기준

○ 소방차의 운전석이 아닌 위치에서 원격으로 시동할 수 있는 경우에는 소방차의 움직임을 방지할 수 있는 안전장치를 갖출 것

○ 상용차의 연료탱크를 이동하는 경우 유류주입구는 차체 또는 특장장치의뜨거운 부분과 접촉이 생기지 않도록 설치할 것

○ 전기장치, 연료라인, 브레이크 파이프 등은 기계적 손상 없도록 보호

○ 소화약제 압력용기는 고압가스 안전관리법에 합격된 제품을 사용할 것

○ 압력용기는 물체 등의 충돌로 인하여 고압밸브 부분이 파손되지 않는 구조

○ 차체에 설치된 장치 등이 차체의 외측으로 250 ㎜ 이상 개방되거나 인출되는 구조일 경우에는 반사지 등의 위험안내표지를 부착할 것

○ 볼트와 너트로 고정되는 결합부위에서 볼트의 나사산 돌출길이는 너트가완전히 체결된 상태에서 최대 20밀리미터 이하로 하거나 캡으로 마감할 것

○ 더블 캡과 특장바디에 사용된 금속재료의 마감부분은 날카롭지 않게 할 것

○ 차량 화재에 대비하기 위해 분말소화기 1개를 설치할 것

○ 에어라인의 체결은 인써트 피팅(투터치 피팅)을 적용할 것

○ 에어라인은 예비에어탱크, 에어차단솔레노이드밸브, 필터 레귤레이터, 솔레노이드(노브타입) 및 블록(소음기 장착), 공기식 버터플라이 밸브 순으로 장착

○ 볼트 및 너트, 블라인드리벳, 팝너트로 고정할 것(직결피스 사용 금지)

○ 볼트 및 너트, 팝너트는 밀리미터 표준피치를 적용할 것

○ 볼트규격 M1(피치, 0.25㎜) ~ M24(피치, 3.0㎜), 팝너트 규격 M3(피치, 0.5㎜)~ M12(피치, 1.75㎜)을 적용할 것

○ 특장부는 LED를 사용하고 합성수지 제품은 열 변형이 없고 내염성이 있을 것

검사검수

○ 검사․검수는 수요부에서 직접 실시하며 제작공정 검사는 수요부에 통보하여 검사업무를 진행하여야 한다.

○ 중간검사 : 제작공정의 50%에서 1회, 80%에서 1회

○ 완성검사 : 제작공정의 100%(납품 전)

○ 수요부는 원활한 시공 및 부실 제작방지를 위하여 차량 제작기간 동안 공정검사와는 상관없이 수시로 제작감독과 필요한 자료의 요청을 계약자에게 할 수 있다

제원

구분	엔진출력 (PS 이상)	전장 (㎜이하)	전폭 (㎜이하)	전고 (㎜이하)
중형	170	7,110	2,100	2,795

○ 차량제원은 소방기관의 구매목적에 따라 변경 가능

○ 자동변속기 차량을 상용차 출고 기준으로 한다.

○ 승합차를 기본 섀시로 사용하는 경우「자동차규착(약칭)」제54조에 따른 속도제한을 해제 후 납품하여야 한다.

운행기록장치

○ 소방기본법 제21조의3제①항에 따른 “운행기록장치”를 장착할 것

현가장치

○ 적용되는 차량의 성능에 적합한 것을 사용하여야 한다.

○ 리어판스프링은 차량 총중량에 적합하게 판스프링 보강작업을 하여야 한다.

○ 쇼바 스프링 인치업 (장비적재에 따른 안정성 보강)

휠․타이어

○ 상용차 출고기준으로 하되 알루미늄 휠을 적용할 것

○ 튜브리스 레디알 타이어를 기본으로 장착

○ 뒷바퀴 안쪽 타이어의 공기주입구(재질 : 스틸)를 별도로 인출하여 손쉽게 공기압을 체크 또는 주입할 수 있도록 한다.

○ 예비타이어는 장착하여 지급한다.

냉, 난방장치

○ 상용차 출고기준 적용

○ 난방장치는 프리히터 설치되어야 한다.

후사경

○ 상용차 출고기준을 적용(열선내장 적용)

○ 조수석 쪽 측면은 사각지대를 확인할 수 있는 볼록거울을 추가 설치할 것

- 전면부 하부 휀더 및 조수석 후방라인 확인 가능한 블록 거울 설치할 것

공기경음기

○ 공기경음기 스위치는 조작반에 차량 전자경음기와 공기경음기 전환 스위치가 있을 것

○ 공기경음기는 방수, 방진기능이 있을 것

○ 소방차에 압축공기가 없을 경우 경음기와 콤프레셔 일체형을 사용할 것

후면범퍼

○ 후면범퍼 상부에는 스테인리스 체크판이나 알루미늄 체크판 또는 알루미늄합금 체크판 두께 1.2㎜이상을 후면도어 좌․우 폭 이상 길이로 범퍼곡면에 맞게 절곡하여 견고하고 튼튼하게 설치할 것

○ 차체후면 범퍼에 후방감지기가 4개 이상 설치되어 있을 것

운전석조작반

○ 운전자 좌석안전띠를 착용한 상태에서 쉽게 조작 및 식별이 가능할 것

○ 특장장치 작동용 텍트 스위치(Tact switch) 등은 방수구조일 것

○ 스위치 덮개는 반복적인 누름동작에 의한 충분한 내구성이 있을 것

○ 전자식 디스플레이로 특장장치가 작동되는 경우에는 방수성능이 있을 것

○ 경광등 스위치는 전체, 주경광등, 측면경광등, 후면경광등, 점멸등으로 구분할 것

○ 차체 작업등은 전체가 동시에 작동되거나 장치별 개별 작동이 가능하도록 제작할 것

○ 스위치류 등을 수용하는 박스 형태로 모든 전기․전자 장비는 장비 랙에 구성할 것

○ 장비 랙에 연결되는 입․출력단자는 분리가 가능한 커넥터 형태로 할 것

○ 특장전원 스위치와 배터리전압 표시장치는 운전석조작반에 일체형으로 구성할 것
(다만, 전자식 디스플레이 방식의 조작반은 특장전원 스위치를 별도로 구성 가능)

축전지

○ 상용차 출고기준(100AH 이상 × 2개)

○ 축전지 차단 메인릴레이는 접점 손실이 적은 은접점이며, 정격전류는 200A이상으로  연결하여 장착 한다.(국내 또는 국외인증을 취득한 제품)

전기장치

○ 특장장치 전원차단장치를 추가 설치하고 상용차 전원과 분리된 구조로 특장장치 사용전력의 최대 부하용량에 대해 2배 이상의 용량을 보유할 것

○ 전선은 자동차용 연선을 사용하며 회로별 처음과 끝의 전압강하가 ± 5%를넘지 않아야 하며, 특장부분 모든 전기장치 배선은 퓨즈박스를 통해 분배

○ 전선은 전체길이에 대하여 회로별 기능에 대해 코드로 인쇄하여야 하며,색상으로도 쉽게 구별될 수 있는 구조일 것

○ 전선이 배기열 등과 접하는 곳은 내열전선을 사용하며, 모든 연결부는외부로부터 보호될 수 있는 압착단자 터미널, 절연슬리브 등을 사용할 것

○ 외부노출 및 수분유입 가능성이 있는 곳의 전기부품 및 장치는 방수형을사용 할 것(전기장치가 방수함 내부에 설치되는 경우는 제외)

○ 전기설비와 장치는 통신장치에 전파간섭을 일으키지 않는 구조일 것

○ 퓨즈는 회로 내 과전류가 차단 될 수 있도록 하고 단선 상태를 1회로 기준으로 쉽게 확인할 수 있도록 LED가 점등 되는 구조일 것

○ 배선 커넥터는 호환되지 않는 전압 또는 양극성이 연결될 수 없도록 설치

○ 발전기, 시동모터, 등화장치 전선 등은 진동, 충격 등 발열로부터 보호될 것

○ 배선 고정시 배선배관을 사용하고 배선고정 줄 사용은 최소할 것

○ 특장부분 전기장치는 별도 퓨즈함을 설치하고 각 퓨즈 계통명을 표시할 것

○ 모든 전장부품의 배선은 이중물림방식의 암․수핀으로 +,-로 구성되며 방수

고무가 내장된 교체가 용이한 커넥터 타입으로 설치할 것

전압변환기

○ 전압변환기는 직류변압기, 교류변환기로 KC, CE, UL 등 인증제품을 사용할 것

○ 직류변압기는 직류 24볼트를 직류 12볼트로 변환이 가능한 스위칭방식으로 출력전압 변동은 11.5볼트에서 13.8볼트 이내이어야 하며, 출력전류는 15암페어 이상일 것

○ 교류변환기는 직류 24볼트를 교류 220볼트로 변환시킬 수 있는 사인파형 스위칭방식으로 출력전압 변동률은 ±5퍼센트 이내이어야 하며, 정격출력은 3킬로와트 이상일 것

외부전원 공급장치

○ 외부전원을 이용한 배터리 충전 및 전원공급 가능한 장치를 설치할 것

○ 설치는 운전석 출입구 근처 또는 특장바디 후면으로 설치할 것(수요부와 협의 후 설치)

○ 차량 전원 입력 시 충전용 플러그는 자동으로 이탈되는 구조일 것

○ 플러그 연결 시 전원공급과 충전 확인을 위한 표시등이 있을 것(위치 : 후미 및 운전석 실내)

○ 차량에서 사용되는 설계전력을 고려하여 외부전원 입력용 자동릴 20미터 1개 지급할 것

○ 교류 220볼트에서 사용 가능한 과충전 방지 기능이 있는 스위칭방식의 축전지 충전기를 설치할 것

○ 220V 콘센트는 자동이탈 시 지면낙하에 의한 파손에 견고한 제품을 적용할 것

○ 2열 통신운용대에는 전원공급장치에서 오는 상시전원(AC 220V)용 콘센트

(220V×4구) 설치(6구 멀티탭 지급-누전차단 및 on/off 기능)

○ 뒷 좌석 220v 콘센트 usb단자 설치

통신장치

○ 전선은 전파의 간섭을 받지 않도록 RG- 58(알루미늄 은박의 2중 실드선) 으로 설치할 것

○ 캡상부에는 소방용 전용 안테나 UHF～1개(449MHz), TRS 1개(800MHz)를 전파간섭이 없도록 좌측과 우측에 각각 50㎝～60㎝ 간격 두고 설치(안테나와 연결 콘넥터 포함)하여야 한다.

○ 소방용 통신장치 안테나는 수요자와 협의 후 설치하여야 한다.

○ 음향마이크는 차량 전면부 및 차량 후면부에 설치하여 동시송출이 가능할 것

○ TRS,UHF 무전기 스피커 뒷좌석 설치(볼륨조절가능, 뒷좌석 상단 선반에  위치)

◦ 차량용 무전기 2대(UHF, PS-LTE 허가포함)를 설치할 것(재난안전통신망은 4가지 형태

(스마트폰형, 무전기형, 복합형, 고정형) 중 수요부서와 협의)

◦ PS-LTE 무전기 (충전용 거치대, 무전마이크, 스피커)포함 설치할 것

◦ 무전기 전원은 차량(IG)전원과 연동하여 on/off가 가능한 구조일 것.

내비게이션

○ 후방카메라와 연동되는 10인치 이상의 내비게이션 시스템을 설치할 것

○ 후방카메라는 차량 뒷면 하단에서부터 뒤로 5미터 이상, 차량 측면 끝단에서부터 좌․우측으로 1미터 이상 확인이 가능할 것

○ 후진 변속 시 후방카메라와 자동으로 연결되거나 수동으로 작동이 가능할 것

○ 한 개의 모니터에서 후방을 확인할 수 있을 것

영상저장장치

(블랙박스)

◦ 영상저장장치는 시동 시 자동(On/Off)으로 작동되며, 또한 수동으로도 On/Off 가능

◦ 시동 시 자동으로 전원이 공급되어야 하며, 수동으로도 사용이 가능할 것

◦ QHD급 256기가바이트 이상, 2채널 이상의 터치식 모니터를 적용할 것

◦ 전·후방에 장착하는 제품은 QHD급 고해상도(2560×1440) 이상의 제품일 것

◦ GPS 기능이 있을 것

◦ 전원이 차단되는 순간의 영상도 저장이 가능할 것

◦ 데이터 저장장치는 사용 설명서 및 분석 프로그램을 같이 제공할 것

◦ 제조일 1년 이내의 최신기종 제품을 설치하여야 한다.

입체시계장치

(어라운드뷰)

◦ 상용차 출고기준 적용 사양이 있는 경우 우선 적용한다.

◦ 상용차 출고기준 적용 사양이 없는 경우 다음에서 정한 기준에 따른다.

◦ 운전석에 설치된 어라운드뷰 모니터에서 사면을 확인 할 수 있을 것

◦ 후진기어와 연동하여 후미(좌/우측) 선단을 확인 가능 할 것

◦ 방향지시등과 연동해 우측 분할화면에 영상이 표출되어 사각지대가 없을 것

◦ 어라운드뷰 카메라 200만화소 이상 / 저장영상 모니터로 확인할 수 있을 것

◦ 영상이 끊기지 않을 것

◦ 제조일 1년 이내의 최신기종 제품을 설치하여야 한다.(수요부와 협의)

전기(모터),전자사이렌

◦ 차량전방 1m에서 90~120dB

◦ 초기 과전력을 패스시키는 전자회로가 내장된 제품을 장착할 것

◦ 스위치는 승차자가 편리하게 사용할 수 있는 위치에 설치할 것

◦ 모터사이렌 및 전자사이렌은 각각 설치 및 전자사이렌을 듀얼로 설치 가능

◦ 모터사이렌은 KFI인정 또는 KFAC 인증제품일 것

◦ 앰프성능은 150W 이상의 여러 음(사이렌 4개 이상의 음색)이 있을 것

◦ 스피커 설치장소는 차량하부 범퍼 내부로 하고, 진동 및 소음을 최소화할 수 있는 방진스템을 적용하여야 한다.

주 경광등

◦ 주경광등은 차량루프 전면 상부에 STS 재질의 지지대를 설치하여 장착한다.

◦ 주경광등은 슬림형 LED경광등을 적용하고 유니트 일체형으로 설치하고 광도는 1,000칸델라이상 2,500칸델라 이하일 것

◦ 주경광등의 크기는 루프 상판 가로길이의 80％이상의 길이

◦ 주경광등 LED모듈 내에 LED 1W이상으로 수량은 8개 이상 설치

◦ 경광등 설치 시 배선통과 천공부는 스테인리스스틸 재질을 적용하여 누수가 없도록 설치할 것

◦ 주경광등 배선 커넥터는 방수커넥터를 적용할 것

◦ 2W 이상의 LED 점멸등을 전방 및 후방 각각 2곳 이상 설치
(전방 라디에이터 그릴 안쪽, 후방 도어 번호판 양쪽)

◦ 경광등은 KFI 또는 KFAC인증 제품일 것.

측면경광등

○ 측면경광등 및 뒷면경광등은 LED바 형태의 경광등을 적용 할 것

○ LED바 경광등의 광도는 600칸델라 이상일 것

○ 측면경광등 및 뒷면경광등은 LED바 형태의 경광등을 적용할 수 없을 때

아래의 규격을 따를 것

○ 앞면경광등은 소방차 앞면의 좌․우에 교차하여 점등되는 적색 경광등으로

광도는 80칸델라 이상일 것

○ 측면경광등은 좌․우 측면에 교차점등되는 적색 광도는 1,000칸델라 이상

○ 뒷면경광등은 뒷면에 교차점등되는 적색 광도는 400칸델라 이상

○ KFI인정 또는 KFAC 인증 제품일 것(단, 앞면경광등 ,LED바 형 제외)

장비보관함

조명등

○ 사각지대가 없이 전체를 비출 수 있을 것

○ 작동방식은 자동 또는 수동으로 점등과 소등이 가능할 것

○ 배선의 연결은 커넥터 방식으로 교체가 쉽게 가능할 것

차체작업등

○ 차체 작업등은 LED바형 경광등과 일체형으로 측면과 후면에 설치할 것

○ 측면 및 후면작업등은 바 형태를 적용불가시 아래의 규격을 따를 것

○ 측면경광등과 쌍을 이루어 차체에 매립하여 설치할 것

○ 작업등 하부에는 배수구멍을 지면방향으로 설치할 것

○ KFI인정 또는 KFAC 인증 제품일 것

비상등

(그릴라이트)

○ 차량 전면 라디에이터 그릴에 장착 하거나 차량 전면 범퍼에 평면 부착 형을 장착

○ LED모듈 내에 LED 1개의 1W 이상이며, 수량은 6개 이상으로 구성

○ 그릴라이트 장착은 600㎜～800㎜ 의 간격을 두고 좌우에 장착

○ 상향등과 일반등 자동으로 점멸되는 구조로 전환활 수 있는 라이트 설치(구급차 상향점멸등참조)

옆면표시 조명등

○ 차량의 길이가 6미터 이상인 경우에는 호박색의 옆면표시등을 설치할 것. 다만, 소방차의 가장 뒷부분 옆면에 설치된 경우에는 호박색 또는 적색으로 설치 가능

○ 옆면표시등의 설치 및 광도기준은 「자동차 및 자동차 부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 별표6의18에 적합할 것

기타

조명장치

○ 차폭등, 바닥조명등, 끝단표시등은 ‘자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙’에 따라 적합하게 설치할 것

○ 차체 작업등은 광도가 300칸델라 이상인 백색의 조명으로 차량의 측면과 후면에 설치할 것

○ 전자식 무접점 릴레이 방식의 전조등 하이 빔 자동점멸장치를 설치할 것

○ 조명등은 LED램프를 사용하고 합성수지 제품은 열 변형이 없어야 하며, 내염성이 있을 것

외부작업등

○ 작업등은 LED100W이상으로 좌우측 1개씩 설치하고 비추는 각도는 상․하․좌․우 조절기능

○ ***********적재사다리 및 적재장비 사용에 지장을 주지 않는 장소에 *****

○ 외부작업등은 알루미늄 또는 이와 동등 이상의 내식성 재질을 사용할 것

○ LED램프를 사용하고 합성수지 제품은 열 변형이 없어야 하며, 내염성이 있을 것

○ 후면 상단 좌·우 방향지시 경광등 설치할 것(2차사고 예방)

○ 차량 주위 측방향과 바닥을 향하도록 조명등 설치

서치라이트

○ 투광부 직경160 이상인 단구형 서치라이트

○ 조사각도 좌․우 300도 이상, 상·하 60도 이상 회전 가능한 구조

○ 4,000lm이상 LED램프

○ 유선/무선원격조작이 가능(리모컨 조작반 내 설치)

실내등

○ 각종 등화장치의 합성수지 제품은 열 변형이 없으며 내염성이 있을 것

○ 기존 상용차 조명 외 LED바 형태의 실내등 2개소 이상 추가 설치

〔지휘용 책상(1개), 차량 후미문 안쪽(1개)〕

○ 장비적재함 개별 LED등 설치

유리창

○ 차량의 유리창에는 2개 이상의 안전봉(BAR)을 설치, S자 고리를 장착

○ 운전석 및 조수석 전면, 측면, 후면 유리 선팅은 운전에 방해되지 않는 범위에서 설치 (도로교통법 시행령 28조)

○ 차량 측면, 후면 유리는 적재함 및 부수장비 등이 외부에 비치지 않도록 선팅

- 전면 선팅은 20cm로 할 것(무전기 등 노출 금지)

승차석

○ 승차좌석은 6인승 이상이고 개별의자방식 적용

○ 운전석외 승차석은 수요부와 협의 후 설치

○ 좌석에는 안전벨트 설치하고 1.5㎜이상의 인조가죽시트커버 장착(교체형 커버 설치)

○ 좌석규격은 가로․세로 각각 400㎜이상, 앞좌석등받이와 뒷좌석거리는 400㎜이상, 차체 내측 면에서 150㎜이상 이격설치

○ 좌석 측면에 공기호흡기거치대 및 개인안전장구 보관함을 설치

○ 선탑자석 시트 등받이는 각도 조절이 가능한 공기호흡기 매립형 시트로 설치

○ 공기호흡기 매입시트는 용기 상단부위를 고정하는 원터치 방식

○ 선탑자석 상부 및 전면에 안전손잡이 부착할 것

○ 지휘용 책상 위 와 선탑자석 뒤 장비보관 위 천장 선반 설치

(TRS,UHF 무전기 스피커, 모니터 거치시)

○ 바닥 미끄럼 방지 패드 설치

○ 공기청정기 설치 (화재 및 기타 활동시 오염으로 인한 환기 필요)

지휘용

책상

○ 책상규격은 가로600×세로540×높이750㎜이상, 서랍형태로 제작

○ 재질을 하이글로시 또는 스테인리스, 알루미늄 재질로 제작할 경우 상판은 원목(두께 30㎜)처리

○ 인버터, 전압변환기, 배전반 등 모든 특장전기장치는 책상 내 구성할 것

○ 12V/24V소켓수구, AC외부 콘센트 1구, AC전압변환용 콘센트 1구를 구성하고 AC220V 멀티콘센트 3구 이상 1개를 장착한다

○ 책상을 조명할 수 있는 LED조명등과 스위치를 별도 설치

후미

장비보관함

○ 승차석 후미 좌․우측면에 장비적재함을 설치

○ 끝단부 하단 턱 제작 후 C클램프, 벨트, 클리퍼 등 고정장치 설치

○ 바닥완충재는 5㎜이상 두께로 EVA 폼 또는 고무판부착

○ 적재함 높이를 조절할 수 있도록 가변형 조립선반 구조

○ 크기는 가로1,100x세로500x높이(상부난간제외)1,300mm으로 하되 상부에는 판으로 된 높이100mm 이상의 난간을 설치

○ 승차석쪽 장비보관함 우측면에 배척기 및 동물포획장비, 철선절단기 보관할 적당한 높이 보관함 설치할 것

○ 1단 높이는 500mm, 2단 300mm, 3·4단 250mm로 하고 좌측 장비보관함 3단에는 공기호흡기용기 5개 적재할 수 있도록 제작

○ 공기호흡기용기 수납함 측면 및 바닥은 소음․충격․파손방지용 완충재를 부착

○ 공기호흡기용기 수납끝단에 고정장치(앞쪽 홀더 레버는 스프링 장력에 의해 복귀하면서 앞쪽의 스톱퍼 역할을 하는 구조) 설치

○ 장비보관함 테두리에 고리를 걸 수 있는 봉 설치

선탑자석 뒤

장비보관함

○ 선탑자석 뒤에 가로500x세로300×높이700㎜ 크기의 보관함 제작

○ 함은 차체측면과 바닥면에 견고하게 부착하여야 한다.

○ 보관함 문은 여닫이방식을 채택하고 잠금장치 설치–승강구방향으로 문 열림

○ 1단 높이 400㎜, 2단 높이 300㎜, 상부 100㎜의 턱을 제작

○ 보관함 좌측으로 배척기 보관함 설치할 것(높이60cm * 지름10cm)

엔진상부

간이보관함

○ 엔진룸 덮개에는 스테인리스 강판 또는 알루미늄재질을 사용하여 덮개의 80%이상 크기의 적재함 제작

○ 적재함에는 높이 100㎜의 턱을 제작하고 공간을 구획하여 제작

승차석

상부 선반

○ 좌측(지휘용책상) 승차석 상부에는 선반을 제작

○ 선반높이 1/3크기의 고무밴드 설치

○ 앞쪽 천장부분 적정한 곳에 선반을 제작

○ 선반 위 천장 부분 모니터 설치(지휘용 채상 노트북 연동, 안전지도 활용)

루프캐리어

○ 상판은 알루미늄합금체크판 3㎜이상을 사용

○ 차량 루프에는 길이4,000x폭1,600x높이50㎜ 이상의 캐리어 제작

○ 캐리어 재질은 KS D3539, KS D3705, KS D6701알루미늄합금

○ 2단 복식사다리 거치대 및 거치롤러 설치

○ 캐리어 테두리는 웨더스트립을 장착

○ 부피가 큰 장비 적재를 위해 차량 상부에 적재함 설치

조수석도어

(전면승차실)

○ 운전석도어의 형태․크기․구조와 기능이 동일하게 설치

○ 처짐이 없도록 충분히 보강하여 설치

○ 모서리는 라운딩(곡면)처리하고 거친 부위는 연삭하여 외관을 미려하게 처리

○ 조수석 도어 창문개폐는 좌·우 미닫이방식으로 수동개폐 채택

측면도어

○ 승차계단 바닥에는 스테인리스 체크판이나 알루미늄 체크판 또는 알루미늄합금 체크판 두께 1.2㎜이상으로 보강하고 방수처리 할 것

○ 실내 중간도어 주변에 도어 개폐스위치를 추가설치 할 것(창문프레임 손잡이 근처 위치)

후면도어

○ 좌․우 여닫이식 도어를 두어야 하며 열림과 닫힘이 자연스러워야 한다.

○ 도어스톱장치를 설치하여야 하고 개방 시 자동 고정되는 구조(열림 각도 좌우 135°이상)

○ 도어 좌․우측에는 폭 400㎜×높이500㎜ 이상의 크기로 안전유리가 내장된 붙박이창을 설치

○ 창의 높이는 탑승자가 승차석에 앉은 상태에서 후면을 볼 수 있는 높이

○ 후면도어에는 2단 잠금장치를 사용하고 Z 또는 L 모양의 안전손잡이를 부착

○ 후면도어 열림 시 운전석에 경고등이 점등되어야 한다.

○ 후면하단부 발판 및 견인봉 설치할 것

○ 차량 잠금 시 후문도어 동시 잠겨야 할 것

접근사다리

○ 차량 후미에 차량상부 루프 캐리어까지 오르내릴 수 있도록 설치(미끄럼 방지 시공 추가)

○ 차량의 움직임 등으로 사다리가 이탈 및 소음이 발생하지 않도록 제작 설치

○ 스테인리스 재질로 200㎏이상의 하중을 견딜 수 있도록 제작

○ 동물구조케이지 적재가 가능할 것(가로 50cm * 세로 45cm)

금속제 사다리

장착대

○ 차체에는 금속제 사다리를 수납하기 위한 사다리 장착대 설치

○ 차체후면 기준 우측도어 상부면에 보조롤러 장착

○ 차체후면 기준 좌측도어 상부 접근사다리 장착

○ 차체 상단에 안전보호대(직경30이상의 스테인리스 봉 형태)설치

○ 기존 적재되어있는 사다리장비에 맞게 장착대 설치 요망

가. 지급장비(점검 ․ 정비용 공구)

품 명	규 격	단위	수량	비고
휠복스	해당 휠 너트 규격적용	세트	1
일반드라이버(- +)	대, 중, 소	개	각 1
타격드라이버(- +)	대, 중, 소	개	각 1
절연워터펌프플라이어	전장250mm, 최대벌림33mm	개	1
몽키스패너	200mm, 300mm	개	각1
콤비렌치세트(14PCS)	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 32	세트	1
기어렌치세트(7PCS)	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	세트	1
핸드소켓 세트 (1/2인치, 22PCS)	육각 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 (자동라쳇, 수동복스대, 연결대, T핸들, 조인트 등 포함)	세트	1
바 이 스 크 립	10＂ (모델규격：10WR)	개	1
롱 로 우 즈	140mm, 160mm	개	각1
정연 니퍼 1000V	145mm, 160mm	개	각1
체 인	해당타이어 규격	조	1
볼핀망치(금속재질)	손해머 (화이버글라스 자루) 중(中)	개	1
육각(볼)렌치(L타입)	1 set(㎜) - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	세트	1
별(볼)렌치(L타입)	1 set(㎜) - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 50	세트	1
디지털 테스터기	전압, 전류, 주파수 등을 측정할 수 있는 계기	개	1
파워 테스터기	12~24V겸용 전원테스트 및 전원공급 가능	개	1
공 구 함	철재 3단 서랍식(공구는 폼커팅에 고정될 것)	개	1
플라이어	중(中), 소(小)	개	1
충전식 드라이버	18V 이상(해머드릴 기능 추가)	개	1
파이프렌치	중(中)	개	각1
소형망치	우레탄망치	개	4

나. 부수장비

연 번	품 명	규 격	단위	수량
1	소화기(분말)	○ 소화능력：ABC급 3단위, 용기재질：알루미늄, 철재 ○ 용량：3.3kg이상 (축압식), 비고：차량 장착	개	2
2	소화기(청정약제)	○ 소화능력：BC급 3단위, 용량：3.3kg이상 ○ 비고：차량 장착	개	1
3	소화기(금속)	○ 소화능력：D급 3단위, 용량：30LB(13.6kg)이상, 축압식 ○ 비고：차량 장착, ※ 제조사 : AMEREX, 이동용카트 포함	개	1
4	전기 절연봉	○ 재질：절연성 화이버글라스, 규격：3단 4m이상 접이식 ○ 사용전압：22,000V이상, 비고：차량 적재	개	1
5	전선릴	○ 콘센트가 회전되지 않고 전선 인․출입이 가능한 구조 ○ 사용전원：15A / AC250V, 전선규격：2.0SQ이상×3C, 50m이상 ○ 누전차단기, 1구 콘센트 접지형 2개(방수형), 비고：차량 적재	개	2
6	복식사다리	○ 전장 : 7.4m, 축소시 전장 : 4.25m ○ 재질 : 알루미늄, 폭 : 340mm, 비고：차량 장착	개	1
7	축전지 점프케이블	○ 전선규격 : 40SQ × 10m 이상 ○ 연결커넥터 장착, KS 인증품일 것, 비고：차량 적재	개	1
8	전자신호봉	○ 재질 : 폴리카보네이트, LED3W 청색, 적색 동시에 점멸 가능 ○ KS 인증품일 것, 비고：차량 적재	개	4
9	동력발전기	○ 무소음(60db 이하), 고급형 이동식 가솔린 발전기 ○ 220V, 2KW 이상, 비고：차량 적재	대	1
10	메인 릴레이	○ 100A 이상	개	1
11	텔렉스코픽 사다리	○ 재질：알루미늄 합금 / 높이：4.2m이상	개	1
12	작업등 및 삼발이	1. 작업등(2개) ○ 크 기 : 300㎜×100㎜×300㎜, ◦중 량 : 4㎏이내 ○ 조도 : 최대 16,000 lux@0.5m 이상 ○사용 전압은 100 ~ 240V AC - 50/60 Hz 2. 삼발이(1개) ○ 중 량 : 6㎏이내 ◦ 자석 타입 고정 장치 ○ 크기는 1,080㎜×140㎜×130㎜, 높이3m 3. 고정용 자석(2개) ○ 중 량 : 10㎏이내 ◦고정핀이 포함된 퀵 핀	세트	1
13	질실소화덮개	○ 크기 : 6m X 9m 이상 / 중량 : 30kg 이하 ○ 내열성능 : 국내시험 기준 최고온도 1,000℃에서 1시간 이상 (국내 공인시험 기관 시험성적서 제출) ○ 보관가방 포함	개	1

상기규격은 품질확보를 위한 참고기준으로 동등 이상의 물품을 납품할 경우에는 수요부와 협의 후 변경할 수 있다.