2019년도 상반기

소방용수시설 일제 정밀조사 계획

화재 등 재난발생시 소방용수의 원활한 공급을 위한 해빙기 소방용수시설에 대한 일제 정밀조사 계획임

Ⅰ		관련 근거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

Ⅱ		소방용수시설 등 현황

□ 소방용수시설(‘19.3.1.기준) : 2,695개소

구 분	계	현장대응단	청 량 리	전 농	용 두	휘 경
계	2,695	532	443	471	765	484
소화전	2,582	524	417	457	733	451
저수조	9	1	1	3	2	2
급수탑	2	1	0	0	1	0
비상소화장치	89	5	19	8	27	30
비상소방용수	13	1	6	3	2	1

Ⅲ		추진 계획

□ 기    간 : 2019. 3. 5. ~ 4. 10.

□ 조사구분 : 일제 정밀조사(해빙기)

□ 조사대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 조사방법 : 현장대응단 및 각 119안전센터 별 자체계획에 의거 일제점검․정비

□ 조사내용

○ 소방용수시설 주변 5m 이내 주‧정차금지 단속 적극 추진 ※성과평가사항

○ 뚜껑의 지반 침하 지상돌출로 인한 차량 운행, 보행장애 여부 등

○ 토출구 변형 및 토출구 및 전실내 이물질 퇴적 여부

○ 스핀들 작동 확인, 누수 여부, 출수 및 적정수압 여부

○ 소방용수 보조시설의 적정 설치여부 확인 점검

- 소방용수시설 표지 정비 및 소화전 보호틀 관리상태 확인

○ 비상소화장치 설치·관리의 법적근거* 신설에 따른 관리체계 정비

* 「소방기본법」 제10조 제2항 및 동법 시행령 제2조의2, 「비상소화장치의 설치 및  관리기준」 (‘18. 6. 27. 시행)

- 비상소화장치 미검정 제품 (①비상소화장치함, ②소방호스 ③관창) 여부 확인

노후 소화전 조사

○ 대  상(1990.1.1. 이전) : 소화전 620개소

※ 자체 조사 실시 후 등급별 재분류

구 분	계	현장대응단	청 량 리	전 농	용 두	휘 경
노후소화전	620	100	123	113	178	106

노후 소화전 밸브 결과조사

○ 대    상 : 50개소 교체(제수변=소화전 밸브)

○ 내    용 : 노후소화전 밸브 교체내역 확인 및 대상 조사 등

□ 점검 후 결과조치

○ 119행정정보시스템 고장 수리내역에 소화전몸통 및 제수변 보수

이력을 별도 관리할 예정이므로 대상관리 철저

노후 상수도관로 정비	소화전 정비

주의사항

□ 다용도 제수변(소화전) 조사 금지

다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여  설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도  제수변을 잠글 시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고, 화재발생시 사용하는 수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

Ⅳ		행정 사항

□ 현장대응단 및 각 119안전센터는「2019년 상반기 소방용수 시설 일제점검․정비」자체 계획수립 후 재난관리과로 문서발송

□ 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자 오전에 일제조사 실시

※ 불가피하게 비번 근무자 일제조사나, 당번근무자 오후 일제조사 시 에는 상세사유 문서보고

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

※ 119행정정보시스템 소화전 사진 현행화 철저

□ 2017년 행정사무감사 지적사항 관련 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사

□ 도색 및 보온공사 대상 파악 병행 조사

□ 조사결과는 별첨 서식에 의거 2019. 4. 12.(금)까지 보고.  끝.