광암아리수정수센터 자체 점검결과

□ 사업장 배출현황 및 분석

○ 월별 배출현황(2015년)

사업장명	할당량	배출량
		소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
광암아리수정수센터	1,703	2,922	282	240	253	229	235	226	251	253	252	243	211	243

○ 월별 배출현황(2016년)

사업장명	할당량	배출량
		소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
광암아리수정수센터	1,655	517	267	250

○ 할당량 달성여부 전망 : 미달성

- 광암정수센터 2015년 총 배출량은 각각 2,922[[eqn: tCO _{2}]]이며
2016년 2월 까지의 배출량 추이를 보아 2016년 또한 2,900이상 배출되며 할당량보다 최소 1,300[[eqn: tCO _{2}]]이상 배출될 전망

○ 목표 미달성의 경우 사유

- 원인 : 우리정수센터는 2012년도 고도정수처리시설 증설 공사가 완료되어 증설 전보다 전기사용 부하가 2배(계약전력 1,500kW→3,000kW) 증가하였으나 , 환경부(서울시)에서 온실가스 배출권 거래제 관리기관 별 할당량 산정 시에 증설공사 분에 대한 추가 할당량을 배정하지 않아 미달성 됨.

□ 그간의 추진성과

○ 자체 온실가스 감축사업 개요

- 후염소 용해 가압수펌프 개선 :가압수 펌프동력 감소(15kw ⇒7.5kw)

- 약품실 PAC 급수펌프  수위계 설치 후 자동제어를 통한 급수량 조정 및 가동시간 축소(24시간 ⇒ 2시간)

- 정수센터 내 노후 조명설비 LED광원 개선공사 완료

○ 추진내용

- 후염소 용해 가압수펌프 개선통한 설비 안정화와 전력사용량 절감

‧ 산출근거 : 7.5kw× 24시간 × 365일 = 65,700kw/년

- 약품실 PAC 급수펌프에 대한 합리적 시설개선으로 전력사용량 절감

‧ 산출내역 : 15kw × 22시간 × 365일 = 120,450kw/년

- 정수센터 내 노후 조명설비 LED광원 개선공사에 따른 전력사용량 절감

‧ 산출근거 : 총 317등(23,684W)→288등(12,983W)교체. 32,147kw/년

○ 향후 추진계획

- 광암정수센터 온실가스 저감 TF팀 운영을 통한 공정개선을 통한 온실가스 배출 저감 아이디어 도출 및 시설개선(예정)