안전운전 교육자료

《안개길 안전운전》

가을철은 밤과 낮의 기온차이로 안개가 자주 끼는 시기이다 안개 낀      날의 운전은 눈을 감고 운전하는 것에 비유 될 정도로 사고의 위험이     매우 크다

안개는 지면이나 해면에 접한 대기중의 수증기가 식어서 된 아주 작은      물방울들의 뭉텅이로서 연기처럼 보이는 것이라 정의하고 있다

지름이 0.01～0.02mm 안팎의 작은 물방울로 1㎠중에 수백 개의 물방울     이 들어있으며 습도는 100%에 가깝다 또한 기상청에서는 매우 작은 물      방울들이 떠돌아다니고 있는 현상으로서 시정이 1㎞미만인 경우를 말      한다

1. 안개가 자주 발생하는 장소.시간

안개는 가을철 내륙지방의 하천이나 강을 끼고있는 지역에서 많이 발     생한다  발생시간대는 보통 바람이 약한 새벽이나 저녁, 그리고 교통량     이 많은 시간대인 오전6시에서 9시 사이와 일몰 시간대에 많이 발생되      고 가을철 평균발생일수는 27일 정도이다

2. 안개길 안전운전 수칙

가. 안개등 이나 차폭등을 켠다

나. 다른차를 앞세우고 조심스럽게 뒤따라가는 것도 안전한 방법이다

다. 가급적2차로, 찻간거리는 평소보다 2배이상 둔다

라. 강변도로나 하천을 끼고있는 도로(강변도로,올림픽도로)에서는 더          욱주의 해야한다.

마. 방향을 바꿀때는 시간과 거리를 충분히 두고 가능한 저속으로 회          전한다

바. 안개낀날은 라디오등을 끄고 창문을 열어 귀로서 주변의 교통정보          를 수집 한다.

사. 속도감이 저하되므로 수시로 속도계를 보며 운전한다

아. 평소 다니던 길도 속도를 늦추어 안전하게 운전한다.

《운전자의 시각특성》

운전자의 눈은 교통신호뿐만 아니라 보행자, 다른 차량의 움직임 등        교통상황을 눈을 통하여 받아들이기 때문에 눈의 역할이 매우 크다

따라서 움직이는 물체를 볼 때의 동체시력 이 중요시되고 있다

동체시력 은 정지시력에 비해 약30～40%저하되는데  차량의 주행속       도에 따라 크게 영향을 받는다

정지상태에서 1.2시력을 가진 운전자라도 시속60km 미터 주행속도에       서는 0.7로 시속100km 에서는 0.4로 급격히 저하된다  또한 연령이        많을수록 저하폭이크고 장시간 연속운전에 의한 피로와 주위환경의       변화에 따라 0.1이하로 급격히 저하되는 경우도 있다.

시속60km 주행시의 시야각도는 100도 정도이나 100km이상 고속주        행시는 40도 로 떨어진다 이처럼 주행속도가 빠를수록 동체시력이        떨어지고 시야도 좁아지게된다

따라서 고속으로 주행할때는 전방주시점을 평소보다 멀리하면서 운       전에 임하는 것이 좋다 일반적으로 시속60km 이하의 속도에서는 속        도값의 3배정도인  180m 정도 시속70km 이상의 속도에서는 속도값        의 4.5배정도인 280～350m 정도의 전방 주시거리가 바람직하다.

《소방펌프 작동 원리 및 관리》

1. 진공펌프

․진공펌프는 4익편심 로터리 형식으로 로우터에 끼워져 있는 4매의         날개가 로우터의 회전에 따라 케이스에 접초되어 돌아가면서 케이         스 와 로터 사이의 공기를 배기구로 밀어내어 양수작용을 한다.

※ 작동후 30초이내에 진공게이지가 640mmHG까지 도달하면 정상

2. 롤러클러치

․진공펌프의 동력을 전달하는 장치로서 진공펌프레버 또는 스위치를        작동 위치에 놓으면 롤러클러치를 통해 펌프샤프트 에 접속되어 로        우터가 회전하게된다. 진공펌프가 작동되어 양수가 되면 주 펌프로        부터의 수압에 의해 하이드로릭 피스톤이 작동되어 이에 따라 시프        터가 롤러 클러치를 해제하여 진공펌프의 구동을 정지시킨다.

3. 진공펌프 조작장치

․양수가 시작되어도 진공펌프레버 또는 보턴이 해제 위치로 복귀되        지 않을 경우에는 수동으로 진공펌프의 작동을 복귀시켜야 한다 또        한 작동시킨후 30초이상 경과하여도 양수가 되지않을 경우에는 펌        프․흡수파이프․역류방지밸브․흡수콕크․흡입호스 등에서의 에어        가 누설등 오물등으로 막혀있는 것 등이 원인이므로 즉시 중단하고        점검하여야 한다

※진공펌프의회전수는 1,000～1,200rpm이 적정하며 그 이상의           회전은펌프의 마모만 촉진시킬뿐 성능을 향상시키지는 못하므          로 회전계에 유의하여 적정rpm을 유지시킨다.

3. 진공펌프용 오일탱크

․진공펌프가 작동되면 펌프의 윤활유가 흡입구를 통하여 오일이 자        동으로 흡입되어져 진공펌프내의 냉각과 윤활 기능을 수행하게 된        다

오일규격	API CD급이상, SAE 15W/40	사계절용 (엔진오일)
오일용량	1ℓ

4. 주 펌프용 그리스 콕크

․펌프실 좌측판 에 설치되어 있으며 그리스 컵에 베어링그리스를          충전시키고 각 조건에 따라 그리스 콕크를 조작하여 주펌프 샤프         트와 슬리브와 의 접촉면에 급유하면 된다.

5. 지수밸브

․양수시의 물의 압력으로 인해 진공펌프로 물이 들어가는 것을 방         지하기 위해 주펌프 위에는 지수밸브와 첵크밸브 가 부착되어있다         진공펌프가 작동되면 지수밸브 내는 진공상태가 되어 다이아프램         이 아래쪽으로 끌리기 때문에 밸브도 동일하게 아래쪽으로 내려가         서 열린다 이와같이 주펌프내에도 진공상태로 되며 첵크밸브는 주         펌프내로 공기가 역류하는 것을방지한다 다이아프램이 불량이면          진공작용을 하지못하므로 진공펌프내로 물이 들어갈 우려가 있으         므로 주의해야한다

※주펌프를 장기간 사용하지 않을 경우 밸브가 눌려 붙을우려가 있      으므로 지수밸브 상부에 나와있는 축을 아래로 몇번 눌러줘야 한다

6. 역류방지밸브

․주펌프 상부 토출부에는 역류방지밸브가 설치되어있어 진공펌프 작        동중에는 밸브가 밸브시트에 눌리어져 주펌프내로 공기가 들어가지        않도록 자동적으로 폐쇄하는 역할을 한다. 좌,우의 플렌지는 방수         파이프를 취부하도록 되어 있으며 한쪽방수콕크를 닫은 상태에서         다른쪽 방수구에 손을 대었을 때 빨려 들어가는 것 같으면 역류방        지밸브가 불량이므로 바로 조치하여야 한다.이때에는 방수구와 냉         각수 밸브를 열면 양수가 된다 또 방수정지 후라도 이 역류방지밸        브의 작용에 의하여 물이 떨어지지 않으므로 연속방수가 가능하다.

※역류방지밸브 샤프트에 먼지․찌꺼기 등이 부착되면 양수가 되지        않으므로 주의 하여야 한다

7. 그랜드 팩킹

․펌프샤프트가 펌프커버에서 외부로 노출되는 부분에는 압력수가 누        설되기 쉽기 때문에 철저한 실링이 필요하며 이것을 통산 그랜드         팩킹이라한다 펌프작동 중에는 이 부분에서 물방울이 1초에 1～2방        울 떨어지는 정도로  너트를 조정하여 주어야 한다

※그랜드 너트를 너무지나치게 조이면 샤프트가 과열되어 손상되는       경우가 있으므로 조심하여야 한다.